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Освітня навчальна програма
з професії «Кравець»
ДОС 7433.С.14.10-2023 

Освітня кваліфікація: кваліфікований робітник

Рівень освітньої кваліфікації:
перший (початковий) – кравець – 2 розряду; 
другий (базовий) – кравець – 3-4 розряду


2023 рік


Освітня програма складена на основі Державного освітнього стандарту з професії 7433 «Кравець», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 27 січня 2023 р. № 81
Розглянуто та схвалено на засіданні методичної комісії професій швейного виробництва і сфери побуту від 31.08.2023 протокол №1
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Ошкалюк Наталія Степанівна – голова методичної комісії професій швейного виробництва і сфери побуту
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Пояснювальна записка
Освітня програма складена на основі Державного освітнього стандарту з професії 7433 «Кравець» 2, 3-4 розрядів (ДОС 7433.С.14.10-2023 з професії «Кравець»), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 27 січня 2024 р. № 81, на компетентісному підході та базується на відповідних нормативно-правових актах: закон України «Про освіту», «Про професійну (професійно-технічну) освіту», підпункт15 пункту 4 Положення про Міністерство і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630 (зі змінами), ураховуючи лист-погодження Міністерства економіки України від 26.02.2024 № 4703-03/ 14520-03 та Спеціального представницького органу сторони роботодавців на національному рівні від 27. 02. 2024 № 24-2-085.
Дана освітня програма розроблена для первинної професійної підготовки кваліфікованих робітників на початковому (кравець 2 розряду – 3 рівень НРК) та базовому (кравець 3-4 розряду – 4 рівень НРК) рівнях освітньої кваліфікації.
Освітня програма розроблена з метою дотримання єдиних вимог при плануванні освітньої діяльності з урахуванням вимог стандартів на основі компетентнісного підходу. Цілі і завдання освітньої програми – розвиток у здобувачів освіти особистісних якостей, а також формування ключових, загальних і професійних компетентностей у відповідності з вимогами Міністерства освіти і науки України з даної професії. Освітня програма розрахована на навчання здобувачів освіти, які отримали базову (повну) загальну середню освіту, мали при вступі до закладу освіти вік, установлений відповідно до законодавства, і не мали медичних протипоказань для виробничого навчання і роботи з цієї професії, а також з урахуванням вимог наказу Міністерства охорони здоров’я України	від 29 грудня 1993 року №256 «Про затвердження Переліку важких робіт і робіт зі шкідливими	 та небезпечними	умовами праці,	на яких забороняється використання праці жінок», глава 3 розділу І.
Освітня програма з підготовки кваліфікованих робітників містить співвідношення між загальнопрофесійною, професійно-теоретичною та професійно-практичною підготовками, в процесі опанування яких забезпечується формування ключових, загальних, професійних і професійних профільних компетентностей, які в повному обсязі включаються до змісту першого-четвертого результатів навчання. Результати навчання формуються на основі переліку ключових і професійних компетентностей.
Освітня програма складається з максимально допустимої кількості годин при первинній професійній підготовці -2124 години.
Навантаження здобувачів освіти під час професійно-практичної підготовки: виробниче навчання 6 годин, виробнича практика 7(8) годин.
До самостійного виконання робіт здобувачі освіти допускаються лише після навчання і перевірки знань з охорони праці.
Після успішного завершення освітньої програми та з метою визначення досягнутих  рівнів  професійної  кваліфікації  здобувачів  освіти  з  професії здійснюється державна (поетапна при продовженні навчання) кваліфікаційна атестація, яка передбачає оцінювання набутих компетентностей.
Державна (поетапна) кваліфікаційна атестація здійснюється за рахунок навчального часу, відведеного на професійно-практичну підготовку, і складає 7 годин.
Кваліфікаційна пробна робота проводиться за рахунок часу, відведеного на виробничу практику. Перелік кваліфікаційних пробних робіт розробляється закладом професійної освіти з урахуванням пропозицій та потреб підприємств, установ та організацій роботодавців галузі відповідно до вимог професійного стандарту, сучасних технологій та новітніх матеріалів.
Критерії кваліфікаційної атестації випускників розробляються закладом освіти разом з роботодавцями.
Здобувачу освіти, який при первинній професійній підготовці опанував освітню	 програму й успішно пройшов кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії відповідного розряду та видається диплом державного зразка. Здобувачу освіти, який при	 перепідготовці або професійному навчанні опанував відповідну освітню програму та успішно 	пройшов кваліфікаційну  атестацію, видається	свідоцтво про присвоєння професійної кваліфікації. 

Умовні позначення: 
КК – ключові компетентності; 
ПК – професійні компетентності;
РН – результати навчання;
ПКА – поетапна кваліфікаційна атестація; 
ДКА – державна кваліфікаційна атестація.



	Освітня програма з професії «Кравець»

	Код професії
	7433

	Об’єм навчальної програми
	2124 години

	Основа складання навчальної програми
	СП(ПТ)О 7433 .C.14.10 – 2023 з професії «Кравець»

	Результати навчання модульної навчальної програми
	Присвоєння кваліфікації  кравець 2, 3, 4 розряду

	Застосування навчальної програми
	Первинна професійна підготовка (на основі базової або повної загальної середньої освіти)

	Вимоги до початку навчання
	Базова або повна загальна середня освіта

	Вимоги до закінчення навчання
	Навчання вважається завершеним, коли здобувач освіти оволодів навчальними результатами освітньої програми як мінімум на пороговому рівні. Ступінь оволодіння навчальними результатами оцінюється за допомогою ДКА 

	Кваліфікації, які отримуються
	При оволодінні навчальними результатами в повному об’ємі  присвоюється кваліфікація  кравець 4 розряду, яка відповідає освітньому стандарту з професії «Кравець» 

	Кваліфікація, яка присвоюється при частковому досягненні навчальних результатів
	Кравець 2-3 розряду

	Документи, які видаються після закінчення
	Диплом державного зразка

	Результати навчання:
Ціль. Навчання спрямоване на те, щоб здобувачі професійної освіти отримували знання, навики, вміння і соціальну готовність до роботи кравцем у майстернях,  ательє та на швейних підприємствах, а також передумови для продовження навчання впродовж життя.
Після проходження освітньої програми здобувачі професійної освіти:
1.Виготовляють столову, постільну білизну, штори, ламбрекени та інші нескладні вироби, поясні вироби та вироби платтяно-блузочного асортименту нескладної технологічної обробки. 
2.Виготовляють верхні (чоловічі) сорочки, штани та напівкомбінезони, жіночий верхній одяг.
3.Виконують ремонт одягу та оновлення швейних виробів.
4. Дотримуються правил протипожежного захисту, охорони праці і навколишнього середовища, основ санітарії та гігієни.
5. Оперативно приймають правильні рішення у позаштатних ситуаціях під час роботи, відповідально ставляться до професійної діяльності.
6. Здатні діяти в нестандартних ситуаціях, працювати в команді, запобігати конфліктним ситуаціям.
7. Використовують свої математичні знання як у професійній діяльності, так і в повсякденному житті.
8. Спілкуються на державній мові, дотримуючись професійної лексики та професійної термінології.
9. Розуміють причинно-наслідкові зв’язки розвитку суспільства і враховують його цінності.
10.Використовують свої знання в області мистецтва для підняття якості життя і розвитку особистості. 
11.Користуються своїми знаннями з правознавства, інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності і в повсякденному житті.


	Структура  освітньої програми:

	Умовне
позначення
	Ключові компетентності/опис
	Назва предметів

	КК1
	Цифрова та інформаційна компетентність
	(предметно-наскрізна)

	
	Знати
	Уміти
	

	
	загальні відомості про вебресурси професійного спрямування;
інформаційно-комунікаційні засоби, способи їх застосування;
способи пошуку, збереження, обробки та передачі інформації.
	використовувати інформаційно комунікаційні засоби, технології;
здійснювати пошук інформації, її обробку, передачу та збереження у професійній діяльності;
працювати в мережі Internet для потреб професії.
	Інформаційні технології (30 год.)


	КК2
	 Комунікативна компетентність. Особистісна, соціальна й навчальна компетентність. 
	Професійна етика (22 год.)

	
	особливості роботи в команді, співпраці з іншими командами підприємства; поняття особистості, риси характеру, темперамент; індивідуальні психологічні властивості особистості та її поведінки; причини і способи розв’язання конфліктних ситуацій у виробничому колективі; підходи до забезпечення сприятливого психологічного клімату в колективі; основні психологічні та моральні вимоги до роботи кравця; стрес у роботі, способи саморегуляції психічних станів.
	самостійно приймати рішення;
діяти в нестандартних ситуаціях;
планувати трудову діяльність;
знаходити та набувати нові знання, уміння і навички; визначати навчальні цілі та способи їх досягнення; оцінювати власні результати навчання, навчатися впродовж життя; дотримуватися культури професійної поведінки в колективі; запобігати виникненню конфліктних ситуацій; визначати індивідуальні психологічні особливості особистості.
	

	КК3
	Громадянська компетентність	
	Основи трудового законодавства (12 год.)

	
	основні нормативно-правові документи, які регулюють трудові правовідносини; основні трудові права та обов’язки працівників;
зміни та припинення трудових відносин; умови та порядок застосування в трудовому праві дисциплінарної та матеріальної відповідальності.
	Застосовувати норми трудового законодавства; юридично обґрунтовано та аргументовано вирішувати правові ситуації; складати та заповнювати документацію.
	

	КК4
	Підприємницька компетентність
	Підприємницька діяльність (25 год.)

	
	організаційно-правові форми підприємництва в Україні;
положення основних законодавчих та нормативно-правових актів, що регламентують підприємницьку діяльність; порядок планування підприємницької діяльності;
процедури відкриття власної справи; основи складання бізнес-планів.
	користуватися законодавчими та нормативно-правовими актами щодо підприємницької діяльності;
розробляти бізнес-плани.
	

	КК5
	Екологічна та енергоефективна компетентність
	Основи енергоефективності (16 годин)

	
	основи енергоефективності;
способи енергоефективного використання матеріалів та ресурсів в професійній діяльності і в побуті;
способи збереження та захисту екології у професійній діяльності і в побуті.
	раціонально використовувати енергоресурси, витратні матеріали;
використовувати енергоефективне устаткування;
дотримуватися екологічних норм у професійній діяльності та в побуті.
	

	КК6
	Компетентність у сфері охорони праці
	Охорона праці (30 год.)

	
	загальні відомості про професію та професійну діяльність;
основні нормативні акти у професійній діяльності;
загальні правила охорони праці пожежної та електробезпеки;
причини нещасних випадків на виробництві та заходи запобігання виробничому травматизму і професійним захворюванням;
правила поведінки під час аварій та заходи попередження щодо їх виникнення;
правила та засоби надання домедичної допомоги потерпілим у разі нещасних випадків на виробництві.
	організовувати робоче місце відповідно до вимог ОП в галузі;
забезпечувати особисту безпеку під час виконання робіт;
застосовувати первинні засоби пожежогасіння; безпечно експлуатувати устаткування на робочому місці; визначати необхідні засоби індивідуального та колективного захисту, їх справність, правильно їх застосовувати; діяти в аварійних ситуаціях та усувати їх наслідки;
надавати першу домедичну допомогу потерпілим у разі нещасних випадків.
	

	КК7
	Ділова компетентність
	Ділова активність (45 год.)

	
	професійну термінологію; правила спілкування з керівництвом, колегами; норми професійної етики та етикету при спілкуванні; види документів у сфері професійної діяльності.
	Застосовувати професійну термінологію; спілкуватися з керівництвом, колегами; дотримуватися норм професійної етики; користуватися робочою документацією працювати в команді; відповідально ставитися до професійної діяльності.
	

	Професійні  компетентності  

	ПК 1.
	 Технологічна Компетентність Обладнання
	Обладнання (94 год)

	
	вимоги до організації робочого місця кравця; інструкції з охорони праці; класифікацію інструментів для виконання ручних, машинних, волого-теплових робіт; класи і конструктивні особливості швейного обладнання та пристроїв для виконання ручних, машинних, волого-теплових робіт; будову та підбір машинних голок; способи заправлення ниток та регулювання натягу ниток в швейних машинах; дефекти строчки та способи їх усунення; будову й призначення засобів малої механізації.
	дотримуватися прийомів безпечного виконання робіт; заправляти швейні машини; регулювати натяг ниток; замінювати машинні голки; здійснювати чищення та змащування швейної машини; виявляти та усувати дефекти строчки; підбирати засоби малої механізації та використовувати відповідно до заданої операції; дотримуватись безпечних умов праці при виконанні ручних, машинних, волого-теплових робіт; застосовувати необхідний інструмент та обладнання відповідно до видів робіт.
	

	ПК2
	Технологічна Компетентність Технологія виготовлення швейних виробів 
	Технологія виготовлення швейних виробів (237год.)

	
	вимоги до організації робочого місця кравця; інструкції з охорони праці; класифікацію інструментів для виконання ручних, машинних, волого-теплових робіт; правила охорони праці при виконанні машинних робіт; класифікацію машинних ниткових строчок та швів; технічні вимоги до виконання машинних швів; термінологію машинних робіт; технічні умови на їх виконання; правила охорони праці при виконанні волого-теплових робіт; призначення та види волого-теплової обробки; режими і параметри волого-теплової обробки; термінологію волого-теплової робіт; вимоги та технологію виконання волого-теплових робіт; види клейових матеріалів та способи з’єднання деталей одягу; правила математичних розрахунків у професійній діяльності; технологію виготовлення постільної, столової білизни; способи обробки зрізів постільної, столової білизни; методи оздоблення постільної, столової білизни; інструкції з охорони праці при виконанні ручних, машинних та волого-теплових робіт; види ремонту постільної, столової білизни; способи ремонту та оновлення постільної, столової білизни.
 

	дотримуватись безпечних умов праці при виконанні ручних, машинних, волого-теплових робіт; застосовувати необхідний інструмент та обладнання відповідно до видів робіт; дотримуватись вимог охорони праці при виконанні машинних робіт; користуватися  інструментами та пристроями для виконанні машинних робіт; з’єднувати деталі швейних виробів машинними строчками різної конфігурації; організовувати робоче місце згідно з вимогами охорони праці; виконувати волого-теплові роботи відповідно до технології обробки різних видів матеріалів; підбирати клейові матеріали залежно від виду виробу та основного матеріалу; дублювати деталі; застосовувати правила математичних розрахунків у професійній діяльності; виготовляти постільну, столову білизну; підбирати методи обробки постільної, столової білизни; залежно від виду матеріалу та технічних вимог; користуватися обладнанням для пошиття виробів; підбирати голки і нитки відповідно до матеріалу, який обробляється; здійснювати догляд за швейними машинами; дотримуватися вимог інструкцій з охорони праці при виконанні ручних, машинних та волого-теплових робіт; приймати швейні та інші вироби для ремонту; визначити способи ремонту та виконувати ремонт постільної, столової білизни.
	

	ПК3
	Технологічна Компетентність Матеріалознавство
	Матеріалознавство (93год.)

	
	класифікацію матеріалів для виготовлення швейних виробів; класифікацію текстильних волокон,їх основні ознаки; технологію виконання тканини, її будову та структуру; загальні відомості про асортимент тканин; прикладні та з’єднувальні матеріали для виготовлення швейних виробів; одягову фурнітуру; чищення та зберігання швейних виробів; асортимент натуральних (бавовняних, лляних) тканин для виготовлення постільної, столової білизни; класифікацію постільної, столової білизни; властивості тканин білизняної групи; швейні нитки для виготовлення постільної, столової білизни; технологію виготовлення постільної, столової білизни.
	розпізнати види текстильних волокон; волокнистий вміст тканин їх будову, фактуру, властивості; характеризувати прикладні та з’єднувальні матеріали для виготовлення швейних виробів; одягову фурнітуру; чищення та зберігання швейних виробів; визначити асортимент, волокнистий склад  та властивості тканин для виготовлення постільної, столової білизни; виконувати кількісне та якісне оцінювання матеріалів, їх розбракування; підбирати швейні нитки.
	

	ПК4
	Графічна компетентність Основи конструювання одягу
	Основи конструювання одягу (167 год.)

	
	 правила математичних розрахунків у професійній діяльності; розрахунок витрат матеріалів до розкроювання; характеристику обладнання, що застосовується для розкроювання матеріалів при виготовленні постільної, столової білизни: інструкції з охорони праці роботи з обладнанням та інструментами для розкроювання; правила користування лекалами відповідно до виробу; технічні вимоги до розкроювання текстильних виробів інтер’єрного  асортименту; матеріали, інструменти та обладнання, що застосовуються при розкроюванні текстильних виробів інтер’єрного  асортименту; технологію оздоблення відповідних виробів; безпечні методи роботи з обладнанням для розкроювання.
	застосовувати правила математичних розрахунків у професійній діяльності; виконувати розрахунок витрат основних матеріалів для виготовлення постільної, столової білизни; виконувати розкрійні роботи; користуватися інструментом для крою; дотримуватися вимог охорони праці при роботі з обладнанням та інструментами для розкроювання; користуватися робочими лекалами текстильних виробів інтер’єрного  асортименту; виконувати розкладку лекал; виконувати розкрій роботи; оздоблювати відповідні вироби; дотримуватись безпечних методів роботи на обладнанні при розкроюванні.
	

	ПК5
	Мистецька компетентність Спеціальне малювання
	Спеціальне малювання (77 год.)

	
	історію костюму, види одягу, пропорції одягу, лінії в одязі, особливості замальовки ескізів, основні правила графічного малюнку; штрих, світло, тінь, пропорції, перспектива; види та прийоми графічного малюнку прийоми виконання шкали тональності.
	розміщувати предмети на площині; виконувати малюнки; шкали тональності, лінійної, повітряної перспективи, застосувати, штрихування, тушування.
	

	Результати навчання.

	Умовне позначення
	Найменування
	Кількість годин
	Опис компетентностей

	РН 1. 
	 Проводити підготовчі роботи для надання послуг

	227 год.
	Раціонально і ефективно організовує працю на робочому місці;
Самостійно виконує строчки ручних, машинних стібків. Вміє з’єднувати деталі швейних виробів машинними строчками різної конфігурації; дублювати дрібні деталі; виконувати дрібний ремонт, штопання; правильно заправляти швейні машини; підбирати машинні  голки; регулювати натяг нитки; користується засобами малої механізації. Додержується норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт. Здійснює пошук необхідної інформації; не допускати браку в роботі. Використовує в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо).

	РН 2. 
	Вміти виготовляти вироби постільного, столового асортименту
	94 год.
	Знає асортимент  тканин для  виготовлення  столової  та  постільної білизни.
Самостійно визначає волокнистий  склад  тканин  білизняної групи, властивості  білизняних  тканин. Виготовляє вироби постільного, столового асортименту, фартухів, чохлів, штор, мішків;  чистить та упаковувати готовий виріб; виконувє самоконтроль якості. Самостійно виметує петлі; пришиває ґудзики вручну; усуває дефекти під час виконання робіт; усувати дрібні неполадки в роботі швейного устаткування, проводити його чищення та змащування; користується обладнанням підготовчо-розкрійного виробництва.
Чистить вироби в готовому вигляді; проводити контроль та самоконтроль якості. Знає технологію виготовлення столової та постільної білизни; технологію обробки деталей фартуха; способи лагодження одягу.

	РН 3. 
	РН 3. 
Вміти виготовляти текстильні вироби інтер’єрного  асортименту
	41 год.
	Знає асортимент  тканин для  виготовлення текстильні вироби інтер’єрного  асортименту. Самостійно виконувати розкрій текстильних виробів інтер’єрного  асортименту; оздоблювати відповідні вироби; дотримуватись безпечних методів роботи на обладнанні при розкроюванні.

	Виробнича практика
	
	133 год.
	Знає асортимент  тканин для  виготовлення  столової  та  постільної білизни. Самостійно визначає волокнистий  склад  тканин  білизняної групи, властивості  білизняних  тканин. Бере участь у виготовленні виробів постільного, столового асортименту, фартухів, чохлів, штор, мішків;  чистить та упаковувати готовий виріб; виконувє самоконтроль якості. 
Бере участь у виготовленні текстильних виробів інтер’єрного асортименту. Самостійно виметує петлі; пришиває ґудзики вручну; усуває дефекти під час виконання робіт; усувати дрібні неполадки в роботі швейного устаткування, проводити його чищення та змащування; користується обладнанням підготовчо-розкрійного виробництва. Чистить вироби в готовому вигляді; проводити контроль та самоконтроль якості. Знає технологію виготовлення столової та постільної білизни; технологію обробки деталей фартуха; способи лагодження одягу.

	РН 4. 

	Вміти виготовляти поясні вироби з виконанням примірок
	185 год.
	Визначає асортимент, волокнистий склад та властивості тканин для  виготовлення  спідниць та штанів. Підбирає, відповідно до тканин для виготовлення спідниць та штанів, прикладні, прокладкові та з’єднувальні матеріали.  
Виготовляє спідниці та штани нескладної технологічної обробки;  виконує різні способи обробки технологічних вузлів спідниць  та  штанів; шиє за індивідуальними замовленнями спідниці  та  штани, а також моделі та зразки відповідно до паспортів замовлень, державних стандартів, технічних умов і встановленої технології обробки спідниць  та  штанів. Володіє інформацією про види і фасони спідниць  та  штанів, конструктивні особливості деталей в залежності від фасону; визначає розмірні ознаки та прибавки, необхідні для конструювання спідниць  та  штанів; виконує розрахунок та побудову креслення прямої двошовної спідниці, клиновидної та кльошної; технічне моделювання спідниць  на основі прямої двошовної спідниці. 
Виконує розрахунок та побудову класичних жіночих штанів; знає основні принципи технічного моделювання штанів.
Розуміє призначення, принцип роботи та особливості машин зигзагоподібної строчки, потайної строчки та петельних  машин.
 Розрізняє колір в одязі, види комбінування кольорів. Володіє послідовністю виконання робочих та творчих ескізів будь-якої моделі спідниць та штанів з урахуванням всіх вимог.

	РН 5. 

	Вміти виготовляти вироби платтяно-блузочного асортименту
	454 год.
	Визначає асортимент,  волокнистий  склад, властивості тканин для виготовлення  виробів платтяно-блузочного асортименту нескладної технологічної обробки; визначає залежність прикладних та з’єднувальних матеріалів відповідно тканини для  виробів платтяно-блузочного асортименту. 
Виготовляє за індивідуальними замовленнями  сукні, халати,  блузи, блузи  з вишивкою, нескладної технологічної обробки;  виконує різні способи обробки технологічних вузлів;  волого-теплову обробку дрібних деталей під час пошиття та остаточну волого-теплову обробку виробу; чистить вироби у готовому вигляді.
Усуває дрібні неполадки в роботі швейного устаткування, проводить його чищення та змащування.
Володіє інформацією про види і фасони  виробів платтяно-блузочного асортименту; про конструктивні особливості деталей в залежності від фасону; визначає розмірні ознаки та прибавки, необхідні для конструювання виробів; виконує розрахунок та побудову креслення базисної сітки плечового виробу; жіночої сукні,  халату,  блузи  прямого силуету; прямого вшивного одношовного рукава; виконує технічне моделювання простих моделей суконь.  
Володіє послідовністю виконання робочих та творчих ескізів будь-яких моделей суконь,  халатів,  блуз з урахуванням всіх вимог.

	Виробнича практика
	
	238 год.
	Бере участь у виготовленні за індивідуальними замовленнями  спідниць, жіночих штанів, сукні, халати,  блузи, блузи  з вишивкою, нескладної технологічної обробки;  виконує різні способи обробки технологічних вузлів;  волого-теплову обробку дрібних деталей під час пошиття та остаточну волого-теплову обробку виробу; чистить вироби у готовому вигляді.
Бере участь визначенні розмірні ознаки та прибавки, необхідні для конструювання виробів; виконує розрахунок та побудову креслення базисної сітки поясних виробів та плечового виробу; жіночої та дитячої сукні,  халату,  блузи  прямого силуету; прямого вшивного одношовного рукава; бере участь у технічному моделюванні простих моделей виробів.  

	РН 6. 

	Вміти виготовляти чоловічі сорочки, штани, напівкомбінезони
	210 год.
	Визначає асортимент сучасних тканин для виготовлення верхніх (чоловічих) сорочок, чоловічих штанів, напівкомбінезонів; волокнистий  склад  тканин, їх будову та пошивні властивості. 
Володіє технологією обробки швейних вузлів сорочок; технологічною послідовністю виготовлення. Виготовляє сорочки, чоловічі штани, напівкомбінезони за індивідуальними замовленнями та з розподілом праці. 
Розуміє призначення, принцип роботи та особливості швейних машин ланцюгової строчки; розмірні ознаки та прибавки, які необхідні для побудови креслення чоловічої сорочки, штанів та комбінезонів.
Виконує розрахунок і побудову креслення основи чоловічої сорочки, штанів та комбінезонів; відкладних комірів з застібкою до верху – відкладних та стійок з різним ступенем прилягання; одношовного вшивного рукава.  
Виконує послідовність замальовки робочих ескізів верхніх (чоловічих)  сорочок.
Здійснює  догляд за швейними машинами при пошитті.

	РН 7.

	Вміти виготовляти верхній жіночий одяг (жилети, жакети, куртки) з виконанням примірок
	297год.
	Визначає назву деталей крою верхнього жіночого одягу; зрізи, їх назви; напрямок нитки основи на деталях крою.
Розуміє технологію обробки швейних вузлів жилету, жакету, куртки; технологічну послідовність виготовлення. Виготовляє жилет, жакет, куртку за індивідуальними замовленнями різними способами обробки. 
Ремонтує й оновлює  верхній жіночий одяг.
Визначає розмірні ознаки та прибавки, які необхідні для конструювання  верхнього жіночого одягу. Виконує розрахунки та побудови креслень жіночих жилетів, жакетів напівприлеглого силуету; вшивного двошовного рукава, відкладного коміра з вилогами; жіночої куртки прямого силуету.
Виконує замальовки робочих ескізів жилету, моделей жакету, куртки.
Здійснює  догляд за швейними машинами. Розуміє асортимент, класифікацію, характеристику та властивості матеріалів для виконання ремонту одягу  та оновлення швейних виробів. 
Підбирає матеріали відповідно тканинам верху виробу та їх властивостям для виконання ремонту одягу  та оновлення швейних виробів. 
Визначає види середнього та великого ремонту. Виконує ремонт одягу  та оновлення швейних виробів різними способами. 

	Виробнича практика
	
	224 год.
	Бере участь у виготовленні верхні (чоловічі) сорочки, чоловічі штани, напівкомбінезони, жіночий верхній одяг (жилети, жакети, куртки).
Бере участь у ремонті шляхом вклеювання, вшивання, пришивання, настрочування вставок, доточок, накладок (наколінники, налокітники) на ділянках верху під час пошиття та ремонту різних виробів. Зашиває дефекти в штучних виробах зі збереженням рисунка, штопає візерунчасті та капронові вироби, трикотажні полотна, розправляє затяжки.





Таблиця відповідності навчальних предметів, кількості годин на них результатам навчання
	2, 3, 4 розряд

	№ з/п
	Назва предмета
	Всього
	Кількість годин

	
	
	
	З них практ. роботи
	РН1
	РН2
	РН3
	РН4
	РН5
	РН6
	РН7

	І
	Загальнопрофесійна підготовка
	180
	
	80
	
	
	
	100
	
	

	1.1
	Професійна етика
	22
	
	22
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Основи трудового законодавства
	12
	
	12
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Основи енергоефективності 
	16
	
	16
	
	
	
	
	
	

	1.4
	Інформаційні технології
	30
	
	
	
	
	
	30
	
	

	1.5
	Підприємницька діяльність
	25
	
	
	
	
	
	25
	
	

	1.6
	Охорона праці
	30
	
	30
	
	
	
	
	
	

	1.7
	Ділова активність
	45
	
	
	
	
	
	45
	
	

	ІІ
	Професійно-теоретична підготовка
	668
	
	81
	34
	11
	107
	156
	108
	171

	2.1
	Технологія виготовлення швейних виробів
	237 
	
	29
	10
	5
	47
	60
	30
	56

	2.2
	Матеріалознавство 
	93
	
	16
	4
	
	11
	24
	17
	21

	2.3
	Основи конструювання одягу
	167
	
	
	18
	4
	28
	44
	16
	57

	2.4
	Обладнання
	94
	
	16
	2
	2
	12
	10
	30
	22

	2.5
	Спеціальне малювання
	77
	
	20
	
	
	9
	18
	15
	15

	ІІІ
	Професійно-практична підготовка
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Виробниче навчання
	660
	
	66
	60
	30
	78
	198
	102
	126

	2.2
	Виробнича практика
	595
	
	
	
	133
	
	238
	
	224

	ІV
	Державна кваліфікаційна атестація
	21
	
	
	
	7
	
	7
	
	7

	V
	Консультації
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Усього:
	2124
	
	227
	94
	181
	185
	699
	210
	528





	Умовне позначення компетентності
	НАЗВА  РЕЗУЛЬТАТУ НАВЧАННЯ
	Об’єм в годинах

	РН1
	Проводити підготовчі роботи для надання послуг
	227

	Умовне позначення компетентності
	Назва компетентності
	

	КК2
	Професійною етикою
	22

	Ціль. Навчання проводиться для того, щоб здобувач освіти міг самостійно визначати індивідуальні психологічні властивості особистості; особливості спілкування в сфері послуг; психологічні властивості поведінки людини; характер, причини і способи розв’язання конфліктних ситуацій у виробничому колективі; дотримуватись принципів професійного етикету.

	Результати навчання
	Критерії оцінювання
	Методи викладання
	Методи оцінювання і завдання
	Теми 

	Розуміє загальні основи психології у сфері послуг, психології праці.
Орієнтується в особливостях психічних процесів. Розуміє сутність основних принципів професійної поведінки та етики. 
Розрізняє психологічні «типи клієнтів» та особливості їх обслуговування; психологічні особливості конфліктів та шляхи їх вирішення.
	Самостійно застосовує поняття про психологію та етику.
Самостійно визначає  стани та властивості особистості. Дотримується принципів професійної поведінки та етики ділових відносин.
Самостійно визначає психологічні «типи клієнтів» та особливості їх обслуговування; особливості конфліктів та шляхи їх вирішення.
	Лекція про основи психології у сфері послуг. 
Практичне завдання з визначення стану та властивостей особистості.
Лекція-презентація про психологічні «типи клієнтів» та особливості їх обслуговування.
Навчальний фільм про особливості конфліктів та шляхи їх вирішення.

	Робота над питаннями для самоконтролю.
Залік. Письмові відповіді на питання.
.
	4. Професійна етика (22)
1. Норми професійної етики та етикету при спілкуванні 
2. Поняття особистості в психології.
3. Індивідуальні психологічні властивості особистості
4. Особистість, її темперамент
5. Риси характеру особистості, її поведінка
6. Харак¬тер, здібності, їх структура і взаємозалежність.
7. Особливості спілкування в сфері послуг
8. Вербальне та невербальне спілкування
9.Особливості спілкування з керівництвом, колегами
10.Культура спілкування: міння говорити та слухати.
11.Стилі спілкування, стратегії, тактики спілкування.
12. Контрольна робота
13. Конфлікти, їх види та причини.
14.Способи розв’язання конфліктних ситуацій у виробничому колективі.
15.Особливості роботи в команді
16.Професійна етика кравця
17.Основні психологічні вимоги до кравця.
18. Моральні вимоги до роботи кравця.
19. Психологічні властивості поведінки людини.
20.Підходи до забезпечення сприятливого психологічного клімату в колективі
21.Професійний кодекс кравця. 
22.Контрольна робота.

	КК3
	Основи трудового законодавства 
	12

	Результати навчання
	Критерії оцінювання
	Методи викладання
	Методи оцінювання і завдання
	Теми 

	Розуміє основи організації оплати праці й соціально-трудових відносин у швейній галузі;
основні трудові права та обов’язки працівників;
положення, зміст, форми та строки укладання трудового договору;
соціальні гарантії та  чинний соціальний захист на підприємстві.
	Самостійно володіє:
 - змістом положень чинного законодавства України  про працю; 
- навичками роботи з нормативними актами, що регламентують трудові відносини;
- узагальненими систематизованими знаннями щодо основних положень доктрини трудового права, Конституції України, Кодексу законів про працю України, підзаконних нормативно-правових актів, які регламентують трудові відносини; сфери дії трудового законодавства та тенденцій його розвитку в умовах ринкової економіки.
 Самостійно обґрунтовує  застосування чинного трудового законодавства в професійній діяльності кравця. 

	Лекції з тем: «Законодавство про працю України та його складові частини. Кодекс законів про працю України», «Забезпечення зайнятості та працевлаштування».
Опрацювання нормативно-правових актів із забезпечення безпечних умов праці, робочого часу, відпочинку, оплати праці, підвищення кваліфікації.
Аналіз правових ситуацій.

	Індивідуальне опитування.
Фронтальне опитування.
Робота з картками.
Правовий турнір із знання законодавства про працю України.
Залік. Виконання тестових завдань з курсу.




	1. Основи трудового законодавства (12)
1. Законодавство про працю України та його складові частини. Кодекс законів про працю України 
 2. Колективно-договірне регулювання праці 
 3.	Укладання, зміна та припинення трудового договору (2)
 4.	Законодавство України про забезпечення безпечних умов праці, робочого часу, відпочинку, оплати праці, підвищення кваліфікації (2)
 5.	Дисциплінарна та матеріальна відповідальність за трудовим правом. 
 6.	Порядок вирішення трудових спорів 
 7.	Професійні спілки. Закон України «Про професійні спілки» 
8. Державне соціальне страхування. Нагляд та контроль за додержанням законодавства про працю (2)
9. Контрольна робота

	КК5
	Основи енергоефективності
	16

	Ціль. Навчання проводиться для того, щоб здобувач освіти міг самостійно, раціонально використовувати енергоресурси та матеріали в професійній діяльності, виходячи із принципів освіти  протягом всього життя

	Результати навчання
	Критерії оцінювання
	Методи викладання
	Методи оцінювання і завдання
	Теми

	Розуміє поняття енергії, енергозбереження, енергетики, енергетичної науки, енергосистеми.
Володіє основами раціонального використання енергоресурсів та матеріалів у професійній діяльності.
Орієнтується у проблемах екології, пов’язаних з енергетикою.
Володіє знаннями про вимоги міжнародного стандарту ІСО 50001 до системи енергетичного менеджменту організації.
	Самостійно оперує поняттями енергії, енергозбереження, енергетики, енергетичної науки, енергосистеми.
Самостійно вказує енергетичні ресурси, види енергії, умовне паливо, теплоту спалювання.
Описує використання енергоресурсів та матеріалів у професійній діяльності.
Самостійно характеризує вимоги міжнародного стандарту ІСО 50001 до системи енергетичного менеджменту організації.
Пояснює значення енергоаудиту, ціль і зміст його проведення.
	Обговорення понять енергії, енергозбереження, енергетики, енергетичної науки, енергосистеми; енергетичних ресурсів, видів енергії.
Дискусія про використання енергоресурсів та матеріалів у професійній діяльності.
Дослідна робота: «Раціональне використання енергоресурсів та матеріалів у професійній діяльності.»
Груповий проєкт «Застосування енергоощадних технологій у професії»
Ознайомлення з вимогами міжнародного стандарту ІСО 50001 до системи енергетичного менеджменту організації.
Демонстрація заходів зі  збереження енергії.
	Індивідуальне та фронтальне опитування.
Індивідуальне оцінювання дослідної роботи. 
Залік. Захист групових проєктів «Застосування енергоощадних технологій у професії» 
	5. Основи енергоефективності (16)
1. Поняття енергії та енергоефективності 
 2. Види енергії.(2)
3. Аналіз енергоспоживання в Україні (2).
4. Проблеми екології, пов’язані з енергетикою. (2).
5. Дослідження енергоефективності в галузі швейного виробництва.(2).
6. Потенціал енергоефективності на підприємстві.(2)
7. Підвищення енергоефективності на робочому місці.(2)
8. Потенціал енергоефективності у побуті.(2)
9.  Контрольна робота

	КК6
	Охорона праці
	30

	Ціль. Навчання проводиться для того, щоб здобувач освіти міг самостійно розуміти правові та організаційні основи охорони праці; правила галузевої безпеки, основи пожежної та електробезпеки; дотримуватися основ гігієни праці та виробничої санітарії;  володіти прийомами надання долікарської допомоги потерпілим при нещасних випадках; попереджати і усувати непередбачені негативні явища.

	Результати навчання
	Критерії оцінювання
	Методи викладання
	Методи оцінювання і завдання
	Теми 

	Розуміє поняття “Охорона праці”, орієнтується у вимогах нормативних актів про охорону праці та державний контроль за охороною праці.
     Знає вимоги інструкцій підприємства з охорони праці та пожежної безпеки та про відповідальність за порушення законодавства про працю.
      Орієнтується у видах інструктажів, в основах гігієни праці та виробничої санітарії.      Організовує згідно вимог  робоче місце.
     Розуміє правила технічної експлуатації устаткування, що обслуговується та правила охорони праці в швейному виробництві.
     Орієнтується в загальних питаннях безпеки праці, знаках безпеки, фізіологічних та психофізіологічних чинниках умов праці та їх впливі на безпеку праці. 
      Розуміє основи електробезпеки та пожежної безпеки;  характерні причини виникнення пожеж та  особливості гасіння пожеж на об’єктах сфери послуг.
   Розуміє основні види потенційних небезпек та їхні наслідки в професійній діяльності, вимоги нормативних актів про охорону праці щодо безпеки виробничих процесів, обладнання, будівель і споруд.
    Розуміє план ліквідації аварійних ситуацій та їх наслідків та застосування засобів колективного та індивідуального захисту працівників у разі надзвичайних ситуацій. 
      Орієнтується в послідовності, принципах й засобах надання першої долікарської допомоги потерпілим у разі нещасних випадків.
	Самостійно дотримується вимог безпеки праці, забезпечує особисту безпеку під час організації робочого місця, роботи на швейних машинах, волого-теплової обробки виробів.
    Вживає заходів з метою уникнення шкоди для людей та довкілля
     Самостійно визначає необхідні засоби індивідуального та колективного захисту, їх справність, правильно їх застосовує.
Самостійно розрізняє електричні травми, вміє безпечно  звільняти  потерпілого від дії електроструму. 
Розрізняє горючі,  негорючі, вогнегасні речовини та матеріали, самостійно застосовує первинні засоби пожежогасіння. 
  Може самостійно ліквідовувати аварії та їхні наслідки, використовувати, в разі необхідності, засоби попередження і усунення природних і непередбачених виробничих негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо).
      Самостійно надає першу долікарську допомогу потерпілим у разі нещасних випадків під час аварій.
	Лекції.
Перегляд презентацій на теми: «Основні законодавчі акти з охорони праці», «Відповідальність за порушення законодавства про працю», «Інструктажі з охорони праці», «Виробничий травматизм та його причини», «Засоби захисту», «Вплив електричного струму на організм людини», «Основи пожежної безпеки», «Психофізіологічні чинники умов праці».
Аналіз конкретної ситуації з тем: виробничий травматизм, електробезпека, пожежна безпека та ін.
   Перегляд презентацій на теми: «Види потенційних небезпек та їхні наслідки», «План ліквідації аварійних ситуацій», «Засоби колективного та індивідуального захисту працівників в разі надзвичайних ситуацій», «Шкідливі виробничі чинники».
Робота з матеріалом навчальних фільмів про послідовність, принципи й засоби надання першої долікарської допомоги потерпілим у разі нещасних випадків.
	Усне опитування.
Тестові завдання з тем.
Термінологічні диктанти.
Карта ідей заходів з метою уникнення шкоди для людей та довкілля.
Контрольна робота (виконання різнорівневих тестових завдань з курсу).
	6. Охорона праці (30)
1.Правові та організаційні основи охорони праці (4).
2 Основи безпеки праці у галузі швейного виробництва. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці у галузі. (9)
3 Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист 
(5).
4. Основи електробезпеки (4).
5. Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди (3).
6. Основні види потенційних небезпек та їхні наслідки в професійній діяльності (1).
7. План ліквідації аварійних ситуацій та їх наслідків (1)
8. Надання першої допомоги потерпілим у разі нещасних випадків (2)
9. Контрольна робота

	ПК1
	Здатність організовувати робоче місце при виконанні швейних робіт
	10

	Ціль. Навчання проводиться для того, щоб здобувач освіти міг самостійно орієнтуватись у загальних відомостях про асортимент  та класифікацію швейних виробів, визначати функціональність одягу та його відповідність вимогам, які  пред’являються до нього. Умів організувати робоче місце та застосовувати необхідний інструмент та обладнання відповідно до видів робіт.

	Результати навчання
	Критерії оцінювання
	Методи викладання
	Методи оцінювання і завдання
	Теми 

	     Орієнтується у загальних відомостях про асортимент швейних виробів, розуміє їх класифікацію. 
	Самостійно визначає функціональність одягу та його відповідність вимогам, які  пред’являються до нього.
	Лекція-демонстрація про асортимент швейних виробів. 
Презентація про функціональність одягу. Міні-лекція про класифікацію швейних виробів.
	Робота з картками з питань відповідності вимогам, які  пред’являються до одягу.
 Самостійна робота (електронні тести)
	1.Технологія виготовлення одягу (2)
1. Завдання швейної промисловості. Направлення розвитку техніки і технології в швейному виробництві. Індивідуальне і масове виробництво швейних виробів.  Знайомство з кваліфікаційною характеристикою і програмою предмету. Характеристика асортименту швейних виробів. Вимоги до  швейних виробів (1).
2. Робоче місце для виконання ручних робіт і охорона праці при їх виконанні.  Інструменти і пристрої для виконання ручних робіт (ножиці, голки, наперстки, сантиметрова стрічка, лінійки, кілочок, крейда, мило, манекен тощо). Значення правильної організації та чистоти робочого місця для підвищення продуктивності праці та якості продукції, яка випускається. Правила користування обладнанням та інструментами. Використання їх при обробці деталей. Підбір голок і ниток відповідно матеріалу, який обробляється.

	Розуміє класифікацію  швейного  обладнання.
Орієнтується в деталях швейних машин  човникового стібка, їх  функції  та  взаємодії.

	Самостійно характеризує машини човникового стібка; 

	Міні-лекція про швейне  обладнання. 
Перегляд презентації про новітнє швейне  обладнання. 
Лекція з елементами демонстрації відеофільму про машин  човникового  стібка.

	Індивідуальне опитування.
Фронтальне опитування.

	2. Обладнання 
Загальні  відомості  про швейне  обладнання (2)
1. Загальні  відомості  про швейне  обладнання.  Класифікація  швейних  машин.
Ознаки  класифікації  швейного  обладнання.
2. Поняття  про  клас  машини. Технологічна класифікація  швейних  машин.

	
	
	 Лекція; екскурсія на підприємство
	Фронтальне опитування.
	3. Виробниче навчання (6)
1. Організація робочого місця при виконанні швейних робіт
Історія професії. Відомості про навчальний
заклад, його традиції. Правила та норми
охорони праці в навчальних майстернях та
на робочих місцях. (6)

	ПК 2. 
	Здатність виконувати найпростіші ручні роботи
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	Ціль. Навчання проводиться для того, щоб здобувач освіти міг самостійно, дотримуючись безпеки праці, організовувати робоче місце при виконанні ручних робіт; раціонально використовувати робочий час, підбирати інструменти і пристрої для виконання робіт, орієнтуватись у загальних поняттях ручних робіт, вимогах до їх виконання.

	Результати навчання
	Критерії оцінювання
	Методи викладання
	Методи оцінювання і завдання
	Теми 

	Розуміє види ручних стібків, їх класифікацію; правила виконання, розміри, призначення. Вміло підбирає голки і нитки відповідно матеріалу, який обробляється. 
Розуміє термінологію ручних робіт, вимоги до їх виконання.
.
 

	Самостійно пояснює технологію виконання строчок прямого, косого, петлеподібного, хрестоподібного, спеціального стібків. Правильно застосовує термінологію ручних, та машинних робіт. 

	Розповідь-пояснення про основні прийоми роботи.
Робота з ілюстраціями облаштування робочого місця.
Перегляд презентації про ручні роботи.
 Лекція-демонстрація зразків стібків та методів їх утворення.
  

	Індивідуальне та фронтальне опитування.
Індивідуальне оцінювання лабораторно-практичних робіт №1-2.
 Робота з контрольним питальником.
Термінологічний диктант.
Контрольна робота (письмові різнорівневі  завдання)
	2.Технологія виготовлення одягу (9)
1. Поняття про стібок, строчку та шов. Види ручних стібків, їх класифікація.
2. Строчки прямого стібка (зметувальна, наметувальна, заметувальна, приметувальна, виметувальна, копіювальна, строчка для утворення зборок, прокладна, підшивна, потайна). Правила виконання і розміри. Призначення строчок прямих стібків.
3. Строчки косого стібка (наметувальна, вимету вальна, стьобальна, обметувальна, підшивна), правила виконання і розміри. Призначення строчок косих стібків.
4. Петлеподібні стібки утворюють строчки спушні і розметувальні, зшивні, підшивні, для закріплення стібка (виведення нитки), правила виконання і розміри. Призначення строчок петле подібних стібків, приклади робіт.
Хрестоподібні стібки та їх строчки. Правила виконання і розміри, призначення строчок хрестоподібних стібків. 
5. Спеціальні стібки. Обметування зрізів. Виготовлення прорізної петлі, нитяної петлі, прямої та фігурної закріпок.
6. Термінологія ручних робіт. Вимоги до виконання ручних робіт.
7-8. .Лабораторно-практичні роботи :
1. Виконання операцій спеціальними стібками на зразках.
2. Пришивання фурнітури та виконання закріпок.
9. Контрольна робота

	
	Самостійно, дотримуючись безпеки праці, організовує робоче місце при виконанні ручних робіт; раціонально використовує робочий час, підбирає інструменти і пристрої для виконання робіт, виконує ручні роботи, з урахуванням технологічних вимог до їх виконання..
	Практична робота  №1. Вступний інструктаж. Організація робочого місця.
Практична робота  №2 Виконання строчок прямого стібка. 
Практична робота  №3 Виконання строчок косого стібка.
Практична робота  №4 Виконання строчок петлеподібного стібка.
Практична робота  №5 Виконання строчок хрестоподібного стібка.
Практична робота  №6
Пришивання фурнітури
	Індивідуальне оцінювання виконання навчально-виробничих робіт.
Комплексна практична контрольна робота з тем № 1–3.
	2. Виробниче навчання (18)
1.Організація робочого місця. Виконання стібків тимчасового призначення.
2.Виконання строчок постійного призначення.
3. Пришивання фурнітури

	ПК 3. 
	Здатність виконувати найпростіші машинні роботи
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	Ціль. Навчання проводиться для того, щоб здобувач освіти міг самостійно, дотримуючись безпеки праці, організовувати робоче місце при виконанні машинних робіт; раціонально використовувати робочий час, підбирати інструменти і пристрої для виконання робіт, орієнтуватись у загальних поняттях машинні робіт, вимогах до їх виконання.

	Результати навчання
	Критерії оцінювання
	Методи викладання
	Методи оцінювання і завдання
	Теми 

	Розуміє машинні стібки та строчки; класифікацію машинних ниткових швів; термінологію ручних, та машинних робіт, вимоги до їх виконання.
Виконує машинні роботи дотримуючись безпечних методів праці.
 

	Правильно застосовує термінологію ручних, та машинних робіт. 
Самостійно графічно зображає з’єднувальні, крайові, оздоблювальні машинні шви.
Розуміє ТУ на виконання машинних робіт.

	Лекція з елементами демонстрації з організації робочого місця для виконання машинних робіт.
Перегляд відеофільму про  види машинних швів та методи їх виконання.
Лабораторно-практична робота №1-2 «ТУ на виконання машинних робіт. Графічне зображення машинних швів: з’єднувальних, крайових, оздоблювальних».
	Індивідуальне та фронтальне опитування.
Індивідуальне оцінювання лабораторно-практичних робіт №№1-2.
 Робота з контрольним питальником.
Термінологічний диктант.
Контрольна робота (письмові різнорівневі  завдання)
	3.Технологія виготовлення швейних виробів (12)
Машинні роботи
1. Організація робочого місця для виконання машинних робіт. Охорона праці при виконанні машинних робіт.
2. Машинні стібки та строчки. Класифікація машинних ниткових швів.
3. З’єднувальні шви.
Зшивні (на ребро, з роз прасуванням, з запрасуванням, з обметуванням зрізів). Їх призначення, технічні умови на виконання.
Розстрочні. Їх призначення, технічні умови на виконання.
Настрочні (з відкритими зрізами, з одним закритим зрізом). Їх призначення, технічні умови на виконання.
4. Накладні (з відкритими зрізами, з двома закритими зрізами, з одним закритим зрізом). Їх призначення, технічні умови на виконання.
Білизняні (за пошивний, у замок, подвійний). Їх призначення, технічні умови на виконання.
5. Крайові шви.
Обкантувальні (з відкритим зрізом, з закритим зрізом, запрасованою бейкою, спеціальною тасьмою). Їх призначення, технічні умови на виконання.
Обшивні (у кант, в розкол, у складну рамку, просту рамку). Їх призначення, технічні умови на виконання.
У підгин (з відкритим обметаним зрізом, з закритим зрізом, з обкантованим зрізом, з пришитою підкладкою). Їх призначення, технічні умови на виконання.
6. Оздоблювальні шви.
Оздоблювальні та з’єднувальні складки (однобічні, зустрічні, бантові). Їх призначення, технічні умови на виконання.
7. Рельєфний шов зі шнуром. Їх призначення, технічні умови на виконання.
Виточний шов. Їх призначення, технічні умови на виконання.
Застрочені дрібні складки(защіпи). Їх призначення, технічні умови на виконання.
8. Шви з кантом. Їх призначення, технічні умови на виконання.
Призначення, будова і технічні умови на виконання машинних швів. Їх призначення, технічні умови на виконання.
9. Термінологія машинних робіт. Вимоги до виконання машинних робіт.
10-11. Лабораторно – практичні роботи:
1-2. Графічне зображення машинних швів: з’єднувальних, крайових, оздоблювальних.
12. Контрольна робота.

	
	Самостійно, дотримуючись безпеки праці, організовує робоче місце при виконанні машинних робіт; раціонально використовує робочий час, підбирає інструменти і пристрої для виконання робіт, виконує машинні роботи, з урахуванням технологічних вимог до їх виконання..
	Практична робота  №1. Вступний інструктаж. 
Організація робочого місця при виконанні машинних робіт. Ознайомлення з улаштуванням швейної машини, її основними механізмами, інструментами і пристосуваннями.
Практична робота  №2
Освоєння навичок роботи на швейному обладнанні.
Практична робота  №3 Виконання з’єднувальних швів.
Практична робота  №4. Виконання крайових швів.
Практична робота  №5 Виконання оздоблювальних швів.
Практична робота  №6 Виконання складок, защипів.
Практична робота  №7 Прийоми робіт на спеціальних машинах.
	Індивідуальне оцінювання виконання навчально-виробничих робіт.
Комплексна практична контрольна робота з тем № 1–3.
	3.Виробниче навчання (24)
Виконання найпростіших  машинних робіт
1.Організація робочого місця при виконанні  машинних робіт. Ознайомлення з
улаштуванням швейної машини, її основними механізмами, інструментами і
пристосуваннями.
2.Виконання з’єднувальних швів.
3.Виконання крайових швів.
4.Виконання оздоблювальних швів. Виконання складок, защипів.

	ПК 4.
	Здатність виконувати технічне обслуговування обладнання та використовувати засоби малої механізації
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	Ціль. Навчання проводиться для того, щоб здобувач освіти розумів класифікацію  швейного  обладнання, орієнтувався в основних робочих деталях швейних машин, їх  функціях  та  взаємодії; розумів будову та вмів підбирати  машинні  голки; володів прийомами заправлення  ниток;  способами регулювання їх натягу; розумів конструктивні особливості  машин; виявляв дефекти строчки та методи їх усунення. Розумів характеристику швейних машин, використовував засоби малої механізації

	Результати навчання
	Критерії оцінювання
	Методи викладання
	Методи оцінювання і завдання
	Теми 

	Розуміє класифікацію  швейного  обладнання.
Орієнтується в деталях швейних машин  човникового стібка, їх  функції  та  взаємодії.
Виявляє дефекти строчки та методи їх усунення. Використовувати засоби малої механізації.
	Самостійно характеризує машини човникового стібка; застосовує прийоми заправлення  ниток;  регулює  їх натяг.
Самостійно виявляє дефекти строчки та усуває їх.
Самостійно використовував засоби малої механізації.
 Володіє характеристикою конструктивної схеми швейної машини
Самостійно доглядає за швейними машинами.
	Міні-лекція про швейне  обладнання. 
Перегляд презентації про новітнє швейне  обладнання. 
Лекція з елементами демонстрації відеофільму про машин  човникового  стібка.
Лабораторно - практична  робота №1-2 
1. Підбір та кріплення голки, лапки в машинах човникового стібка. Регулювання довжини стібка.
2.  Прийоми роботи на універсальній машині. Регулювання механізмів машини при виготовленні виробів з тканини різної товщини. Місця змащування механізмів машин.
Лекція-презентація про приводи машини. машини. 
Лекція з елементами практичного показу вузлів краєобметувальних машин,будову регуляторів, будову машинної голки.
Робота з картами-схемами.
Перегляд відеофільму про використання засобів малої механізації.
	Індивідуальне опитування.
Фронтальне опитування.
Індивідуальне оцінювання лабораторно-практичних робіт№№1-3.
Розв’язання завдань на картках-схемах.
Тестові завдання.

	4. Обладнання швейного виробництва (12)
Загальна  характеристика  машин  човникового  стібка обладнання 
1.Технічна   характеристика  машин  човникового  стібка  різних  класів. Основні  частини  швейної  машини  
2.Привід  машини. Конструктивна  схема  швейної  машини.
3.Поняття про  ОРО  швейної  машини. Функції ОРО  в процесі  утворення  човникового  стібка.
4.Будова  машинної  голки. Поняття  про  номер  голки. Підбір  машинних  голок і способи їх установки.
5.Послідовність  заправки  верхньої нитки  в  машинах  різних  класів. Будова   човникового  комплекту. Заправка  нижньої  нитки.
6.Будова  регуляторів натягу  верхньої  та  нижньої  ниток. Методи  регулювання  натягу  ниток.
7.Дефекти  строчки  при  неправильному  натягу  ниток, способи  їх  виявлення  та  усунення.
8.Будова та властивості  човникового  стібка. Характеристика процесу  утворення човникового стібка.
9-10. Лабораторно - практична  робота:
1. Підбір та кріплення голки, лапки в машинах човникового стібка. Регулювання довжини стібка.
2.  Прийоми роботи на універсальній машині. Регулювання механізмів машини при виготовленні виробів з тканини різної товщини. Місця змащування механізмів машин.
11.Види  пристроїв  малої  механізації,  їх  характеристика, особливості застосування.
12.Пристосування для ручних робіт. Їх роль в покращенні якості обробки виробів і підвищенні продуктивності праці. Призначення, конструкція різних пристроїв малої механізації до універсальних машин човникового стібків.

	
	Самостійно, дотримуючись безпеки праці, виконує технічне обслуговування обладнання та користується засобами малої механізації
	Лекція про швейне  обладнання. 
Перегляд презентації про новітнє швейне  обладнання.
	Індивідуальне оцінювання виконання навчально-виробничих робіт.

	4.Виробниче навчання(6)
1.Виконання  технічного обслуговування обладнання та використання засобів малої механізації

	

	ПК 5. 
	Здатність виконувати волого-теплову обробку виробу та клейове з’єднання
	44

	Ціль. Навчання проводиться для того, щоб здобувач освіти міг самостійно, дотримуючись охорони праці, організовувати робоче місце, виконувати волого-теплові роботи; клейові з’єднання деталей.

	Результати навчання
	Критерії оцінювання
	Методи викладання
	Методи оцінювання і завдання
	Теми 

	Розуміє важливість волого-теплової обробки виробів; організацію робочого місця для виконання прасувальних робіт.
Володіє режимами і параметрами ВТО, прийомами виконання. 
Розуміє види волого-теплових робіт; клейових матеріалів; технологію клейового методу з’єднання деталей. Використовує на практиці термінологію ВТО.
Виконує волого-теплові роботи; клейові з’єднання деталей. 

	Самостійно підбирає режими і параметри ВТО для виконання робіт. 
Самостійно володіє термінологією ВТО; технологією клейового методу з’єднання деталей.
	Лекція-бесіда про волого-теплову обробку
Лекція-демонстрація робочого місця для виконання прасувальних робіт.
Презентація «Термінологія ВТО». 
Пошук інформації про сучасні клейові матеріали. Навчальний фільм «Клейові методи з’єднання швейних деталей».
	Індивідуальне опитування.
Фронтальне опитування.
Робота з контрольним питальником.
Індивідуальне оцінювання інформації про сучасні клейові матеріали. Термінологічний диктант.
Контрольна робота (письмові різнорівневі  завдання).
	5.1 Технологія виготовлення одягу (6)
1. Організація робочого місця для виконання прасувальних робіт. Призначення волого – теплової обробки та її сутність.
2. Обладнання та пристрої для прасувальних робіт. Стислі відомості про праски, преси, відпарювачі і пароповітряні манекени. Режими і параметри ВТО.
3. Термінологія волого – теплових робіт. Технічні умови на виконання волого – теплових робіт.
5.2. Клейові з’єднання
1. Сутність клейового методу з’єднання  деталей верху одягу.
2. Види клейових з’єднань в сучасній технології виготовлення одягу.  Клейові матеріали.
3. Контрольна робота.

	
Володіє технологію виконання волого-теплових робіт.
Знає технічні умови на виконання волого-теплових робіт; призначення прасок;   догляд за ними; режими ВТО; виробничі (експлуатаційні) інструкції; відомості про прикладні  та  з’єднувальні  матеріали;
правила експлуатації швейного обладнання та режимів ВТО.





































Розуміє принципи малюнку з натури; побудови різних видів  складок та драпірувань 
Розуміє основні пропорції фігури людини.
Зображає   з передачею об’єму штрихом та світлотінню прості геометричні фігури; різні види драпіровок.
Виконує ескізування форм одягу.
	Самостійно виконує нескладні волого-теплові операції 
	Лекція-бесіда про волого-теплову обробку

	Індивідуальне опитування.
Фронтальне опитування.

	Обладнання (2)
1.Обладнання  для волого–теплової обробки  швейних виробів.
Загальна  характеристика  обладнання  для  ВТО.
Праски: призначення, будова, правила  техніки  безпеки  при  роботі  з  прасками.
Преси: класифікація,  будова, принцип роботи, правила  безпеки  праці  при  роботі  з  пресами.
Організація  робочого  місця  для  проведення  волого- теплових  робіт.
2.Контрольна робота.

	
	Самостійно використовує знання про прикладні  та  з’єднувальні  матеріали та їх призначення. Вміє самостійно знаходити і користуватись джерелами інформації; чистити та зберігати швейні вироби
	Лекція-демонстрація
	Індивідуальне опитування.
Фронтальне опитування.
Робота з контрольним питальником.

	Матеріалознавство (4)
1.Класифікація  швейних  матеріалів. Вимоги  до  одягу і матеріалів,  що використовуються  для  виготовлення  швейних  виробів.
2. Прикладні  та  з’єднувальні  матеріали.
Класифікація  прикладних  та  з’єднувальних  матеріалів. 
3.Властивості. Функції. Призначення. Особливості  застосування  в процесі  виготовлення  легкого  одягу.
 4. Чищення та зберігання швейних виробів
Способи чищення. Видалення плям з текстильних матеріалів. Збереження швейних виробів на швейних підприємствах.

	
	Вміє розміщувати предмети на площині; самостійно виконує шкалу тональності; застосовує правила лінійної та повітряної перспективи; самостійно зображує прості геометричні тіла: кулю, куб, циліндр, конус з передачею об’єму штрихом та світлотінню.
Самостійно виконує малюнки вертикальних, діагональних, радіальних складок та драпірувань, вміє передавати тон і текстуру тканини.

	Розповідь-пояснення про історію костюму, види одягу, соціальне та культурне значення одягу.
 Презентація «Пропорції та лінії в одязі».
Огляд засобів графіки, ознайомлення з графічними творами та їх аналіз.
Демонстрація графічних прийомів.
ПР №1. Виконання тональної шкали.
Пояснення поняття
про перспективу: лінійну та повітряну, правила розміщення та побудови зображень. 
ПР №2. Малюнок куба з натури. 
ПР №3. Малюнок конуса з натури. 
ПР №4. Малюнок циліндра з натури. 
ПР №5.Світлотіньовий малюнок кулі з натури.
ПР №6. Замальовки з натури предметів простої форми в різних ракурсах.
ПР №7. Виконання натюрморту з двох предметів простої форми. 
Пояснення правил побудови драпіровок, складок і заломів тканин. 
Аналіз форми та пропорцій. 
Показ прийомів передачі світлотіні, об’єму та фактури тканин.
ПР №8. Тональний малюнок драпіровки з вертикальними складками.
ПР №9. Тональний малюнок драпіровки з радіальними та вільними складками.
ПР №10. Тональний малюнок фрагментів складок блискучої, гладкої та текстурної тканини.
	Контрольна робота з тем №№ 1-3. Малюнок натюрморту з двох предметів простої форми.
Контрольна робота з теми №4. Малюнок штори та тюлю.

	Спеціальне малювання (20)
1. Історія одягу (3). 
Вступ. Історія костюму.
Види одягу. Соціальне та культурне значення одягу. 
Пропорції та лінії в одязі.
2. Основні прийоми графічного зображення (3).
Інструменти та матеріали графіки. 
Засоби графічного зображення: крапка, лінія, пляма. 
Поняття про тон, тональну шкалу, відповідність тону та кольору. 
Вивчення прийомів штрихування.
3. Зображення з натури простих геометричних форм (8).
Поняття про перспективу: лінійна та повітряна перспективи. Правила розміщення та побудови зображення. Лінійний малюнок геометричних тіл: куба, конуса, циліндра, кулі. Поняття про тінь та її види (власна, падаюча), світло та блік. Світлотіньовий малюнок геометричних тіл. Малювання з натури предметів простої форми. Малюнок натюрморту з двох предметів простої форми.
4. Зображення драпіровок, складок, фактури тканин (6).
Правила побудови драпіровок, складок і заломів тканин. Прийоми передачі світлотіні, об’єму та фактури тканин.
Лінійний малюнок складок драпірування з натури.
Світлотіньовий малюнок складок драпірування.
Передача об’єму складок штрихом та світлотінню.
Тональний малюнок фрагментів складок блискучої, гладкої та текстурної тканини.
Малюнок штори та тюлю. 20. Контрольна робота

	
	Самостійно організовує робоче місце при виконанні волого-теплових робіт; раціонально використовує робочий час, підбирає устаткування та пристосування для виконання робіт, виконує волого-теплові роботи з урахуванням безпеки праці; технологічних вимог до їх виконання.
Самостійно виконує клейові з’єднання деталей. 
	Практична робота  №1 Інструктаж за змістом занять. Організація робочого місця. Охорона праці. Виконання прийомів ВТО.
Практична робота  №2 
Виконання клейового з’єднання деталей. 

	Індивідуальне оцінювання навчально-виробничих  робіт №№1-2.
Контрольна робота (виконання практичного завдання згідно варіанту).
	Виробниче навчання (12)
1.Виконання волого- теплових робіт.
2.Комплексна контрольна робота з РН 1.

	ПК6
	Оволодіння основами  матеріалознавства, визначення складу, властивостей матеріалів
	12

	Ціль. Навчання проводиться для того, щоб здобувач освіти міг самостійно розуміти класифікацію матеріалів для виготовлення швейних виробів, текстильних волокон, технологію виготовлення тканини; загальні відомості  про асортимент тканин; прикладні  та  з’єднувальні матеріали  для виготовлення швейних виробів; одягову фурнітуру; чищення та  зберігання  швейних  виробів.

	Результати навчання
	Критерії оцінювання
	Методи викладання
	Методи оцінювання і завдання
	Теми модуля

	Орієнтується у волокнистому складі, будові та асортименті тканин.
Володіє знаннями про технологію  виготовлення  тканини;
чищення та  зберігання  швейних  виробів.
      Використовує знання під час підбору тканини для конкретного виробу.


	Самостійно визначає вид тканини, волокнистий склад, лицьову та виворітну сторону, напрямок нитки основи та утоку; якість швейних матеріалів.  
Самостійно описує правила чищення та  зберігання  швейних  виробів.
	Перегляд презентації «Текстильні  волокна». Розповідь-пояснення про  текстильні  волокна. 
Лекції про  будову  та  структуру  тканини.
Перегляд відеофільмів з технології  виготовлення  тканини.
Конфекційні карти зі зразками тканин.
Метод ілюстрацій 
(зображення готових виробів  в каталогах).
Перегляд навчального фільму про чищення та  зберігання  швейних  виробів. Лабораторно-практична  робота №1, №2. 
Лабораторно-практичні  робота №3. 
	Усне опитування.
Тестові завдання з тем.
Термінологічний диктант.
Діаграмне опитування. Захист ЛПР№№1-3.
Захист рефератів про походження натуральних  волокон.
Контрольна робота (тестові завдання.) 

	6.Матеріалознавство (12)
1. Відомості  про  текстильні  волокна
1.Поняття  про текстильні  волокна. Види  волокон.  Класифікація волокон.  Сировина,  способи  одержання,  властивості,  основні  ознаки.
2. Натуральні  волокна рослинного, тваринного  та  мінерального  походження.
3. Хімічні  волокна: штучні  та  синтетичні Переваги  та  недоліки.
4.Лабораторно-практична робота:
1.Ознайомлення  з видами  текстильних  волокон.
5.Лабораторно-практична робота:
2.Визначення фізико–механічних властивостей текстильних волокон органолептичним і лабораторним способом.
 2. Відомості про технологію виготовлення тканин.
6.Загальні  відомості  про процес  прядіння . Класифікація  пряжі  за  основними ознаками. Дефекти  пряжі. Їх  вплив на  зовнішній  вигляд  та  технологічні  властивості  тканини. Ткацьке  виробництво:  процес  утворення  тканини  на  ткацькому  верстаті, ткацькі  дефекти, їх  вплив на  якість  тканини  та  одягу.
7.Оздоблення  тканини. Характеристика  основних  операцій  оздоблення  тканини. Види  малюнків  на  тканині  та їх  різновиди. Заключне  оздоблення  тканини.  Спеціальні  обробки.  Дефекти  процесу  і  їх  вплив на  якість  тканини.
3. Поняття  про  будову  та  структуру  тканини.
8.Основні  показники структури  тканини. 
9.Ткацькі  переплетенння.
10.Види  переплетень, ознаки , їх  вплив  на  структуру  тканини.
11.Лабораторно- практична  робота: 
3.Визначення  виду  ткацького  переплетення  та  структури  тканини
12.Контрольна робота

	Формування оцінки за результат навчання
	Основою оцінювання результату навчання (80%) є виконання здобувачами освіти практичного комплексного завдання з підготовчих робіт для надання швейних послук. Решта 20% оцінки за результат навчання складає оцінювання практичних завдань інших тем.

	Критерії оцінки
	Знає:
Технологію виконання всіх видів ручних, машинних та волого-теплових робіт, технічні умови на їх виконання;
Термінологію ручних, машинних, волого-теплових робіт; види клейових з’єднань деталей одягу; види  швейних  машин, їх  класифікацію.
Робочі органи швейної  машини та їх функції; заправку  ниток  універсальних швейних машин  різних класів;
Способи  регулювання  натягу ниток; взаємодію механізмів  в машині  човникового  стібка.
Обладнання  для  волого - теплових робіт. Правила  догляду за швейними машинами; дефекти  строчки та методи їх усунення.
Структуру  тканини та її  будову.
Вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища. Методи і прийоми безпечного ведення робіт;
Вміє: Раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці. Виконувати строчки ручних, машинних стібків. З’єднувати деталі швейних виробів машинними строчками різної конфігурації. Дублювати дрібні деталі;
Заправляти швейні машини. Підбирати машинні  голки. Регулювати натяг нитки. Не допускати браку в роботі.
Додержуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт. Здійснювати пошук необхідної інформації.
Використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо).

	РН 2.
	Вміти виготовляти вироби постільного, столового асортименту
	94

	Умовне позначення компетентності
	Назва компетентності
	Кількість годин


	ПК 1. 

	Здатність визначити асортимент тканин для виготовлення постільної та столової білизни
	6

	Ціль. Навчання проводиться для того, щоб здобувач освіти міг самостійно застосовувати правила математичних розрахунків у професійній діяльності; визначити асортимент, волокнистий склад  та властивості тканин для виготовлення постільної, столової білизни; виконувати кількісне та якісне оцінювання матеріалів, їх розбракування; підбирати швейні нитки з урахуванням економічної, доцільності, виходячи з принципів освіти протягом усього життя.

	Результати навчання
	Критерії оцінювання
	Методи викладання
	Методи оцінювання і завдання
	Теми 

	Визначає асортимент, волокнистий склад та властивості тканин для виготовлення постільної та столової білизни.
Правильно підбирає тканини для виготовлення столової і постільної білизни інших нескладних виробів.
Розумі єправила математичних  розрахунків витрат основних матеріалів для виготовлення постільної, столової  білизни.

	Самостійно розпізнає види текстильних волокон; волокнистий вміст тканин їх будову, фактуру, властивості; характеризує прикладні та з’єднувальні матеріали
	Конфекційні карти зі зразками тканин.
Метод ілюстрацій 
(зображення готових виробів  в каталогах)
Лекція-презентація «Розрахунки витрат основних матеріалів для комплектів сучасної столової та постільної білизни».
 Математичні вправи.


	Усне опитування.
Тестові завдання з тем.
Термінологічний диктант.
Самостійна робота. Фронтальне опитування. Індивідуальне оцінювання ЛПР

	1.Матеріалознавство (4)
1.Асортимент  матеріалів  для  виготовлення  столової  і  постільної  білизни
Види  матеріалів, волокнистий  вміст, властивості.
Загальна  характеристика  тканин  для  виготовлення  столової  та  постільної  білизни. Волокнистий  склад  тканин.
2. Характеристика  тканин  білизняної  групи. Характеристика  властивостей  тканин  білизняної  групи (геометричних,  фізико - механічних, технологічних)  і їх  вплив  на  процеси  швейного  виробництва.
3. Швейні нитки для виготовлення виробів постільного та столового асортименту.  
Асортимент, класифікація, характеристика матеріалів для з’єднання деталей швейних виробів. Швейні нитки, їх волокнистий склад, призначення, асортимент, нумерація.
4. Вимоги до якості ниток. Область використання різних видів ниток і крученої пряжі в залежності з технічними умовами на стібки, строчки, шви. Доцільність заміни натуральних шовкових ниток синтетичними.

	
	
	
	
	2.Технологія виготовлення швейних виробів (2)
1.Розрахунок витрат основних матеріалів для виготовлення постільної, столової  білизни
1. Розрахунок витрат основних матеріалів для виготовлення постільної, столової білизни.
2. Лабораторно – практична робота:
1. Розрахунок витрат основних матеріалів для виготовлення постільної білизни.

	ПК 2. 
	Здатність виконувати розкрійні роботи для виготовлення  постільної, столової білизни
	14

	Ціль. Навчання проводиться для того, щоб здобувач освіти міг самостійно виконувати роботи з виготовлення виробів постільного, столового асортименту та інших нескладних виробів із дотриманням охорони праці, з урахуванням економічної, доцільності, виходячи з принципів освіти протягом усього життя.

	Результати навчання
	Критерії оцінювання
	Методи викладання
	Методи оцінювання і завдання
	Теми 

	Орієнтується в  розрахунках витрат матеріалів до розкроювання; 
Знає характеристику обладнання, що застосовується для розкроювання матеріалів при виготовленні постільної, столової білизни: інструкції з охорони праці роботи з обладнанням та інструментами для розкроювання
	Самостійно виконує розрахунок витрат основних матеріалів для виготовлення постільної, столової білизни; 
виконує розкрійні роботи; користується інструментом для крою; дотримується вимог охорони праці при роботі з обладнанням та інструментами для розкроювання
	Лекції – презентації; Застосування мультимедійних засобів
	Усне опитування.
Тестові завдання з тем.
Самостійна робота. Фронтальне опитування.

	1.Обладнання (2)
1.Обладнання підготовчо-розкрійного виробництва 
Обладнання підготовчо-розкрійного виробництва Основні етапи ПРВ. Способи та обладнання для вивантаження сировини та її зберігання, для визначення якості тканин та її проміру.
2. Обладнання для настилання тканин: столи, машини та комплекси для настилочних технологічних операцій, способи фіксування тканини. Техніка безпеки в підготовчо-розкрійному виробництві.

	
	
	Лекція-презентація «Розрахунки витрат основних матеріалів для комплектів сучасної столової та постільної білизни».
 Математичні вправи
	Усне опитування.
Тестові завдання з тем.
Самостійна робота. Фронтальне опитування. Індивідуальне оцінювання ЛПР
	2. Основи конструювання швейних виробів (6)
1. Основи креслення 
1.Проведення паралельних і перпендикулярних прямих. 
2.Побудова кутів. Радіус. Діаметр.
2.Розкрій постільної та столової білизни 
3.Розрахунок витрат основних матеріалів для виготовлення постільної, столової білизни. 
4.Розкладка лекал на тканині
5-6. Лабораторно – практична робота:
1. Розрахунок витрат основних матеріалів для виготовлення постільної білизни. 
2. Розміщення постільної білизни на тканині

	
	Самостійно, виконує розкрійні роботи; Користується інструментом для крою;
Дотримується вимог охорони праці при
роботі з обладнанням та інструментом для
розкроювання 
Самостійно здійснює  догляд за швейними машинами при виготовленні постільного та  столового асортименту
	Метод ілюстрацій (інструкційно-технологічні карти, взірці-еталони),
Пояснення. Демонстрація.
Практична робота №1
	Індивідуальне оцінювання навчально-виробничих практичних робіт 
	Виробниче навчання (6)
1.Виконання розкрійних робіт для виготовлення постільної, столової
білизни.
1.Виконувати розрахунок витрат основних
матеріалів для виготовлення постільної,
столової білизни;
Виконувати розкрійні роботи;
Користуватися інструментом для крою;
Дотримуватись вимог охорони праці при
роботі з обладнанням та інструментом для
розкроювання

	ПК 3. 
	Здатність виконувати пошиття постільної, столової білизни
	48

	Ціль. Навчання проводиться для того, щоб здобувач освіти міг самостійно виконувати роботи з виготовлення виробів постільного, столового асортименту та інших нескладних виробів із дотриманням охорони праці, з урахуванням економічної, доцільності, виходячи з принципів освіти протягом усього життя.

	Результати навчання
	Критерії оцінювання
	Методи викладання
	Методи оцінювання і завдання
	Теми 

	Розуміє та дотримується технологічної послідовності обробки країв столової та постільної білизни, технологію виготовлення постільної, столової білизни; способи обробки зрізів постільної, столової білизни; методи оздоблення постільної, столової білизни; інструкції з охорони праці при виконанні ручних, машинних та волого-теплових робіт
	Самостійно виготовляє постільну, столову білизну; підбирає методи обробки постільної, столової білизни; залежно від виду матеріалу та технічних вимог; користувається обладнанням для пошиття виробів; підбирає голки і нитки відповідно до матеріалу, який обробляється; здійснювати догляд за швейними машинами; дотримуватися вимог інструкцій з охорони праці при виконанні ручних, машинних та волого-теплових робіт
	Лекція-презентація «Технологія виготовлення комплектів сучасної столової та постільної білизни».
 Графічні вправи (виконання графічного зображення).
	Усне опитування.
Тестові завдання з тем.
Термінологічний диктант.
Самостійна робота (обробка країв окремих нескладних виробів).
	1.Технологія виготовлення столової, постільної білизни(6)
1.Технологія виготовлення постільної білизни; способи обробки зрізів.  Технологія обробки комплектів постільної білизни: простирадл.
2.Технологія обробки комплектів постільної білизни: наволочок.
3.Технологія обробки комплектів постільної білизни: підковдр. Методи оздоблення постільної білизни.
4. Технологія виготовлення скатертин, серветок, рушників. Способи обробки та оздоблення країв столової білизни. Обробка зовнішніх кутів серветок і скатертин.
5. Технологія обробки прихваток.
6. Моделі фартухів. Технологія обробки деталей фартуха (обробка накладної кишені нескладної конструкції, обробка країв фартуха).

	
	
	Метод ілюстрацій (інструкційно-технологічні карти, взірці-еталони, послідовність обробки вузлів по неподільних операціях).
Практична робота.
Виготовлення наволочки, простирадла, підковдрника, напірника, скатертин, серветок, рушників, прихваток.
	Індивідуальне оцінювання навчально-виробничих практичних робіт.
	Виробниче навчання (42)
1.Виконання пошиття постільної, столової білизни
1.Виготовлення підковдрника. Виготовлення напірника.
2.Виготовлення наволочок.
3.Виготовлення наволочок із застібкою на тасьму блискавку.
4.Виготовлення простирадла.
5.Виготовлення скатертин, серветок, рушників.
6.Виготовлення кухонних прихваток.
7.Виготовлення фартухів.

	ПК4. 
	Здатність виконувати ремонт та оновлення постільної, столової білизни
	14

	Ціль. Навчання проводиться для того, щоб здобувач освіти міг самостійно різними способами виконувати нескладний ремонт ушкоджених ділянок виробу з дотриманням охорони праці, урахуванням економічної доцільності, виходячи з принципів освіти протягом усього життя

	Результати навчання
	Критерії оцінювання
	Методи викладання
	Методи оцінювання і завдання
	Теми 

	Розуміти види ремонту постільної, столової білизни; способи ремонту та оновлення постільної, столової білизни
	Самостійно приймати швейні та інші вироби для ремонту; визначити способи ремонту та виконувати ремонт постільної, столової білизни
	Робота з підручником.
 Графічні вправи (виконання графічного зображення). 

	Усне опитування
Індивідуальне оцінювання.
Виконання тестових завдань.

	1.Технологія виготовлення швейних виробів (2)
1. Ремонт та оновлення постільної, столової білизни
1. Види ремонту постільної, столової білизни; способи ремонту та оновлення постільної, столової білизни. Технологія виконання вшивних латок. Штопання, види та технологія виконання штопання.  Технологія чищення виробів. Упаковка готових виробів
2. Контрольна робота.

	
	
	Ремонт та оновлення постільної, столової білизни
	Усне опитування
Індивідуальне оцінювання навчально-виробничих практичних робіт.
Виконання тестових завдань.

	1.Виробниче навчання (12)
1.Ремонт та оновлення постільної, столової білизни
1. Перестрочування швів при перетертості
ниток; зашивання розірваних участків.
Заміна тасьми блискавки на піковдрнику та наволочці; пришивання ґудзиків.
2. Контрольна робота.
1.Практична робота з тем РН2.

	ПК5. 
	Здатність виконувати обміри людини
	12

	Ціль. Навчання проводиться для того, щоб здобувач освіти самостійно володів особливостями розмірних ознак, прибавок при конструюванні одягу, навиками зняття мірок із конкретної фігури.

	Результати навчання
	Критерії оцінювання
	Методи викладання
	Методи оцінювання і завдання
	Теми 

	Розрізняє будову скелету та м’язів тіла людини, типи тілобудови, види осанки. 
Розуміє особливості розмірних ознак; правила зняття мірок. 
Розуміє види прибавок та припусків, прийнятих в конструюванні одягу.
  
	Самостійно визначає антропометричні точки, конструктивні пояси.
Самостійно володіє особливостями розмірних ознак, прибавок при конструюванні одягу, навиками зняття мірок із конкретної фігури.
 Аналізує зняті мірки. 
Самостійно користується таблицею прибавок.
	Перегляд презентацій: «Будова скелету та м’язів тіла людини», «Типи тілобудови», «Види осанки». 
Ознайомлення з таблицею прибавок.
 Лекція з елементами демонстрації зняття розмірних ознак. Лабораторно-практична робота  №1,2 «Техніка виміру фігури та запис  вимірювань».
	Індивідуальне опитування.
Фронтальне опитування.
Тестові завдання з тем.
Індивідуальне оцінювання ЛПР.
Контрольна робота (тестові  завдання)
	Основи конструювання швейних виробів (12) 1.Відомості про конструювання швейних виробів. Класифікація одягу.
1.Загальні відомості про одяг. Асортимент та класифікація сучасного одягу відповідно до призначення та асортименту матеріалів. Функції одягу. Вимоги до одягу. Конструювання швейних виробів. Роль конструювання в швейному виробництві. Загальні відомості про системи та методи конструювання. Види методів конструювання. Вибір методів конструювання.
2.Відомості про анатомію та морфологію людини
2.Загальна анатомічна будова фігури людини. Скелет та основні м'язи людини
3.Основні морфологічні ознаки, що визначають зовнішню форму тіла людини. Основні антропометричні точки та конструктивні пояси.
3.Характеристика тіла людини 
4.Пропорції фігури. Типи фігур. Види осанок. Поняття про типову фігуру.
4.Розмірні ознаки для побудови креслення виробів
5.Розмірні ознаки тіла людини. Правила проведення обміру фігури.
6.Умовні позначення вимірів.
7.Послідовність обміру фігури та запис вимірювань.
8.Баланс виробу.
9-10.Лабораторно-практична робота:
1-2.Техніка виміру фігури та запис вимірювань
5.Прибавки при конструюванні одягу
11.Форма виробу. Види прибавок. Вибір величини  прибавок в залежності від виду одягу, товщини утеплюючих прокладок, форм покрою, види тканини тощо. Умовне позначення прибавок.
Способи побудови горизонтального і вертикального розсікання торса на основі антропометричних вимірювань фігур. Розподіл прибавок по конструктивним ділянкам. Декоративно-конструктивні припуски, їх розрахунок.
12. Контрольна робота

	Формування оцінки за результат навчання
	Основою оцінювання результату навчання (80%) є виконання здобувачами освіти практичного комплексного завдання з виготовлення виробів постільного, столового асортименту, фартухів різних фасонів. Решта 20% оцінки за результат навчання складає оцінювання практичних завдань інших тем.

	Критерії оцінки
	Проходження результат навчання зараховується, якщо здобувач освіти:
Знає: асортимент  натуральних (бавовняних, лляних) тканин для  виготовлення  столової  та  постільної білизни; інших нескладних виробів, фартухів; назви деталей виробів; волокнистий  склад  та властивості  білизняних та інших тканин; швейні нитки для виготовлення виробів відповідного асортименту;  технологію виготовлення столової, постільної білизни, інших нескладних виробів, фартухів; способи обробки та оздоблення країв столової, постільної білизни, фартухів; обробку зовнішніх кутів серветок і скатертин; обробку внутрішніх кутів підковдр.   
Уміє: визначати асортимент, волокнистий склад та властивості тканин для виготовлення постільної та столової білизни; інших нескладних виробів, фартухів;
підбирати оздоблювальні матеріали для виробів; швейні нитки для виготовлення постільного, столового асортименту, фартухів; виконувати строчки ручних та машинних стібків; виготовляти постільну та столову білизну, фартухи; очищати готові вироби, з’єднувати вручну фурнітуру, знімати її; здійснювати  догляд за швейними машинами.

	РН 3.
	Вміти виготовляти текстильні вироби інтер’єрного  асортименту
	174

	Умовне позначення компетентності
	Назва компетентності
	Кількість годин

	ПК 1. 
	Здатність виконувати розкрійні роботи для виготовлення текстильних виробів інтер’єрного  асортименту (штор,чохлів та інших нескладних виробів)
	18

	Ціль. Навчання проводиться для того, щоб здобувач освіти міг самостійно виконувати розкрійні роботи для виготовлення текстильних виробів інтер’єрного  асортименту (штор,чохлів та інших нескладних виробів) із дотриманням охорони праці, з урахуванням економічної, доцільності, виходячи з принципів освіти протягом усього життя.

	Результати навчання
	Критерії оцінювання
	Методи викладання
	Методи оцінювання і завдання
	Теми 

	Орієнтується в  розрахунках витрат матеріалів до розкроювання текстильних виробів інтер’єрного  асортименту; 
Знає характеристику обладнання, що застосовується для розкроювання матеріалів при виготовленні текстильних виробів інтер’єрного  асортименту: інструкції з охорони праці роботи з обладнанням та інструментами для розкроювання
правила користування лекалами відповідно до виробу; технічні вимоги до розкроювання текстильних виробів інтер’єрного  асортименту; матеріали, інструменти та обладнання, що застосовуються при розкроюванні текстильних виробів інтер’єрного  асортименту; технологію оздоблення відповідних виробів; безпечні методи роботи з обладнанням для розкроювання











	Самостійно користується робочими лекалами текстильних виробів інтер’єрного  асортименту; виконує розкладку лекал; виконує розкрій роботи; оздоблює відповідні вироби; дотримуватись безпечних методів роботи на обладнанні при розкроюванні
	Лекції – презентації; Застосування мультимедійних засобів
	Усне опитування.
Тестові завдання з тем.
Самостійна робота. Фронтальне опитування.

	1.Основи конструювання швейних виробів (4)
1. Розкрій текстильних виробів інтер’єрного  асортименту
1. Розрахунок витрат основних матеріалів та розкрій текстильних виробів інтер’єрного  асортименту (штор,чохлів та інших нескладних виробів)
2-3. Лабораторно – практична робота:
1-2. Розрахунок витрат основних матеріалів та розкрій текстильних виробів інтер’єрного  асортименту.
4. Контрольна робота

	
	Орієнтується в  розрахунках витрат матеріалів до розкроювання; 
Знає характеристику обладнання, що застосовується для розкроювання матеріалів при виготовленні текстильних виробів інтер’єрного  асортименту: інструкції з охорони праці роботи з обладнанням та інструментами для розкроювання
	Лекції – презентації; Застосування мультимедійних засобів..
Математичні розрахунки.
	Усне опитування.
Тестові завдання з тем.
Самостійна робота. Фронтальне опитування.

	2. Обладнання (2)
1. Устаткування для розкрійного виробництва 
1.Класичні засоби розкрою матеріалів та функціональні схеми машин. Перспективи використання гідравлічного, теплового та хімічного методів для розкрою текстильних матеріалів. Техніка безпеки в підготовчо-розкрійному виробництві.
2. Контрольна робота

	
	
	Метод ілюстрацій (інструкційно-технологічні карти, взірці-еталони),
Пояснення. Демонстрація.
Практична робота №1
	Індивідуальне оцінювання навчально-виробничих практичних робіт 
	3. Виробниче навчання (12)
1. Виконання розкрійних робіт для виготовлення текстильних виробів
інтер’єрного асортименту (штор, чохлів та інших нескладних виробів)
1. Виконання розкрійних робіт для виготовлення штор.
2. Виконання розкрійних робіт для виготовлення чохлів.
3.Контрольна робота.

	ПК 2.  
	Здатність виконувати пошиття текстильних виробів інтер’єрного  асортименту
	23

	Ціль. Навчання проводиться для того, щоб здобувач освіти міг самостійно виконувати роботи з виготовлення штор, ламбрекенів та інших нескладних виробів із дотриманням охорони праці, з урахуванням економічної, доцільності, виходячи з принципів освіти протягом усього життя.

	Результати навчання
	Критерії оцінювання
	Методи викладання
	Методи оцінювання і завдання
	Теми 

	Володіє технологію виготовлення текстильних виробів інтер’єрного  асортименту; способи обробки зрізів текстильних виробів інтер’єрного  асортименту; методи оздоблення відповідних виробів
	Самостійно користується обладнанням для пошиття виробів; виготовляє текстильні вироби інтер’єрного  асортименту; підбирає методи обробки текстильних виробів інтер’єрного  асортименту в залежності від виду матеріалу та технічних вимог; здійснює догляд за швейними машинами при виготовленні текстильних виробів інтер’єрного  асортименту
	Лекція-презентація «Технологія виготовлення текстильних виробів інтер’єрного  асортименту».
 Графічні вправи (виконання графічного зображення).
Самостійна робота з пошуку сучасних фасонів штор, ламбрекенів у візуальній пошуковій мережі Pinterest.
Обговорення технології пошиття підібраних фасонів штор,  ламбрекенів.	
	Усне опитування.
Тестові завдання з тем.
Термінологічний диктант.
Самостійна робота (обробка країв виробів).
	1. Технологія виготовлення швейних виробів (5)
1. 1. Розрахунок витрат основних матеріалів для виготовлення виробів інтер’єрного  асортименту.
2. Технологія виготовлення текстильних виробів інтер’єрного  асортименту (штор та інших нескладних виробів).
3. Технологія виготовлення текстильних виробів інтер’єрного  асортименту (чохлів та інших нескладних виробів).
4. Способи обробки зрізів текстильних виробів інтер’єрного  асортименту; методи оздоблення відповідних виробів.
5. Контрольна робота.

	
	
	Метод ілюстрацій (інструкційно-технологічні карти, взірці-еталони, послідовність обробки вузлів по неподільних операціях).
Практична робота
	Індивідуальне оцінювання навчально-виробничих практичних робіт.

	2.Виробниче навчання (18)
1.Виконання пошиття текстильних виробів інтер’єрного асортименту
1.Виконання пошиття штор, ламбрекенів.
2. Виконання пошиття чохлів.
3. Контрольна робота.

	Виробнича практика
	133
	Самостійне виконання робіт кравця другого розряду

	Формування оцінки за результат навчання
	Основою оцінювання результату навчання (80%) є виконання здобувачами освіти практичного комплексного завдання з виготовлення текстильних виробів інтер’єрного  асортименту. Решта 20% оцінки за результат навчання складає оцінювання практичних завдань інших тем.

	Критерії оцінки
	Проходження результату навчання зараховується, якщо здобувач освіти:
Знає: Знає асортимент  тканин для  виготовлення текстильних виробів інтер’єрного  асортименту. Самостійно виконувати розкрій текстильних виробів інтер’єрного  асортименту; оздоблювати відповідні вироби; дотримуватись безпечних методів роботи на обладнанні при розкроюванні
Уміє: визначати асортимент, волокнистий склад та властивості тканин для виготовлення текстильних виробів інтер’єрного  асортименту; здійснювати  догляд за швейними машинами.

	РН 4.
	Вміти виготовляти поясні вироби з виконанням примірок
	185

	Умовне позначення компетентності
	Назва компетентності
	Кількість годин

	ПК 1. 
	Здатність виготовляти спідниці
	106

	Ціль. Навчання проводиться для того, щоб здобувач освіти міг виготовити спідниці нескладної технологічної обробки, самостійно підібрати тканину та матеріал, виконати технічний та творчий ескіз виробу, розрахунки, побудову креслення та моделювання згідно ескізу,  з дотриманням охорони праці з урахуванням економічної доцільності, виходячи з принципів освіти протягом усього життя

	види та фасони спідниць; асортимент та властивості тканин для виготовлення спідниці, види прикладних та з’єднувальних матеріалів; асортимент оздоблювальних матеріалів і фурнітуру; розрахунок та побудову креслення прямої двошовної, клиновидної та кльошової спідниці; розмірні ознаки та прибавки; назву деталей крою спідниці,їх зрізи; технологію обробки швейних вузлів спідниці; технологічну послідовність виготовлення спідниці; технічне призначення та принцип роботи швейних машин для виготовлення спідниць; модульну основу в зображенні фігури людини, типологію фігури, особливості виконання ескізів одягу

	Самостійно визначає асортимент, склад та властивості тканин для виготовлення спідниць; підбирає прикладні та з’єднувальні матеріали; підбирає фурнітуру для спідниць; шиє за індивідуальним замовленням з виконанням примірок; виконує різні способи обробки технологічних вузлів; обметувати зрізи деталей, петлі на спеціальній машині; працювати на швейних машинах різних типів для виготовлення; виконувати волого-теплову обробку штанів; здійснювати догляд за швейним обладнанням; вміти виконувати ескізи спідниць.














































































Самостійно, використовуючи розмірні ознаки типової (індивідуальної) фігури виконує розрахунки та побудову креслення прямої двошовної спідниці, клиновидних та кльошових, розширених донизу, з воланом, з кокетками, рельєфами.
Самостійно виконує моделювання спідниць за ескізом.
Орієнтується в будові машин зигзагоподібної строчки, потайного стібка, петельних  машин – напівавтоматів.
Самостійно складає алгоритм процесу утворення зигзагоподібної строчки двониткового човникового стібка, послідовність процесу утворення однониткового ланцюгового потайного стібка.
Самостійно заправляє верхню та нижню нитки, регулює ширину строчки та довжину стібка в машинах зигзагоподібної строчки, потайного стібка та петельних машинах напівавтоматах.
Самостійно встановлює голку при поломці.
Самостійно виконує пряму петлю.
Самостійно виконує чистку та змащування машини.






	Робота з ППЗ.
Лекція-презентація про види спідниць та їх способи обробки.
Самостійна групова робота у візуальній пошуковій мережі Pinterest з визначення сучасних тенденцій моди (спідниці).
Метод ілюстрацій (плакати, креслення на дошці).
Графічні вправи (виконання графічного зображення).
ЛПР. Обробка верхнього зрізу спідниці

	Індивідуальне оцінювання виконання ЛПР.
Контрольна робота. Виконання письмового завдання (за взірцями  вузлів спідниці скласти технологічну послідовність обробки).
Тестові завдання
	1.Технологія виготовлення швейних виробів(19)
1.Виготовлення спiдницi
1.Моделі спідниць. Опис зовнішнього вигляду.
2. Деталі крою. Назви деталей крою. Лінії та зрізи деталей крою, їх назви. Напрямок нитки основи на деталях крою. Правила перевірки деталей спідниці по лекалам.
3. Початкова обробка спідниці. Обробка виточок, рельєфів, складок, бокових швів та зрізів. Види та призначення виточок, рельєфів, складок. Ширина шва та частота строчок.
4. Обробка зрізів деталей спідниці. Початкова обробка спідниці. Обробка виточок, рельєфів, складок, бокових швів та зрізів. Види та призначення виточок, рельєфів, складок. Ширина шва та частота строчок. Обробка зрізів деталей спідниці.
5. Види кишень в поясних виробах. Деталі кишені, їх призначення і правила викроювання.  Технологія обробки накладних  кишень.
6. Технологія обробки  кишень в бічних швах.
7. Особливості обробки виробів з клинами.
8. Обробка шлиці та розрізу. Обробка припусків на шлицю та розріз. Обробка кутів шлиці (розрізу). Зшивання середнього шва заднього (переднього) полотнища зі шлицею. ВТО.
9-10. Лабораторно – практична робота:
1-2.Виконання зразків обробки шлиці та розрізу.
11. Обробка застібки спідниці. Види застібок в спідницях, місце розташування застібок в спідниці.
12. Послідовність обробки застібки в спідниці.
13. Обробка бокових швів. Правила зметування та зшивання бокових зрізів. Правила розпрасування та запрасування бокових швів спідниці.
14. Обробка підкладки. Розкрій підкладки. Обробка виточок, розрізів на підкладці обробка нижнього зрізу підкладки. З’єднання підкладки з верхнім зрізом спідниці.
15. Обробка верхнього краю спідниці. Обробка вішалок. Технологія обробки верхнього зрізу спідниці пришивним поясом і без нього (обшивкою).
16. Технологія обробки верхнього зрізу спідниці пришивним поясом і без нього (обшивкою).
17. Обробка низу спідниці. Правила підкроювання низу спідниці. Обметування, заметування та підшивання чи застрочування нижнього краю спідниці.
18. Остаточне прасування та оздоблення спідниці. Правила чистки спідниці від ниток. Обметування петель та пришивання ґудзиків. Перевірка якості виробу.
19. Контрольна робота.

	
	
	Робота з ППЗ.
Лекція-презентація з сучасними моделями спідниць та їх моделювання.
Метод ілюстрацій (плакати, креслення на дошці).
Графічні вправи (виконання креслень)
ЛПР Розробка  конструкції прямої  спідниці 
ЛПР Технічне моделювання спідниці за ескізом.
	Індивідуальне оцінювання виконання ЛПР
Контрольна робота. Виконання комплексного завдання (за робочим ескізом моделі спідниці виконати побудову креслення та моделювання)
	Основи конструювання швейних виробів (18)
1.Конструювання спідниці
1.Види і фасони спідниць. Конструктивні особливості деталей спідниць в залежності від фасону. Мірки для побудови креслення спідниць. Розмірні ознаки та прибавки, необхідні для конструювання спідниць. 
2.Послідовність побудови базисної сітки креслення спідниці
3.Розрахунок для визначення положення основних горизонтальних ліній: обхвата талії, стегон і лінії низу спідниці. Розрахунок для визначення ширини виробу по лінії стегон і талії. Побудова переднього і заднього полотнищ спідниці. Розрахунки для визначення положення ліній виточок і складок. Розрахунок та побудова креслення прямої двошовної спідниці.
4-5. Лабораторно-практична робота: 
1-2. Розробка конструкції прямої спідниці.
6.Розрахунок та побудова клиновидної спідниці.
7.Розрахунок та побудова  клиновидної спідниці.
8.Розрахунок та побудова кльошової спідниці.
9.Розрахунок та побудова спідниці в кругову складку
10.Розрахунок та побудова спідниці в кругову складку
11.Технічне моделювання спідниць  на основі прямої двошовної спідниці.
2.Технічне моделювання спідниць
12-15.Технічне моделювання спідниць  (кокетки, різновиди оформлення верхнього зрізу та низу спідниці).
спідниці).
16-17.Лабораторно-практична робота: 
1-2. Технічне моделювання спідниці за ескізом.
18.Контрольна робота

	
	
	Робота з ППЗ.
Робота із зразками тканин.
Вивчення асортименту та властивостей тканин, що застосовуються для виготовлення спідниці.

	Індивідуальне та фронтальне опитування.

	Матеріалознавство (4)
1.Асортимент  матеріалів  для  виготовлення  поясних  виробів
1.Характеристика  асортименту  тканин, що  застосовуються  для  виготовлення  поясних  виробів. Основні  групи  асортименту. Волокнистий  склад  та  структура  тканин.
2. Асортимент класифікація призначення, властивості способи виготовлення фурнітури.  Відповідність фурнітури основним матеріалам. Ґудзики, способи виготовлення, признаки класифікації, вимоги до якості. Матеріали для виготовлення гачків, петель, пряжок, кнопок, застібок “блискавка”. Асортимент цих виробів, вимоги до їх якості.
3-4. Лабораторно – практична  робота : 
1-2. Вивчення  асортименту  та  властивостей  тканин для виготовлення  поясних  виробів

	
	
	Ознайомлення  з будовою машин зигзагоподібної строчки (натуральний зразок),  потайного стібка (використання плакатів, презентацій), Робота з підручником.
Створення проблемних ситуацій.
Постановка проблемних питань.
Застосування мультимедійних засобів.
Робота з ППЗ, опорними конспектами
	Індивідуальне та фронтальне опитування.
Тестові завдання
	Обладнання (6)
1.Краєобметувальні машини 
1.Загальна  характеристика краєобметувальних  машин. Робочі органи  краєобметувальних  машин. Призначення  та  взаємодія  основних  механізмів. 
2.Заправка  ниток  в  краєобметувальних  машинах.
3.Процес  утворення  стібка. Основні  регулювання. 
4.Чищення  та  змащування  швейної  машини. Дефекти  строчки  при  неякісному  догляді  за   швейною  машиною, способи  їх  виявлення  та  методи  усунення.
5-6. Лабораторно - практичні  роботи:
1. Заправлення ниток в краєобметувальні машини, регулювання натягу ниток.
2. Підбір та кріплення голки, лапки, зубчатої рейки в краєобметувальних машинах. Регулювання довжини стібка.

	
	
	Пояснення особливостей анатомічної будови людини залежно від віку та статі.
ПР №11. Схематична побудова жіночої фігури людини.
ПР №12. Схематична побудова чоловічої та дитячої фігури людини.
Пояснення поняття про робочий і творчий ескіз, показ презентації про види ескізів.
ПР №13 Виконання робочих ескізів прямої двошовної та клиновидної спідниць. 
ПР №14 Виконання робочого ескізу кльошової спідниці. 
ПР №15 Виконання творчого  ескізу  моделі  спідниці на фігурі людини. 
	Контрольна робота з тем 5-6. Виконання творчого  ескізу  моделі  спідниці на фігурі людини за власним задумом.

	Спеціальне малювання (5)
5. Зображення фігури людини (2).
Загальні відомості про анатомічну будову людини. Основні пропорції фігури людини залежно від статі та віку. Схематична побудова жіночої фігури. Зображення жіночої фігури в різних ракурсах.
6. Виконання робочих та творчих ескізів спідниць (3).
Поняття про робочий і творчий ескіз. Виконання робочих ескізів спідниць різного крою. Виконання творчого ескізу спідниці на фігурі лідини.

	
	
	Метод ілюстрацій (інструкційно-технологічні карти, взірці-еталони, послідовності обробки вузлів по неподільних операціях).
Практичний показ.
Практична робота 

	Індивідуальне оцінювання навчально-виробничих практичних робіт 
Контрольна робота.
Контроль якості готового виробу (перевірка обробки вузлів спідниці (обробка шлиці,  розрізу, застібки, верхнього зрізу спідниці, низу), відповідність опису моделі виробу, технічним умовам.

	Виробниче навчання(54)
1. Виготовлення спідниці
1.Розкрій спідниці. Розкладка лекал на тканині. Підготовка деталей крою спідниці до
пошиття. Підготовка виробу до примірки.
2. Проведення примірки. Ліквідація недоліків після примірки. Обробка різних видів виточок, складок, (згідно моделі) 
3.Обробка шлиці та розрізу (згідно моделі)
4.Види кишень в спідницях. Деталі кишені, їх призначення і правила викроювання. Обробки накладних кишень.
5. Обробка кишень в бічному шві. Обробка бічних зрізів
6.Обробка застібки.
Обробка застібки на тасьму - «блискавку».
Обробка застібки на потайну тасьму-
«блискавку».
7.Розкрій та обробка підкладки. З’єднання підкладки з спідницею.
Обробка верхнього зрізу спідниці.Обробка верхнього зрізу поясом. Обробка верхнього зрізу обшивкою (згідно моделі)
8.Обробка низу виробу. Обробка низу спідниці різними способами.
Кінцева обробка виробу. 
ВТО готового виробу, пришивання фурнітури. Контроль якості готового виробу
9.Контрольна робота  

	ПК 2. 
	Здатність виготовляти жіночі штани
	68

	Ціль. Навчання проводиться для того, щоб здобувач освіти міг виготовити жіночі штани нескладної технологічної обробки, самостійно підібрати тканину та матеріал, виконати технічний та творчий ескіз виробу, розрахунки, побудову креслення та моделювання згідно ескізу,  з дотриманням охорони праці з урахуванням економічної доцільності, виходячи з принципів освіти протягом усього життя

	Знає види та фасони жіночих штанів; 
Знає назву деталей крою штанів, їх зрізи; технологію обробки швейних вузлів штанів; технологічну послідовність виготовлення штанів; призначення, принцип роботи швейних машин для виготовлення 
штанів; 
виготовляє жіночі штани нескладної технологічної обробки без підкладки за індивідуальним та масовим замовленням.  
	Самостійно шиє за індивідуальним замовленням з виконанням примірок; виконує різні способи обробки технологічних вузлів штанів; виконувати волого-теплову обробку штанів; здійснювати догляд за швейним обладнанням; вміти виконувати ескізи штані
	  Програмний засіб  навчального призначення.
Лекція-презентація з сучасними моделями штанів та їх технологічна послідовність обробки.
Графічні вправи (виконання графічного зображення вузлів)
Метод ілюстрацій (плакати), ЛПР з побудови та моделювання штанів.
	Усне опитування.
Фронтальне опитування.
Термінологічний диктант.
Індивідуальне оцінювання виконання ЛПР.
Контрольна робота. 
Виконання письмового завдання (за взірцями  вузлів жіночих штанів скласти технологічну послідовність обробки).
	Технологія виготовлення швейних виробів(26)
1. Технологія виготовлення жіночих штанів
1.Моделі брюк. Опис зовнішнього вигляду.
2.Деталі крою. Найменування деталей крою. Лінії та зрізи деталей крою, їх назви. Направлення ниток основи на деталях крою. Допустимі відхилення від основного направлення ниток.
3. Підготовка деталей до пошиття. Обметування зрізів деталей брюк.
4. Обробка виточок, складок, хомутиків, хлястиків.
5. Види кишень в штанах. Деталі кишені, їх призначення і правила викроювання.
6.Технологія обробки накладних кишень.
7. Обробка кишені з відрізним бочком – підрізом. Розмітка місця розташування кишень, виточок, складок і основних контрольних позначок.
8. Волого – теплова обробка передніх половинок брюк. Призначення відтягування і спрасовування задніх і передніх половинок брюк. Технологічні вимоги до виконання ВТО передніх і задніх половинок брюк.
9.З’єднання бічних та крокових зрізів і волого – теплова обробка.
10. Обробка застібки брюк. Види застібок та місце їх розташування. Способи обробки застібок в жіночих брюках.
11.Розкрій деталей для обробки застібки на тасьму «блискавка». Послідовність обробки застібки на тасьму «блискавка» в брюках.
12. Особливості обробки застібки в брюках з тонких тканин.
13. Обробка верхнього зрізу. Складові частини поясу брюк і правила їх викроювання. Уточнення верхніх зрізів брюк. З’єднання поясу з половинками брюк. З’єднання середніх зрізів.
14. Обробка низу брюк. Види обробки низу брюк.
15. Різноманітні способи обробки низу брюк: без манжет, з подвійною або полуторною манжетою. Прикріплення манжет. 16.Остаточне прасування брюк. Чистка брюк. Послідовність виконання ВТО брюк. Обметування петель та пришивання ґудзиків.
17-18. Лабораторно – практичні роботи:
1. Виконання зразків обробки низу штанів з подвійною, полуторною манжетою і без манжет.
19. Виготовлення замовлень з двома примірками. Підготовка штанів до першої примірки, проведення першої примірки. 20.Уточнення і переведення ліній після першої примірки. Правила підкроювання дрібних деталей. 
21.Підготовка штанів до другої примірки. Уточнення ліній після другої примірки. 22.Остаточна обробка виробу. 23-24.Дефекти та способи їх усунення.
25-26. Лабораторно – практична робота:
1. Способи усунення дефектів штанів.

	Розрізняє асортимент тканин; волокнистий  склад;  властивості;
Підбирає прикладні та з’єднувальні матеріали відповідно тканині верху.

	Самостійно визначає асортимент тканин для виготовлення штанів. Використовуючи тканини верху поясних  виробів,  підбирає прикладні, прокладкові, з’єднувальні матеріали. 
	  Робота з ППЗ.
  Метод ілюстрацій (конфекційні карти зі зразками основних тканин і прикладних матеріалів).
Метод самостійної роботи (підбір пакету швейних матеріалів відносно заданого ескізу поясних  виробів).

	Індивідуальне та фронтальне опитування.
Самостійна робота (виконання тестових  завдань).
	2. Матеріалознавство (4)
1.Властивості  тканин.
1.Характеристика  властивостей  тканин, що  застосовуються  для  виготовлення  поясних  виробів.
 Вплив  властивостей  тканин  на процеси  швейного виробництва.
2. Лабораторно – практична  робота: 
1.Вивчення  асортименту  та  властивостей  тканин для виготовлення  поясних  виробів.
2.Прикладні  та  з’єднувальні  матеріали
3. Асортимент прикладних, прокладкових та з’єднувальних матеріали для виготовлення поясних твиробів.
4. Лабораторно – практична  робота:
1.Підбір  прикладних  та  з’єднувальних  матеріалів.

	Розуміє процес виготовлення великої та малої закріпки, процеси пришивання плоских ґудзиків човниковими та ланцюговими стібками, основні види неполадок, які можуть виникнути в роботі швейних машин,  область застосування великої та малої закріпки. Орієнтується в прийомах роботи на закріплювальних та ґудзикових машинах напівавтоматах, в заправлянні верхньої та нижньої нитки, в правильному встановленні голки.
 Орієнтується в усуненні неполадок: дефектів строчки, поломки голки та її заміна, регулюваннях механізму лапки, пропуску стібків. Виявляє причини неполадок обриву верхньої та нижньої ниток. 
Розуміє порядок проведення чистки та змащування машини.
Дотримується правил безпеки праці під час роботи з обладнанням.

	Самостійно орієнтується в будові закріплювальних, гудзикових машин-напівавтоматів.
Самостійно виявляє та  усуває неполадки в роботі швейних машин. 
Самостійно виконує схеми малої та великої закріпки, пришивання ґудзиків човниковими та ланцюговими стібками.
Самостійно заправляє верхню та нижню нитки;
встановлює голку при поломці.
Самостійно виконує малу та велику закріпку, пришивання ґудзиків; регулювання верхньої та нижньої нитки.
Самостійно регулює довжину стібка, тиск лапки на матеріал, висоту лапки над голковою пластинкою.
Самостійно підбирає номер голки; визначає причини неполадок; виконує чистку та змащування машини. 
	Ознайомлення  з будовою  закріплювальних та ґудзикових машин- напівавтоматів (використання плакатів, презентацій),  з основними видами неполадок, причинами та способами їх усунення.
Робота з підручником.
Створення проблемних ситуацій.
Застосування мультимедійних засобів;
опорних конспектів.
Робота з ППЗ.
	Індивідуальне та фронтальне опитування.
Термінологічний диктант.
Тестові завдання.
Залік (письмові завдання) за кваліфікацією «кравець 2-3 розряду».

	4. Обладнання швейного виробництва (6).
1.Петельні машини напівавтомати.
1.Призначення  та  види  петельних  машин.  Загальна  будова  петельних  машин.
Процес  виконання  петлі. 
Основні  регулювання.
2.Лабораторно – практична  робота : 
1.Заправлення  ниток  в  петельній  машині.
2.Обладнання для  виконання  закріпок. 
3.Закріпочні  машини. 
Види  закріпок. 
Процес  виконання  закріпок.
Процес  виконання  закріпок.
4.Лабораторно – практична  робота :
1.Вивчення  процесу виконання  закріпок.
3.Ґудзикові  машини - напівавтомати.
5.Призначення  та  види  ґудзикових  машин.  
Робочі  органи  ґудзикових  машин.  
Процес  пришивання  ґудзиків.  
Основні  регулювання.
6.Лабораторно – практична  робота :
1.Вивчення  процесу  пришивання  ґудзиків.

	Розуміє деталі конструкції штанів. 
Виконує розрахунки та побудову креслення класичних жіночих штанів.
Враховуючи напрямок сучасної моди за  ескізом виконує моделювання класичних жіночих штанів.

	Самостійно визначає асортимент брючних виробів
 Самостійно, використовуючи розмірні ознаки типової (індивідуальної) фігури виконує розрахунки та побудову креслення класичних жіночих штанів. 
Самостійно виконує моделювання штанів за ескізом.
	  Робота з ППЗ.
Лекція-презентація з сучасними моделями штанів та їх моделювання.
Графічні вправи (виконання креслень).
Метод ілюстрацій (плакати, креслення на дошці)
Лабораторно-практична робота. Розробка  конструкції жіночих штанів.

	Термінологічний диктант.
Індивідуальне оцінювання виконання ЛПР.
Контрольна робота. Виконання завдання (за ескізом моделі штанів виконати побудову креслення та моделювання).
	3. Основи конструювання одягу (10) 
Конструювання жіночих штанів
1-2.Асортимент брючних виробів. Деталі конструкції штанів.
Розмірні ознаки та прибавки необхідні для побудови креслення жіночих штанів.
3-5. Розрахунок та побудова креслення передніх та задніх половинок класичних жіночих штанів.
6-7. Лабораторно-практична робота   
1-2.Розробка  конструкції жіночих штанів.
8-9. Технічне моделювання жіночих штанів за  ескізом.
10. Контрольна робота.

	Розуміє послідовність виконання робочих та творчих ескізів штанів.

	Самостійно виконує робочі та творчі ескізи штанів заданого крою на фігурі людини.

	ПР №16 Виконання робочого ескізу прямих штанів. 
ПР№17 Виконання робочого ескізу штанів палаццо. 
ПР №18 Виконання творчого та робочого  ескізів  моделі  штанів на фігурі.
	Контрольна робота РН 4. Виконання творчого та робочого ескізу штанів за власним задумом.
	5. Спеціальне малювання (4)
17. Виконання робочих та творчих ескізів штанів (4).
Виконання робочого ескізу прямих штанів. 
Виконання робочого ескізу штанів палаццо. 
Виконання творчого та робочого  ескізів  моделі  штанів на фігурі за власним задумом.

	
	Самостійно  виготовляє жіночі штани нескладної технологічної обробки без підкладки за індивідуальним та масовим замовленням.  
	  Робота з ППЗ.
Метод ілюстрацій (інструкційно-технологічні карти, взірці-еталони, послідовність обробки вузлів по неподільних операціях).
Практичний показ виконання завдання.
Практична роота. Підготовка деталей крою штанів до пошиття. Підготовка до примірки.
Обробка зрізів деталей. Волого-теплова обробка штанів. Обробка виточок, складок.
Обробка кишень, бічних та крокових зрізів.
Обробка середнього зрізу штанів та застібки.
Обробка верхнього зрізу брюк.
Обробка низу брюк. Кінцева обробка виробу. Контроль якості готового виробу.
	Індивідуальне оцінювання навчально-виробничих практичних робіт.
Контрольна робота.
Контроль якості готового виробу (перевірка обробки вузлів жіночих штанів (обробка виточок, складок, кишень, середнього, бічних та крокових зрізів, застібки, верхнього зрізу та низу), відповідність опису моделі виробу, технічним умовам.

	6.Виробниче навчання (18).
1. Виготовлення жіночих штанів
1. Розкрій штанів. Підготовка деталей крою штанів до пошиття. Підготовка до примірки  Обробка зрізів деталей. Волого-теплова обробка штанів. Обробка виточок, складо(згідно моделі)
2. Обробка бічних та крокових зрізів.
Обробка середнього зрізу штанів та застібки 
3. Обробка верхнього зрізу штанів.
Обробка низу штанів. Кінцева обробка виробу. Контроль якості готового виробу. 
Контрольна робота

	ПК 3. 
	Здатність виконувати ремонт окремих деталей поясних виробів
	11

	Ціль. Навчання проводиться для того, щоб здобувач освіти міг виконати ремонт окремих деталей поясних виробів, самостійно підібрати види  матеріал та способи ремонту з дотриманням охорони праці з урахуванням економічної доцільності, виходячи з принципів освіти протягом усього життя

	Розрізняє асортимент, властивості, характеристику матеріалів для виконання ремонту окремих деталей поясних виробів; види, способи ремонту спідниць та штанів; технологічну послідовність виконання ремонту виробів.






Розрізняє асортимент, фурнітури для  виготовлення  поясних  виробів;

	Самостійно визначає характеристику і властивості матеріалів для виконання ремонту окремих деталей поясних виробів; виконуває технологічну послідовність виконання ремонту виробів; підбирати види матеріалів та способи ремонту.





Підбирає фурнітуру та
визначає відповідність фурнітури основним матеріалам.

	Метод ілюстрацій (інструкційно-технологічні карти, взірці-еталони ремонту).

	Індивідуальне оцінювання .
Фронтальне опитування
	1.Технологія виготовлення швейних виробів(2)
1.Ремонт окремих деталей поясних виробів
1.Значення ремонту одягу. Відомості про зношеність одягу та види його ремонту. Середній ремонт. Виконання ремонту окремих деталей поясних виробів. Технологія чищення виробів. Упаковка готових виробів.
2.Контрольна робота.

	
	
	Метод ілюстрацій (інструкційно-технологічні карти, взірці-еталони)
	Індивідуальне оцінювання .
Фронтальне опитування.
Тестові завдання
	2.Матеріалознавство (3)
1.Асортимент оздоблювальних матеріалів та фурнітури для виготовлення поясних  виробів
1. Асортимент та вимоги до якості оздоблювальних матеріалів та фурнітури для виготовлення спідниці, штанів.
2. Лабораторно – практична  робота:
1.Підбір  фурнітури  для поясних виробів.
3.Контрольна робота

	
	
	Метод ілюстрацій (інструкційно-технологічні карти, взірці-еталони ремонту).
Практичний показ виконання завдання
	Індивідуальне оцінювання навчально-виробничих практичних робіт.

	3.Виробниче навчання(6)
1.Ремонт окремих деталей поясних виробів

	Формування оцінки за результат навчання
	Основою оцінювання результату навчання (80%) є виконання здобувачем освіти практичного комплексного завдання з виготовлення поясних виробів нескладної технологічної обробки. Решта 20% оцінки за результат навчання складає оцінювання практичних завдань інших тем.

	Критерії оцінки
	Проходження модуля зараховується, якщо здобувач освіти:
Знає: асортимент, волокнистий  склад  та властивості тканин, прикладних та з’єднувальних матеріалів, фурнітури для виготовлення поясних виробів; 
назву деталей крою штанів, спідниці; зрізи, їх назви; напрямок нитки основи на деталях крою; технологію обробки швейних вузлів; технологічну послідовність виготовлення штанів, спідниці;
призначення, принцип роботи та особливості зигзагоподібної, потайної строчки, петельних, закріпочних та гудзикових  машин; 
види і фасони поясних виробів; конструктивні особливості деталей штанів, спідниць у залежності від фасону; розмірні ознаки та прибавки, необхідні для конструювання поясних виробів; розрахунок та побудову класичних жіночих штанів; прямої двошовної спідниці, клиновидної та кльошової спідниці; 
технічне моделювання спідниць  на основі прямої двошовної спідниці;  колір в одязі, види комбінування кольорів; основні принципи технічного моделювання поясних виробів; 
послідовність виконання робочих та творчих ескізів будь-якої моделі штанів, спідниць з урахуванням всіх вимог. 
Уміє: визначати асортимент, волокнистий склад та властивості тканин для виготовлення поясних виробів; підбирати фурнітуру для штанів, спідниць; визначати залежність прикладних та з’єднувальних матеріалів відповідно тканинам поясних виробів; виготовляти штани, спідниці нескладної технологічної обробки; виконувати різні способи обробки технологічних вузлів; шити за індивідуальними замовленнями штани без підкладки, спідниці; обробляти підкладку, обметувати зрізи деталей, петель на спеціальній машині; виконувати волого-теплову обробку виробів, чистити виріб у готовому вигляді; усувати дрібні неполадки в роботі швейного устаткування, проводити його чищення та змащування.

	РН 5. 
	Вміти виготовляти вироби платтяно-блузочного асортименту
	454

	Ціль. Навчання проводиться для того, щоб здобувач освіти міг самостійно виготовляти вироби платтяно-блузочного асортименту нескладної технологічної обробки, самостійно підібрати тканину та матеріал, виконати розрахунки, побудову креслення та моделювання виробу за ескізом, усувати дрібні неполадки в роботі швейного устаткування, проводити його чищення та змащування з дотриманням охорони праці з урахуванням економічної доцільності, виходячи з принципів освіти протягом усього життя.

	ПК 1.
	Здатність виготовляти сукню нескладної технологічної обробки
	101

	Результати навчання
	Критерії оцінювання
	Методи навчання
	Методи оцінювання і завдання
	Теми 

	Розуміє технологічну послідовність обробки  сукні. Виконує обробку вузлів  жіночої сукні.
Враховуючи напрямок сучасної моди, виконує послідовність обробки вузлів прогресивними методами (застібки, коміри);
Знає види та фасони суконь; асортимент, склад та властивості тканин для виготовлення суконь, прикладні та з’єднувальні матеріали; асортимент та вимоги до якості оздоблювальних матеріалів та фурнітури; розмірні ознаки та прибавки; розрахунок і побудову креслення жіночої сукні прямого силуету, та прямого вшивного рукава; моделювання простих моделей суконь; назви деталей крою сукні,їх зрізи; технологію обробки швейних вузлів сукні; технологічну послідовність виготовлення сукні; принцип роботи та особливості швейних машин при виготовлені виробу;
	Самостійно визначає асортимент, склад, властивості тканин для виготовлення суконь, підбирає прикладні та з’єднувальні матеріали; підбирати оздоблювальні матеріали та фурнітуру для сукні; шиє за індивідуальними замовленнями сукні нескладної технологічної обробки з виконанням примірок; виконує різні способи обробки технологічних вузлів сукні; виконує волого-теплову обробку сукні; здійснює догляд за швейним обладнанням; вміє виконувати ескізи суконь нескладних моделей
	  Лекція-презентація про фасони платтяного асортименту. 
Відеофільм про обробку окремих вузлів сукні.
Відеофільм про обробку комірів та з’єднання їх з горловиною .
Підготовка проєкту про виготовлення обраної моделі.
Робота з ППЗ.
Метод ілюстрацій (плакати, графічне зображення  на дошці).
Робота з підручником.
Лабораторно-практична робота.  

	Усне опитування.
Фронтальне опитування.
Термінологічний диктант.
Індивідуальне оцінювання виконання ЛПР.
Захист проєкту про виготовлення обраної моделі.
Контрольна робота. Виконання тестових завдань.
	Технологія виготовлення швейних виробів (20)
1. Виготовлення сукні нескладної технологічної обробки.
1.Види та фасони суконь. Опис зовнішнього вигляду. Деталі крою. Назви деталей крою. Зрізи, їх назви. Технічні умови на розкрій. 2.Різновидності виточок і підрізів. Технологія обробки виточок, защипів і підрізів. Види рельєфів та їх обробка. Обробка плечових та бокових зрізів.
3.Види петель в легкому одязі. Технологія обробки навісних петель: з обшивного шнура та з повздовжньої смужки тканини.
4.Види кокеток. Обробка пришивних і накладних кокеток. 
5.Види кишень в легкому одязі. Обробка прорізних кишень в листочку. 
6. Обробка прорізних кишень в рамку.
7.Види та способи обробки застібок. Технологія обробки застібки обшивками-підбортами.
8. Технологія обробки застібки вшитими планками. 
9. Види комірів в легкому одязі. Обробка коміра – стійки. З’єднання коміра – стійки з горловиною виробу.
10.Обробка коміра – банта. З’єднання коміра – банта з горловиною. 11.З’єднання відкладного коміра з горловиною виробу за уніфікованою технологією. 
12.Обробка горловини виробу у виробах без коміра. Обробка пройм у виробах без рукавів.
13.Види рукавів в легкому одязі. Обробка низу коротких рукавів. Обробка низу довгих рукавів. Технологія обробки розрізів в рукавах. 
14.З’єднання вшивних рукавів з проймами. 
15.  Лабораторно – практична робота:
1. З’єднання рукавів з проймами.
16. . З’єднання ліфа зі спідницею. 
Обробка низу виробу.
17.Виготовлення замовлень з двома примірками. Підготовка сукні до першої примірки, проведення першої примірки. Уточнення і переведення ліній після першої примірки. Правила підкроювання дрібних деталей. Підготовка сукні до другої примірки. Уточнення ліній після другої примірки. Остаточна обробка виробу. 
18.Дефекти та способи їх усунення.
19.Оздоблення сукні. Оздоблення деталей оборками та воланами.
20. Контрольна робота.

	Орієнтується в асортименті  тканин для  виготовлення  суконь, їх
властивостях; прикладних, з’єднувальних, оздоблювальних матеріалах та фурнітурі; у вимогах до якості.  

	Самостійно визначає асортимент  тканин для  виготовлення  сукні з врахуванням їх властивостей.
Самостійно підбирає оздоблювальні матеріали та фурнітуру; визначає залежність прикладних та з’єднувальних матеріалів відповідно тканині для виробу. 

	  Робота з ППЗ.
Метод ілюстрацій (конфекційні карти, зразки тканин та фасони суконь).
Робота з журналами мод, зразками тканин.
ЛПР. Визначення будови і властивостей платтяних тканин.

	Діаграмне опитування.
Індивідуальне оцінювання за лабораторно-практичну роботу.  
	Матеріалознавство (5)
1. Характеристика тканин платтяного асортименту.
2. Характеристика  властивостей  тканин  платтяного асортименту .
Фізико-механічні властивості тканин.
3. Технологічні властивості платтяного асортименту тканин.
4-5.  Лабораторно-практична робота:  
1-2.Визначення будови і властивостей платтяних тканин.

	Виявляє дефекти строчки та методи їх усунення. Розуміє характеристику  машин потайного  стібка
Орієнтується в процесі  утворення потайного  стібка
	Самостійно виявляє дефекти строчки та усуває їх.
Самостійно володіє характеристикою машин потайного  стібка
Самостійно доглядає за швейними машинами
	Лекція з елементами практичного показу
Перегляд відеофільму про догляд за швейними машинами.
	Усне опитування.
Фронтальне опитування.
	Обладнання (3)
1. Машини  потайного  стібка.
1.Характеристика машин  потайного  стібка. Будова  потайного  стібка. Заправка  ниток  в  машинах  потайного  стібка.
2 Процес  утворення потайного  стібка. Основні  регулювання.  
2. Неполадки в роботі швейних машин
3.Основні види неполадок, причини та способи їх усунення.

	
	Самостійно, використовуючи розмірні ознаки типової (індивідуальної) фігури, виконує розрахунки, побудову креслення та моделювання суконь згідно ескізів. 
Самостійно виконує моделювання горизонтальних та вертикальних конструктивно- декоративних ліній, перенесення нагрудної виточки.
	  Робота з ППЗ.
Метод ілюстрацій (плакати, креслення на дошці)
Робота з підручником.
ЛПР №1 Побудова креслення жіночої сукні прямого силуету.
Контрольна робота.
	Усне опитування.
Тестові завдання.
Термінологічний диктант.
Індивідуальне оцінювання виконання ЛПР№1.
Контрольна робота. Виконання тестових завдань.
	3.Основи конструювання одягу (14)
1.Конструювання основи сукні
1.Види і фасони суконь
2.Розмірні ознаки та прибавки, необхідні для конструювання суконь. Прибавка на вільне облягання фігури в залежності від моделі, тканини, фігури. Вплив прибавок на загальний вигляд виробу.
3.Розрахунок і побудова базисної сітки креслення основи плечового виробу.
4.Розрахунок та побудову креслення жіночої сукні прямого силуету.
5.План побудови основної схеми. Ширина і довжина виробу. Визначення ширини спинки, пілочки, пройми, ширини виробу по лінії талії і стегон.
6.Фактори, які впливають на їх величину. Розрахунок і побудова нагрудної і плечової виточок. Залежність глибини виточок від будови тіла людини. Розрахунок глибини пройми.  Правила оформлення креслення по лінії стегон.
7-8. Лабораторно-практична робота :
1-2. Побудова креслення жіночої сукні прямого силуету.
2. Конструювання комірів
9.Види комірів, які застосовуються в жіночих сукнях (стоячі, відкладні, суцільновикроєні, підкрійні, фантазійні) та їх класифікація.
10.Побудова комірів з застібкою до верха – відкладні коміри з різними видами прилягання до шиї (щільне, нормальне, відстаючі види прилягання до шиї), коміри-стійки (вертикальної під нахилом, прилеглої стійки).
3.Конструювання прямого вшивного рукава
11. Побудова креслення вшивного одношовного рукава.
Розрахунок і побудова ширини і довжини рукава. Розрахунок і побудова окату рукава. Оформлення окату і низу прямого рукава. Правила перевірки креслення рукава.
12. Лабораторно-практична робота 
1.Побудова креслення прямого вшивного рукава.
4.Технічне моделювання простих моделей суконь.  
13. Основи технічного моделювання плечових  виробів. Конічне та паралельне розширення різних деталей одягу.
14. Технічне моделювання простих моделей суконь.

	
	Самостійно малює робочі ескізи запропонованих суконь прямого та приталеного силуетів, точно пропорції.  
Самостійно аналізує та використовує в малюванні ескізів опис швейного виробу.
Самостійно виконує творчі ескізи суконь, дотримуючись завдання, враховуючи зразки тканини та оздоблювальних матеріалів, фурнітури.
	Пояснення послідовності виконання робочих та творчих ескізів суконь.
Робота щодо підбірки сучасних суконь у візуальній пошуковій мережі Pinterest.
ПР №19. Виконання робочого ескізу жіночої сукні прямого силуету та прямого вшивного одношовного рукава.
ПР №20. Виконання творчого ескізу жіночої сукні нескладної моделі за власним задумом.
ПР №21. Виконання робочого ескізу жіночої сукні нескладної моделі відповідно до творчого ескізу.

	Індивідуальне оцінювання виконання ПР№№19-21.

	 Спеціальне малювання (5)
8. Виконання робочих та творчих ескізів суконь нескладної технологічної обробки (5).
Поняття про силует, види силуетів суконь. Вибір силуету сукні залежно від особливостей фігури.
Виконання робочого ескізу жіночої сукні прямого силуету та прямого вшивного одношовного рукава.
Виконання творчого ескізу жіночої сукні нескладної моделі за власним задумом.
Виконання робочого ескізу жіночої сукні нескладної моделі відповідно до творчого ескізу.

	
	Самостійно ознайомлюється з моделлю виробу,  технічними умовами на виготовлення сукні; перевіряє деталі крою; підготовлює до роботи.
Самостійно вносить зміни після примірки; виконує повузлову обробку деталей (виточки, рельєфи, підрізи, бічні та плечові шви, кишені, застібку, розріз, горловину, пройми).
Самостійно обробляє низ сукні, здійснює кінцеве оздоблення виробу, контроль якості готового виробу.
	  Робота з ППЗ.
  Метод ілюстрацій (інструкційно-технологічні карти, взірці-еталони, послідовність обробки вузлів по неподільних операціях).
Практичний показ виконання завдання.
Практична робота №1 Ознайомлення з моделлю виробу, технічними умовами на виготовлення плаття. Перевірка деталей крою. Підготовка деталей крою до роботи.
Практична робота №2. Внесення змін після примірки. Обробка виточок, рельєфів, підрізів.
Практична робота №3. Обробка бічних та плечових швів.
Практична робота №4. Обробка кишень у бічних швах.
Практична робота №5. Обробка застібки та  розрізу у середньому шві сукні
Практична робота №6. Обробка горловини та пройм сукні.
Практична робота №7. Обробка низу сукні.  Кінцеве оздоблення виробу. 
	Індивідуальне оцінювання навчально-виробничих практичних робіт №№1-6.
Контрольна робота.  Контроль якості готового виробу (перевірка обробки вузлів сукні:
 виточок, рельєфів, підрізів, обробка кишень у бічних швах, обробка застібки, обробка розрізу у середньому шві сукні, обробка горловини та пройм сукні), відповідність опису моделі сукні, технічним умовам.
	Виробниче навчання  (42)
1. Виготовлення сукні  
1. Ознайомлення з моделлю виробу, технічними умовами на виготовлення сукні. Розкрій сукні. Розкладка лекал на тканині. Перевірка деталей крою. 2.Підготовка деталей крою до роботи.Підготовка виробу до примірки. Проведення примірки.
3. Внесення змін після примірки. Обробка виточок, рельєфів, підрізів, защипів.
Обробка кокеток (згідно моделі)
4.Обробка бічних та плечових швів.Обробка прорізних кишень в рамку та листочку. 
5.Обробка застібки та  розрізу у середньому шві сукні згідно моделі.
6. Обробка горловини та пройм у виробах без коміра та рукавів
7.Обробка низу сукні згідно моделі.
Кінцеве оздоблення виробу.Контроль якості готового виробу.
Контрольна робота 
 

	ПК2
	Виготовлення халату нескладної технологічної обробки
	74

	Результати навчання
	Критерії оцінювання
	Методи навчання
	Методи оцінювання і завдання
	Теми 

	Розрізняє види та фасони халатів.
Розуміє технологічну послідовність обробки  халату, а також   повузлову обробку деталей.
Розуміє види застібок та  їх обробку.
Орієнтується в асортименті  тканин для  виготовлення  халатів, їх
властивостях; прикладних, з’єднувальних, оздоблювальних матеріалах та фурнітурі; у вимогах до якості.  
За вихідними даними виконує розрахунки та побудову креслення халату нескладної технологічної обробки згідно ескізу.
Розуміє види застібок їх конструктивне оформлення.
Виконує технічне моделювання простих моделей  халатів.
Розуміє послідовність виконання робочих та творчих ескізів халатів.
Виконує ескізи халатів простим олівцем на фігурі людини в ракурсі, як на готовій моделі, так і намальованій самостійно.
У роботі точно передає силует, пропорції; дотримується опису моделі (халат). 
Виготовляє згідно опису моделі, технічних умов за індивідуальним та масовим замовленням жіночий халат, дотримуючись  технологічної  послідовності, безпечних методів праці.
 Виконує повузлову обробку деталей халату різними способами, враховуючи прогресивні методи. Розуміє класифікацію  швейного  обладнання.
Орієнтується в деталях швейних машин  човникового та ланцюжкового стібка, їх  функції  та  взаємодії.
Виявляє дефекти строчки та методи їх усунення. Розуміє характеристику  машин човникового та ланцюжкового стібка.






















	 Самостійно орієнтується в деталях крою халату.
Самостійно розуміє технологічну  послідовність обробки  халату, повузлову обробку деталей   (застібка, суцільновикроєний  комір з пілочкою, одношовний рукав); методи обробки рукавів з манжетами, коміра. 
 
	Метод ілюстрацій (плакати, графічне зображення  на дошці)
Лабораторно-практична робота. Обробка коміра.
Робота з картками самоконтролю.
	Усне опитування.
Фронтальне опитування.
Термінологічний диктант.
Індивідуальне оцінювання виконання ЛПР №1.
Контрольна робота. Зображення повузлової обробки на ескізі халату.
	1.Технологія виготовлення  одягу (12)

Виготовлення халату нескладної технологічної обробки
1. Види та фасони халату. Деталі крою 
2-3. Обробка застібок у халаті
4. Обробка коміра суцільновикроєного з пілочкою.
5. Обробка капюшона та з’єднання його з горловиною
6-7. Обробка рукавів в халаті.
8.Обробка одношовного рукава
9. Методи обробки рукавів з манжетами 
10-11. Лабораторно-практична робота : 
1-2.Обробка коміра 
12. Контрольна робота 

	
	Самостійно визначає асортимент, волокнистий склад та властивості тканин для виготовлення халату.
Підбирає оздоблювальні матеріали та фурнітуру.
Визначає залежність прикладних та з’єднувальних матеріалів відповідно тканини для халату.

	Метод ілюстрацій (конфекційні карти з тканинами для халату).
Опорні конспекти.
Робота з комп’ютером (пошук нових видів оздоблювальних матеріалів і фурнітури для халатів).

	Індивідуальне та фронтальне опитування.
Контрольна робота. Виконання  завдання в двох варіантах (тестові завдання, вибір моделі халату відповідно до запропонованих зразків тканини, враховуючи її властивості).
	Матеріалознавство (5)
1. Асортимент  тканин для  виготовлення халатів 
2. Лабораторно-практична робота:
1.Визначення асортименту тканин для виготовлення халату
2-3. Властивості тканин для виготовлення халатів 
4. Види і властивості фурнітури. Підбір фурнітури при виготовленні халату
5. Лабораторно-практична робота:
1.Визначення будови і властивостей платтяних тканин. 

	
	     Самостійно характеризує машини ланцюжкового стібка; застосовує прийоми заправлення  ниток;  регулює  їх натяг.
Самостійно виявляє дефекти строчки та усуває їх.
Самостійно володіє характеристикою машин ланцюжкового стібка. Самостійно доглядає за швейними машинами.
	Перегляд презентації про новітнє швейне  обладнання. 
Лекція з елементами демонстрації відеофільму про машин  ланцюжкового стібка.
	Індивідуальне опитування.
Фронтальне опитування.
Тестові завдання.
	Обладнання (3)
1.Загальна характеристика машин ланцюгового стібка 
1. Машини  однониткового, двониткового  та трьохниткового  ланцюгових  стібків. Характеристика. Робочі  органи.  
2.Заправка  ниток.  3.Процес  утворення  стібків. Особливості  застосування.

	
	Самостійно, використовуючи розмірні ознаки типової (індивідуальної) фігури, виконує розрахунки та побудову креслення халату згідно ескізу, опису моделі.
 Самостійно виконує технічне моделювання  моделей  халатів нескладної технологічної обробки.
	Метод ілюстрацій (плакати, креслення на дошці)
Графічні вправи (виконання креслень)
ЛПР. Конструювання жіночих халатів, їх технічне моделювання.
	Індивідуальне та фронтальне опитування.
Індивідуальне оцінювання ЛПР№1.
Контрольна робота. 
Виконання письмового завдання (за ескізом моделі халату виконати побудову креслення та моделювання).
	Основи конструювання одягу (8)
1. Вихідні дані для побудови креслення халатів
2-3. Розрахунок та побудова креслення базисної сітки, пілочки та спинки халату прямого силуету. Види застібок їх конструктивне оформлення 
4. Розрахунок та побудова креслення прямого вшивного рукава для халатів 
5-6. Технічне моделювання простих моделей  халатів. 
7-8. Лабораторно-практична робота:
1-2. Конструювання жіночих халатів, їх технічне моделювання 

	
	Самостійно малює робочі ескізи запропонованих халатів нескладної технологічної обробки, точно передає  силует, пропорції.  
Самостійно виконує творчі ескізи халатів, дотримуючись завдання, враховуючи зразки тканини та оздоблювальних матеріалів, фурнітури.
	Пояснення послідовності виконання робочого та творчого ескізів халатів.
ПР №22. Виконання робочого ескізу жіночого халату прямого силуету з вшивним рукавом сорочкового типу.
ПР №23. Виконання творчого ескізу медичного халату нескладної моделі за власним задумом.

	Контрольна робота з тем №8-9. 
Виконання робочого ескізу медичного халату нескладної моделі відповідно до творчого ескізу.

	Спеціальне малювання (4)
9.Виконання робочих та творчих ескізів халатів нескладної технологічної обробки (4)
Виконання робочого ескізу жіночого халату прямого силуету з вшивним рукавом сорочкового типу.
Виконання творчого ескізу медичного халату нескладної моделі за власним задумом.

	
	Самостійно ознайомлюється з моделлю виробу,  технічними умовами на виготовлення халату; перевіряє деталі крою; підготовлює до роботи.
Самостійно вносить зміни після примірки; виконує повузлову обробку деталей (конструктивні шви, кишені, бічні та плечові зрізи, борти, комір,  горловина, рукави, пройми).
Самостійно обробляє низ халата, здійснює кінцеве оздоблення виробу, контроль якості готового виробу.
	  Робота з ППЗ.
  Метод ілюстрацій (інструкційно-технологічні карти, взірці-еталони, послідовність обробки вузлів по неподільних операціях).
Практичний показ виконання завдання.
Практична робота Ознайомлення з моделлю виробу, технічними умовами на виготовлення халату. Перевірка деталей крою. Підготовка деталей крою до роботи. 
Практична робота Внесення змін після примірки. Обробка конструктивних швів.
Обробка накладних кишень.
Практична робота Обробка бічних та плечових зрізів.
Практична робота Обробка бортів. 
Практична робота Обробка коміра та з’єднання його з горловиною.
Практична робота Обробка рукавів та з’єднання з проймами.
Практична робота Обробка низу халата.  Кінцеве оздоблення виробу.
	Індивідуальне оцінювання навчально-виробничих практичних робіт.
Контрольна робота.  Контроль якості готового виробу (перевірка обробки вузлів), відповідність опису моделі халата, технічним умовам.
	Виробниче навчання (36)
1. Виготовленя халату
1.Ознайомлення з моделлю виробу, технічними умовами на виготовлення халату. Розкрій халатів. Перевірка деталей крою. Підготовка виробу до примірки.
2. Проведення примірки. Обробка виробу після примірки. Обробка накладних кишень (згідно моделі)
3.Обробка коміра та бортів. Виготовлення пояса.Обробка капюшона та з’єднання його з горловиною.
4. Обробка рукавів та з’єднання з проймами. Оборобка низу рукавів манжетами (згідно моделі)
5. Обробка низу халата. Кінцеве оздоблення виробу.
Контроль якості готового виробу.
6.Контрольна робота.

	ПК3
	Виготовлення блузи з застібкою нескладної технологічної обробки
	88

	Результати навчання
	Критерії оцінювання
	Методи навчання
	Методи оцінювання і завдання
	Теми 

	Застосовує під час роботи технологічну послідовність обробки  блузи; окремих її вузлів, в тому числі і прогресивними методами (застібка, комір, манжети).
Орієнтується в асортименті  штучних та синтетичних тканин для  виготовлення блузи;
Визначає волокнистий  склад  тканин;  аналізує властивості штучних та синтетичних тканин для виготовлення блуз;
розуміє переваги та недоліки штучних та синтетичних тканин;
Підбирає прикладні, з’єднувальні, оздоблювальні матеріали  і фурнітуру для виготовлення блуз та розуміє  вимоги до їх якості.
За вихідними даними виконує розрахунки та побудову креслення жіночої блузи прямого і  прилеглого силуетів з вшивним одношовним звуженим до низу рукавом.
Орієнтується у видах комірів, які застосовуються в жіночих сукнях і блузах та виконує креслення комірів з застібкою до верху.
Виконує технічне моделювання простих моделей  блуз за ескізом.
Розуміє послідовність виконання робочих та творчих ескізів блуз.
Виконує ескізи блуз простим олівцем на фігурі людини в ракурсі (вигляд спереду та ззаду), як на готовій моделі, так і намальованій самостійно.
У роботі точно передає силует, пропорції; дотримується опису моделі (блуза). 
Виготовляє згідно опису моделі, технічних умов за індивідуальним та масовим замовленням жіночі блузи, дотримуючись  технологічної  послідовності, безпечних методів праці.
 Виконує повузлову обробку деталей блуз різними способами, враховуючи прогресивні методи.


	Самостійно орієнтується в видах та фасонах блуз, деталях крою.
Самостійно розуміє технологічну  послідовність обробки  блузи, повузлову обробку деталей   (застібка, комір, манжети); методи обробки рукавів з манжетами,, коміра.
	Програмний засіб навчального призначення.
Робота з підручником.
Метод ілюстрацій (плакати, графічне зображення  на дошці)
Лабораторно-практична робота №1  Обробка застібок в блузах.
Лабораторно-практична робота №2  Обробка низу рукавів манжетами.
	Усне опитування
Фронтальне опитування
Термінологічний диктант.
Індивідуальне оцінювання виконання ЛПР №№1-2
Контрольна робота. 
Виконання письмового завдання (за взірцями  вузлів жіночої блузи, скласти технологічну послідовність обробки).
	1.Технологія виготовлення  одягу (13).
1. Виготовлення блузи нескладної технологічної обробки
1. Види та фасони блуз. Опис зовнішнього вигляду. Деталі крою. Назви деталей крою. Зрізи, їх назви. Технічні умови на розкрій.
2.Види та способи обробки застібок. 
Технологія обробки застібки настрочними планками.
3.Обробки потайної застібки.
4.Обробка коміра з відрізною стійкою. З’єднання коміра з відрізною стійкою з горловиною. 
5.Обробка деталей виробу з суцільнокроєним коміром. 
6.З’єднання відкладного коміра з горловиною у виробах з лацканами з вовняних та товстих тканин. 
7.З’єднання відкладного коміра з горловиною у виробах з застібкою до верху.  
8. Обробка рукавів – реглан. З’єднання рукавів – реглан з проймами. 
9. Деталі виробу з суцільнокроєними рукавами. З’єднання ластовиці з виробом.
10. Обробка манжет та з’єднання їх з рукавами.
11-12. Лабораторно – практична робота:
1.Обробка низу рукавів пришивними манжетами.
2.Виконання способів обробки застібок на зразках.
13. Контрольна робота.

	
	Самостійно визначає асортимент, волокнистий склад та властивості тканин для виготовлення блузи. Аргументує переваги та недоліки штучних та синтетичних тканин.
 Підбирає оздоблювальні матеріали та фурнітуру для блузи;
Визначає  залежність прикладних, з’єднувальних  та оздоблювальних матеріалів відповідно основним тканинам, з яких виготовляються блузи.
	Робота з підручником. 
Самостійна робота по підбору пакету швейних матеріалів для виготовлення блузи.
Опорні конспекти.
	Картки –завдання.
Тестові завдання.


	2. Матеріалознавство (5).
1-2. Асортимент  штучних та синтетичних тканин для  виготовлення блузи 
3-4. Властивості штучних та синтетичних тканин для виготовлення блузи. Переваги та недоліки 
5.Асортимент оздоблювальних матеріалів. Властивості оздоблювальних матеріалів. 






	
	
	Перегляд презентації
	Індивідуальне опитування.
Фронтальне опитування
	Обладнання (2)
1.Машини  зигзагоподібної  строчки
1.Конструктивні  особливості  машини. Призначення. Характеристика.  2.Принцип  утворення  зигзагоподібних  строчок  різних  видів.

	
	Самостійно, використовуючи розмірні ознаки типової (індивідуальної) фігури виконує розрахунки та побудову креслення жіночої блузи прямого і прилеглого силуетів з вшивним одношовним звуженим до низу рукавом та коміром  з застібкою до верху.
 Самостійно за ескізом виконує технічне моделювання простих моделей  блуз.
	Програмний засіб навчального призначення.
Робота з підручником.
Метод ілюстрацій (плакати, креслення на дошці)
Графічні вправи (виконання креслень)
Лабораторно-практична робота №1 Конструювання базової основи жіночої блузи прилеглого  силуету.

	Фронтальне опитування
Термінологічний диктант.
Індивідуальне оцінювання виконання ЛПР .
Контрольна робота. Виконання креслення (за технічним ескізом моделі медичного халату  виконати побудову креслення та моделювання). 
 
	3. Основи конструювання одягу (10).
Конструювання блуз
1-2. Розмірні ознаки та прибавки, необхідні для конструювання блуз.
Розрахунок та побудова креслення базисної сітки, пілочки та спинки блузи прямого силуету.
3-4. Розрахунок та побудова креслення пілочки та спинки блузи прилеглого силуету. 
5. Лабораторно-практична робота:
1. Розрахунок та побудова креслення блузи
6. Розрахунок та побудова креслення вшивного звуженого рукава.
7. Лабораторно-практична робота:
1. Розрахунок та побудова креслення вшивного звуженого рукава.
8. Види комірів, які застосовуються в жіночих сукнях і блузах.
9. Розрахунок та побудова комірів із застібкою до верху.
10. Контрольна робота

	
	Самостійно малює робочі ескізи запропонованих блуз нескладної технологічної обробки, точно передає  силует, пропорції.  
Самостійно аналізує та використовує в малюванні ескізів опис моделі.
Самостійно виконує творчі ескізи блуз, дотримуючись завдання, враховуючи зразки тканини та оздоблювальних матеріалів, фурнітури.
	Пояснення послідовності виконання робочого та творчого ескізів блуз.
Пошук сучасних фасонів блуз у візуальній пошуковій мережі Pinterest.
ПР №24. Малювання елементів одягу на бюсті (манекені).
ПР №25. Виконання робочого ескізу одягу з блузою прямого силуету.
ПР №26. Виконання робочого ескізу одягу з блузою напівприталеного силуету.
ПР №27.  Виконання творчого  ескізу  моделі  одягу з блузою нескладної технологічної обробки.
	ПР №28   Виконання робочого ескізу одягу з блузою на основі творчого ескізу.
	5. Спеціальне малювання (4).
10. Виконання робочих та творчих ескізів блуз(4).
Малювання елементів одягу на бюсті (манекені).
Виконання робочого ескізу одягу з блузою прямого силуету.
Виконання робочого ескізу одягу з блузою напівприталеного силуету. 
Виконання творчого  ескізу  моделі  одягу з блузою нескладної технологічної обробки.
Виконання робочого ескізу одягу з блузою на основі творчого ескізу

	
	Самостійно ознайомлюється з моделлю виробу,  технічними умовами на виготовлення блузи; перевіряє деталі крою; підготовлює до роботи.
Самостійно вносить зміни після примірки; виконує повузлову обробку деталей (конструктивні шви, бічні та плечові зрізи, борти, комір,  горловина, рукави, пройми, манжети).
Самостійно обробляє низ блузи, здійснює кінцеве оздоблення виробу, контроль якості готового виробу. 
	  Програмний засіб  навчального призначення.
  Метод ілюстрацій (інструкційно-технологічні карти, взірці-еталони, послідовності обробки вузлів по неподільних операціях).
Практична робота №1 Ознайомлення з моделлю виробу, з технічними умовами на виготовлення виробу. Перевірка деталей крою. Підготовка блузи до першої примірки. Зметування виточок, складок, деталей. 
Практична робота №2. Внесення змін після першої примірки.
Обробка конструктивних ліній. 
Практична робота №3. Обробка бортів.
Практична робота №4. Обробка відкладного коміра на стійці.
Практична робота №5. З’єднання коміра з горловиною.
Практична робота №6. Обробка рукавів, манжет.
Практична робота №7. Обробка низу рукава пришивною манжетою.
Практична робота №8. Вметування рукавів в пройми. Заметування низу виробу. Вшивання рукавів в пройми. Обробка низу виробу. Кінцева обробка виробу.
Практична робота №9. Вшивання  рукавів – реглан у пройми. 
Практична робота №10 Вшивання ластовиці у виріб з суцільнокроєним рукавом
	Індивідуальне оцінювання навчально-виробничих практичних робіт №№1-9.
Контрольна робота.  Контроль якості готового виробу (перевірка обробки вузлів), відповідність опису моделі блузи технічним умовам)
	Виробниче навчання (54).
1. Виготовлення блузи 
1.Ознайомлення з моделлю виробу, з технічними умовами на виготовлення виробу. Розкрій блузи. Перевірка деталей крою. Підготовка блузи до першої примірки. 
2.Проведення примірки. Внесення змін після першої примірки.
Обробка зрізів, виточок, тощо.Обробка застібки: суцільновикроєнні планки, настрочні планки, вшивні планки, потайна застібка (згідно моделі)
3. Обробка відкладного коміра на стійці (з відрізною та суцільно кроєною стійкою), суцільнокроєного коміра, відкладного коміра, у виробах з лацканами. 
4. З’єднання коміра з горловиною різними способами.
5. Обробка вшивних рукавів.
Обробка низу рукавів. (згідно моделі)
6. Обробка низу виробу. Кінцева обробка. Контроль якості готового виробу.
7.Обробка блузи з рукавом покрою реглан.
8. Обробка суцільнокроєних рукавів.
9. Контрольна робота.
 

	ПК 4. 
	Здатність виготовляти одяг дитячого асортименту
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	Результати навчання
	Критерії оцінювання
	Методи навчання
	Методи оцінювання і завдання
	Теми 

	Розрізняє види та фасони дитячого одягу (спідниці, штани, суконі, сарафани, блузи); визначає асортимент, склад, властивості тканин для виготовлення дитячого одягу; підбирає прикладні та з’єднувальні матеріали; визначає асортимент та вимоги до якості оздоблювальних матеріалів та фурнітури.Розуміє розмірні ознаки та прибавки;
За вихідними даними виконує розрахунок і побудову креслення дитячого одягу прямого силуету, та прямого вшивного рукава; 
володіє принципами моделювання простих моделей дитячого одягу;
знає назви деталей крою, їх зріз. 
Виконує технологічну послідовність виготовлення дитячого одягу; технологію обробки швейних вузлів.
Орієнтується в принципах роботи та особливостях швейних машин при виготовлені дитячого одягу; 
Розуміє модульну основу в зображенні дитячої фігури, типологію дитячої фігури, особливості виконання ескізів дитячого одягу
	Самостійно визначає асортимент, склад, властивості тканин для виготовлення дитячого одягу (спідниці, штани, суконі, сарафани, блузи); підбирати прикладні та з’єднувальні матеріали; підбирати оздоблювальні матеріали та фурнітуру для дитячого одягу; шиє за індивідуальними замовленнями дитячого одягу нескладної технологічної обробки; виконувати різні способи обробки технологічних вузлів дитячого одягу; виконувати волого-теплову обробку; здійснює догляд за швейним обладнанням; виконувати дитячу фігуру, ескізи сукні нескладних моделей
	Програмний засіб навчального призначення.
Робота з підручником.
Метод ілюстрацій (плакати, графічне зображення  на дошці)
Лабораторно-практична робота №1  Оздоблення одягу воланами,  оборками, рюшамикокільє.

	Усне опитування
Фронтальне опитування
Термінологічний диктант.
Індивідуальне оцінювання виконання ЛПР 
Контрольна робота. 

	1.Технологія виготовлення  одягу (12).
1. Виготовлення дитячого одягу
1. Види та фасони дитячого одягу(спідниці, штани, сукні, сарафани, блузи). 
2.Опис зовнішнього вигляду. Деталі крою. Назви деталей крою. Зрізи, їх назви. Технічні умови на розкрій. 
3.Технологія обробки дитячої спідниці
4. Технологія обробки дитячого сарафана, сукні.
5. Технологія обробки дитячих штанів.
6. Виготовлення замовлень з двома примірками. Підготовка виробу до першої примірки, проведення першої примірки. Уточнення і переведення ліній після першої примірки. Правила підкроювання дрібних деталей. Підготовка виробу до другої примірки. Уточнення ліній після другої примірки. Остаточна обробка виробу. Виготовлення одягу з однією приміркою і без примірок. 
7. Дефекти та способи їх усунення.
8. Оздоблення деталей оборками, воланами, буфами та фестонами
9. Оздоблення деталей рюшами, жабо і кокільє.
10-11. Лабораторно – практична робота:
1. Оздоблення деталей оборками, воланами, буфами та фестонами.
2. Оздоблення деталей рюшами, жабо і кокільє. 12. Контрольна робота.

	
	Самостійно визначає асортимент, волокнистий склад та властивості тканин для виготовлення дитячого одягу.
Підбирає оздоблювальні матеріали та фурнітуру.
Визначає залежність прикладних та з’єднувальних матеріалів відповідно тканини для дитячого одягу.

	Метод ілюстрацій (конфекційні карти з тканинами для дитячого одягу).
Опорні конспекти.
Робота з комп’ютером (пошук нових видів оздоблювальних матеріалів і фурнітури для дитячого одягу).

	Індивідуальне та фронтальне опитування.
Контрольна робота. Виконання  завдання в двох варіантах (тестові завдання, вибір моделі дитячого одягу відповідно до запропонованих зразків тканини, враховуючи її властивості).
	Матеріалознавство (5)
1. Асортимент  штучних та синтетичних тканин для  виготовлення дитячого одягу.
2. Лабораторно-практична робота:
1.Визначення асортименту тканин для виготовлення дитячого одягу
3. Властивості штучних та синтетичних тканин для виготовлення дитячого одягу. Переваги та недоліки.
4. Лабораторно-практична робота:
1. Визначення властивостей штучних та синтетичних тканин для виготовлення дитячого одягу. 5.Асортимент оздоблювальних матеріалів. Властивості оздоблювальних матеріалів. 

	
	Самостійно виявляє дефекти строчки та усуває їх.
 Самостійно доглядає за швейними машинами.
	Перегляд відеофільму про догляд за швейними машинами.
	Контрольна робота (письмові різнорівневі  завдання) за РН5
	Обладнання швейного виробництва (2)
1. Догляд  за  швейною  машиною.
2. Контрольна робота.

	
	Самостійно, використовуючи розмірні ознаки типової (індивідуальної) фігури, виконує розрахунки, побудову креслення та моделювання дитячого одягу згідно ескізів. 
Самостійно виконує моделювання горизонтальних та вертикальних конструктивно- декоративних ліній, перенесення нагрудної виточки.
	Робота з ППЗ.
Метод ілюстрацій (плакати, креслення на дошці)
Робота з підручником.
ЛПР . Побудова креслення дитячоої сукні.
Контрольна робота.
	Усне опитування.
Тестові завдання.
Термінологічний диктант.
Індивідуальне оцінювання виконання ЛПР.
Контрольна робота. Виконання тестових завдань.
	Основи конструювання одягу (12)
Конструювання дитячого одягу
1. Вихідні дані для побудови креслення дитячого одягу.
2. Побудова креслення дитячої спідниці.
3-4. Розрахунок та побудова креслення дичих штанів.
5-6. Розрахунок та побудова креслення базисної сітки, пілочки та спинки дитячої сукні 
7. Розрахунок та побудова креслення прямого вшивного одношовного рукава.
8-9. Лабораторно-практична робота:
1—2. Побудова креслення жіночої сукні прямого силуету.
10-11. Основи технічного моделювання плечових та поясних дитячих виробів. 
12. Контрольна робота.

	
	Самостійно малює робочі ескізи запропонованих моделей дитячого одягу прямого та приталеного силуетів, точно передає силует, пропорції.  
Самостійно аналізує та використовує в малюванні ескізів опис швейного виробу.
Самостійно виконує творчі ескізи суконь, дотримуючись завдання, враховуючи зразки тканини та оздоблювальних матеріалів, фурнітури.

	Розгляд особливостей анатомічної будови фігури дитини різного віку.
Пояснення послідовності виконання робочих та творчих ескізів дитячого одягу.
Пошук сучасного дитячого одягу у візуальній пошуковій мережі Pinterest.
ПР №29.  Побудова фігури дитячої фігури за схемою.
ПР №30. Виконання робочих ескізів різних моделей дитячого одягу (спідниці, штани, блузи).
ПР №31 Виконання робочого ескізу моделей дитячого одягу (плаття, сарафани).
ПР№32. Виконання творчого ескізу моделі дитячого одягу за власним задумом.

	Контрольна робота РН 5 Виконання робочого ескізу моделі дитячого одягу за власним задумом на основі творчого.


	5. Спеціальне малювання (5)
11. Виконання робочих  та творчих ескізів моделей дитячого одягу
Основні пропорції дитячої фігури та її частин. 
Практична робота №29  Побудова фігури дитячої фігури за схемою
Практична робота №30 Виконання робочих ескізів різних моделей дитячого одягу (спідниці, штани, блузи)
Практична робота №31 Виконання робочого ескізу моделей дитячого одягу (плаття, сарафани).
Практична робота №32 Виконання творчого ескізу моделі дитячого одягу за власним задумом.
Контрольна робота РН 5 Виконання робочого ескізу моделі дитячого одягу за власним задумом на основі творчого.

	
	Самостійно ознайомлюється з моделлю виробу,  технічними умовами на виготовлення дитячого одягу; перевіряє деталі крою; підготовлює до роботи.
Самостійно вносить зміни після примірки; виконує повузлову обробку деталей (виточки, рельєфи, підрізи, бічні та плечові шви, кишені, застібку, розріз, горловину, пройми).
Самостійно, здійснює кінцеве оздоблення виробу, контроль якості готового виробу.
	  Робота з ППЗ.
  Метод ілюстрацій (інструкційно-технологічні карти, взірці-еталони, послідовність обробки вузлів по неподільних операціях).
Практичний показ виконання завдання.
Практична робота 
Виготовлення дитячого одягу (спідниці, штани, сарафани, сукні,блузи). 
	Індивідуальне оцінювання навчально-виробничих практичних робіт.
Контрольна робота.  Контроль якості готового виробу (перевірка обробки вузлів дитячого одягу (спідниці, штани, сарафани, сукні блузи):
 виточок, рельєфів, підрізів, обробка кишень у бічних швах, обробка застібки, обробка розрізу у середньому шві, обробка горловини та пройм), відповідність опису моделі дитячого одягу, технічним умовам.
	Виробниче навчання  (48)
1.Виготовлення дитячого одягу
1. Ознайомлення з моделями виробів, технічними умовами на виготовлення дитячого одягу (спідниці, штани, сукні, сарафани, блузи). 
Розкрій виробів. Перевірка деталей крою. Підготовка деталей крою до роботи.
2. Виготовлення спідниці.
3. Виготовлення штанів.
 4. Виготовлення сарафану.
5.Виготовлення сукні.
3. Виготовлення блузи.
7. Виконання оздоблювальних деталей.
(оборки, волани, рюші, жабо, кокільє, буфи, фестони.
8. Контрольна робота.

	ПК 5. 

	Здатність виконувати ремонт виробів платтяно-блузочного асортименту та дитячого одягу
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	Результати навчання
	Критерії оцінювання
	Методи навчання
	Методи оцінювання і завдання
	Теми 

	Орієнтується у видах та способах ремонту одягу; 
асортименті, класифікації, характеристиці та властивостях матеріалів для виконання ремонту окремих деталей виробів.
Виконує середній ремонт окремих деталей виробу і оновлення швейних виробів. 
	Самостійно визначає види та способи ремонту одягу; пояснює технологію виконання середнього ремонту та оновлення  швейних виробів.
	Метод ілюстрацій (інструкційно-технологічні карти, взірці-еталони середнього ремонту та швейних виробів). 
ЛПР .
	Усне опитування
Індивідуальне оцінювання виконання ЛПР .

	Технологія виготовлення швейних виробів (3)
1.Ремонт виробів платтяно-блузочного асортименту та дитячого одягу
1. Ремонт (сукні, халату, блузи, одягу дитячого асортименту) та оновлення швейних виробів. Середній ремонт. Методи ремонту окремих вузлів одягу. 
2.Технологія чищення виробів. Упаковка готових виробів.
3.  Лабораторно-практична робота:
1.Зміна довжини та ширини виробу, рукава, застібки-«блискавки». Зміна конфігурації коміра, манжет.

	
	Самостійно підбирає матеріали відповідно тканинам виробу та їх властивостям для виконання ремонту окремих деталей виробів.
	Робота в групах по підбору тканин для ремонту  ушкоджених ділянок виробу. 
Зразки ремонту деталей виробу; основних і клейових матеріалів для ремонту. 
Опорні конспекти. 
Лабораторно- практична робота: підбір матеріалів для виконання ремонту окремих деталей виробу та оновлення .
	Індивідуальне оцінювання роботи в групах.

	Матеріалознавство (4).
1-2. Підбір матеріалів відповідно тканинам виробу та їх властивостям для виконання ремонту окремих деталей виробів.
3-4. Лабораторно-практична робота:
1. Підбір матеріалів для виконання ремонту окремих деталей виробу.




	
	Самостійно виконує  середній ремоно та оновлення швейних виробів. Самостійно виконує  вкорочення довжини спідниці, сукні, заміну застібки-«блискавки», вкорочення низу штанів; машинну штопку та використання декору в ремонті виробів, заміну коміра, манжет, переставлення рукавів в легкому одязі.
	Програмний засіб  навчального призначення.
  Метод ілюстрацій  (інструкційно-технологічні карти, взірці-еталони, послідовності обробки вузлів по неподільних операціях).
Практична робота. Вкорочення довжини спідниці, сукні, заміну застібки-«блискавки», вкорочення низу штанів; машинну штопку та використання декору в ремонті виробів, заміну коміра, манжет, переставлення рукавів в легкому одязі. 
	Індивідуальне оцінювання навчально-виробничих практичних робіт.
Практичне комплексне завдання (виконання нескладного ремонту згідно запропонованого завдання): вкорочення довжини спідниці, сукні, заміна застібки-«блискавки», вкорочення низу штанів; машинна штопка та використання декору в ремонті виробів, заміна коміра, манжет, переставлення рукавів в легкому одязі та ін..
	Виробниче навчання (18)
1. Ремонт
1.Зміна довжини виробу, рукава. Завуження або розширення виробу, рукавів.
2.Заміна застібки-«блискавки».
3. Зміна конфігурації коміра, манжет.

	Умовне позначення компетентності
	Назва компетентності
	Назва предмета
	Кількість годин
	Умовне позначення компетентності

	РН5
	Цифрова та інформаційна компетентність
	Інформаційні технології
	30
	КК1

	Ціль. Навчання проводиться для того, щоб здобувач освіти міг працювати на персональному комп’ютері в обсязі, достатньому для виконання професійних обов’язків.

	Результати навчання
	Критерії 
       оцінювання
	Методи навчання
	Методи оцінювання і завдання
	Теми 

	Орієнтується в поняттях про інформацію та інформаційні технології; програмах, які використовуються для швейного виробництва; створення текстових документів, мультимедійних презентацій та публікацій.
Орієнтується в загальних відомостях про локальні та глобальні комп’ютерні мережі.
Здійснює пошук в глобальній комп’ютерній мережі; користується електронною поштою.
Створює комп’ютерні презентації та публікації; використовує для дистанційного навчання запропоновані онлайн ресурси.
	Самостійно створює комп’ютерні презентації та публікації необхідні з професії; працює з системами автоматизованого проєктування одягу; здійснює пошук в глобальній комп’ютерній мережі.
Самостійно створює електронну скриньку та працює з електронною поштою; використовує для дистанційного навчання запропоновані онлайн ресурси.
	Міні-лекція про основнi вiдомостi пpо інформацію та інформаційні процеси.
Перегляд презентації про використання програмного забезпечення в легкій промисловості.
Лабораторно-практичні роботи:
 №1. «Створення презентацій. Тема: «Моя професія».
№2. Створення публікацій. «Світові та українські відомі дизайнери одягу»
№3 «Пошук статистичної інформації в мережі Іntеrnеt (за напрямом професії)»
№4. «Створення електронної скриньки. Відправлення і перегляд електронних листів».
№5. «Створення власного сайту»
	Індивідуальне оцінювання виконання ЛПР№№1-5.
Захист групового проєкту «Застосування програмного забезпечення ПК під час  виготовлення одягу».
Залік. Виконання тестових завдань з курсу
	Інформаційна діяльність (30) 
1. Інформація та інформаційні технології (3) 
2. Програми створення текстових і графічних документів, мультимедійних презентацій 
та публікацій (10) 
3.3агальні відомості про локальні та глобальні комп’ютерні мережі (12)
4. Використання комп’ютерів та комп’ютерної техніки в сучасному швейному виробництві (4)
5. Контрольна робота (1)







	Умовне позначення компетентності
	Назва компетентності

	Назва предмета

	Кількість годин
	Умовне позначення компетентності

	РН5
	Підприємницька компетентність
	Підприємницька діяльність
	25
	КК4

	Ціль. Навчання проводиться для того, щоб здобувач освіти міг самостійно орієнтуватися в основних тенденціях економічного розвитку країни та галузі; розуміти основні принципи організації підприємницької діяльності та механізм організації власної справи; застосовувати  отримані знання при вирішенні економічних ситуацій реального життя; визначати ринкову рівновагу; розробляти бізнес-план підприємства (фірми).

	Результати навчання
	Критерії 
       оцінювання
	Методи навчання
	Методи оцінювання і завдання
	Теми 

	 Володіє знаннями з основних тенденцій економічного розвитку країни та галузі; основ діяльності підприємства як суб’єкта господарювання в умовах ринкової економіки. 
Володіє основними принципами організації підприємницької діяльності та механізмом організації власної справи.
 Застосовує отримані знання при вирішенні економічних ситуацій реального життя.
Визначає ринкову рівновагу; розробляє індивідуально або в команді бізнес-план підприємства (фірми).

	 Самостійно володіє узагальненими систематизованими знаннями щодо тенденції економічного розвитку країни та  в галузі. 
Самостійно оформляє документи з організації підприємницької діяльності.
 Вирішує задачі з організації власної справи. 
Самостійно або в команді розробляє і захищає  бізнес-план.
Розраховує: прибутковість, рентабельність та амортизацію підприємства.
Самостійно визначає переваги, недоліки та вираховує  ризики підприємницької діяльності.


	Лекції з тем: «Галузева структура і механізм функціонування ринкової економіки». 
Опрацювання нормативних документів в галузі.
Лекція про основні види підприємств.
Моделювання на основі аналізу економічних ситуацій. 
Групова робота з організації підприємництва.
Тренінги з написання бізнес-планів.


	Усне опитування.
Самостійна робота (тестові завдання з тем).
Термінологічний диктант.
Розв’язування задач на розрахунок прибутковості, рентабельності  підприємства.
Представлення бізнес-плану
Контрольна робота (письмові різнорівневі  завдання з курсу).


	Підприємницька діяльність (25)
1. Загальна характеристика підприємницької діяльності.
4.1 Зміст і мета курсу «Основи підприємництва». Поняття «підприємництво» і «бізнес». Ознаки та принципи здійснення підприємницької діяльності. Суб'єкти підприємницької діяльності. Види підприємництва. Роль і значення підприємництва в економічному розвитку країни. 
2. Підприємець та його ділові якості Роль підприємця в сучасній економіці. 
4.2 Риси, якими повинен володіти сучасний підприємець. Підприємницький успіх. Порівняння професійної діяльності за наймом і власної справи. 
 4.3 Освіта підприємця (школи бізнесу, тренінги, консультування). Дослідження 1. Визначення особистої здатності до підприємництва (самооцінка, тестування).
3. Правові засади підприємницької діяльності в Україні 
4.4 Основні закони, що регулюють
підприємницьку діяльність в Україні.
Підприємство як юридична особа в
правовому середовищі України.
Підприємства різних форм власності.
٭Унітарні та корпоративні підприємства. 
4.5 Мікро-, малі, середні та великі
підприємства. Фізична особа-підприємець у правовомуполі України. Права, обов’язки, відповідальністьпідприємця.
*Малий бізнес у сучасній економіці. 
4. Підготовка до початку бізнесу Основні кроки підготовки до підприємницької діяльності. 
4.6 Основні кроки підготовки до підприємницької діяльності. Комерційна ідея. Вибір виду економічної діяльності. Характеристика товару/послуги
4.7 Бізнес-план. Потреби і попит на товар/послугу. Чинники попиту. Закон попиту. Способи оцінювання попиту на товар/послугу у своїй місцевості, регіоні. Пропозиція товару/послуги. Чинники пропозиції. Закон пропозиції. 
4.8 Конкуренція. Способи оцінювання конкуренції на ринку певного товару. Вибір масштабу майбутнього бізнесу. Вибір організаційно-правової форми господарювання та способу започаткування бізнесу. Джерела фінансування розвитку майбутнього бізнесу. 
5. Реєстрація підприємницької діяльності
4.9 Державна реєстрація суб’єктів
підприємництва в Україні: сутність,
порядок, терміни. 
4.10 Перелік документів, що подаються на
реєстрацію ФОП (фізичної особипідприємця) і підприємства. 
4.11 Алгоритм реєстрації.
Підстави для відмови у реєстрації.
Створення податкових електронних
ключів при формуванні електронного
підпису для подання звітності.
6. Організація виробництва товару/послуги 
4.12  Виробництво: зміст, структура та
інфраструктура. Ресурси виробництва.
Продукт (результат) виробництва.
Показники ефективності використання
ресурсів виробництва. Ресурсоощадні
технології. 
4.13 Капітальні ресурси (фізичний капітал).
Складання переліку обладнання,
устаткування для функціонування
виробництва.
Ринок капітальних ресурсів. Ціни
вітчизняних та імпортних аналогів
виробничого обладнання.
Фізична й моральна зношеність
обладнання, устаткування, інструментів. 
4.14 Амортизація. Ринок виробничого
обладнання, що було у використанні.
Оренда капітальних ресурсів. Лізинг.
Виробничі приміщення, норми й правила
техніки безпеки. Особливості оренди комерційної нерухомості. 
4.15 Ринок робочої сили. Мінімальна
заробітна плата. Середня заробітна плата
в країні, регіоні, своїй місцевості.
Наймання працівника (правові й
економічні аспекти). Системи оплати
праці. Фонд оплати праці
4.16 Джерела фінансових ресурсів. Кредит.
Іпотечне кредитування. Програми
підтримки бізнесу державою і
міжнародними організаціями
4.17 Контрольна робота 
7. Ціноутворення Витрати виробництва. 4.18 Витрати виробництва. Собівартість
одиниці продукції.
Прибуток. Норма прибутку.
Ціна товару/послуги. (1)
4.19 Податок на додану вартість. (1)
4.20 Маркетинг у діяльності підприємця.
Складові маркетингу: продукт, продажна
ціна, просування товару, позиція на
ринку, життєвий цикл товару.
Форми сучасної торгівлі. Особливості
електронної торгівлі.
Реклама: мета, засоби, сучасні форми. (1)
8. Основи обліку. Податки
4.21  Звіт про фінансові результати як джерело
інформації про успішність діяльності
підприємства. Використання
комп’ютерних програм для автоматизації
бухгалтерського обліку.
Оцінка фінансових результатів
підприємства: прибутковість та
рентабельність. (1)
4.22 Системи оподаткування бізнесу в Україні.
Вибір системи оподаткування.
Сподіваний прибуток та ризик у
діяльності підприємця. (1)
4.23 Мінімізація ризику і страхування.
Страховий договір, страховий внесок та
страхове відшкодування.
Рейдерство як загроза бізнесу(1)
9. Етика бізнесу 
Інтереси підприємця, громади та суспільства: відмінності та сучасні способи гармонізації. Соціальна відповідальність підприємця. Підприємницька етика. Регулювання етичних питань. Корупція. Лобізм. Моральні аспекти у ставленні підприємця до найманого працівника. має уяву про етичні проблеми ділового життя; моральні принципи й стандарти. 
4.25 Контрольна робота 

	Умовне позначення компетентності
	Назва компетентності
	Назва предмета
	Кількість годин
	Умовне позначення компетентності

	РН5
	Ділова компетентність
	Ділова активність
	45 год.
	КК7

	Ціль. Навчання проводиться для того, щоб здобувач освіти міг самостійно орієнтуватися в основах підприємницької діяльності; застосовувати професійну термінологію; спілкуватися з керівництвом, колегами; дотримуватися норм професійної етики; користуватися робочою документацією працювати в команді; відповідально ставитися до професійної діяльності;

	Результати навчання
	Критерії
оцінювання
	Методи навчання
	Методи оцінювання і завдання
	Теми

	Використовує професійну термінологію; правила спілкування з керівництвом, колегами; норми професійної етики та етикету при спілкуванні; види документів у сфері професійної діяльності;
	Застосовувати професійну термінологію; спілкуватися з керівництвом, колегами; дотримуватися норм професійної етики; користуватися робочою документацією працювати в команді; відповідально ставитися до професійної діяльності;
	Лекції, дискусії. Пошук інформації та робота в групах. Ділова гра. Складання проектів.
	Індивідуальне оцінювання.
Тестові завдання.
Контрольна робота
	Ділова активність (45)
1.Вступ.
1. Мета та завдання предмету «Ділова активність» Етикетні правила поведінки	
2.Знайомство та формування груп	
2.Правила знайомства та спілкування з іншими людьми	
3.Мовленєвий етикет
4.Методика проведення інтерв’ю, презентаці	
5.Визначення правил роботи в групі	
3.Розвиток мотивації досягнення успіху
6.Визначення життєвих цілей, аналіз цілей та планів	
7.Визначення перешкод, які заважають досягненню цілей	
8.Проектування особистого життєвого шляху	
9.Діагностика особистості на мотивацію до усп	
10.Діагностика особистості на мотивацію до уникання невдач	
4. Розвиток міжособистісних відносин
11.Спілкування як засіб встановлення ділових відносин	
12.Види ділового спілкування	
13.Поняття про переговори  	
14.Психологічні особливості ведення ділової бесіди	
15.Тактика і принципи переговорів	
16.Схема ведення переговорів	
17.Віртуальне спілкування	
18.Стилі взаємовідносин між людьми	
19.Лідерство 	
20.Конфлікт та способи його вирішення	
5. Технологія пошуку роботи 
21.Способи пошуку роботи	
22.Резюме.	
23.Співбесіда	
6.Технологія відкриттґ власного бізнесу
готовності	
24.Генерування бізнес-ідей
25.Оцінка бізнес-ідей
26.Ощадливий стартап
27.Практична робот	 
28.Карта цінності
29.Практична робота
30.Розгортання ощадливого стартапу
31.Пошук правильної бізнес-моделі	
32.Бізнес-план	
33.Практична робота
34.Маркетинговий план
35.Практична робота
36.Складання маркетингового плану
37.Калькуляція продажів
38.Персонал. Організація та управління	
39.Закупівлі у бізнесі
40.Розрахунок собівартості товарів і послуг	
41.Фінансове планування
42.Стартовий капітал
43.Оцінка ризиків 	
44.Започаткування бізнесу
45.Підсумкове заняття

	Формування оцінки за результат навчання
		Основою оцінювання результатів навчання  (80%) є виконання здобувачем освіти практичних комплексних завдань з виготовлення жіночої сукні, блузи з застібкою, халата нескладної технологічної обробки; з виконання середнього ремонту та оновлення швейних виробів. Решта 20% оцінки за результат навчання складає оцінювання практичних завдань інших тем.

	
	Проходження результату навчання зараховується, якщо здобувач освіти:
Знає: 
асортимент, волокнистий  склад, властивості тканин для виготовлення виробів платтяно-блузочного асортименту нескладної технологічної обробки, виробів дитячого асортименту;
переваги та недоліки штучних та синтетичних тканин; прикладні та з’єднувальні матеріали для виготовлення виробів платтяно-блузочного асортименту, виробів дитячого асортименту та вимоги до їх якості; асортимент та вимоги до якості оздоблювальних матеріалів та фурнітури;  
назву деталей крою виробів платтяно-блузочного асортименту; зрізи, їх назви; напрямок нитки основи на деталях крою; технологію обробки швейних вузлів; технологічну послідовність виготовлення виробів платтяно-блузочного асортименту;  види і фасони виробів платтяно-блузочного асортименту, виробів дитячого асортименту; 
конструктивні особливості деталей виробів у залежності від фасону; розмірні ознаки та прибавки, необхідні для конструювання суконь, блуз, халатів; розрахунок та побудову креслення жіночої сукні прямого силуету; прямого вшивного одношовного рукава, виробів дитячого асортименту;
технічне моделювання простих моделей суконь; жіночого халату прямого силуету; жіночої блузи прямого та  напівприлеглого  силуетів, звуженого до низу рукава; види комірів, які застосовуються в жіночих сукнях та блузах; розрахунок та побудову комірів з застібкою до верху; технічне моделювання простих моделей суконь, халатів, блуз, виробів дитячого асортименту; послідовність виконання робочих та творчих ескізів будь-якої моделі виробів платтяно-блузочного асортименту з урахуванням всіх вимог, виробів дитячого асортименту..
асортимент, класифікацію, характеристику та властивості матеріалів для виконання ремонту та оновлення швейних виробів;  види ремонту; способи ремонту одягу.
Уміє:
визначати асортимент, волокнистий склад та властивості тканин для виготовлення виробів платтяно-блузочного асортименту нескладної технологічної обробки, виробів дитячого асортименту;
підбирати оздоблювальні матеріали та фурнітуру для виробів платтяно-блузочного асортименту, виробів дитячого асортименту; визначати залежність прикладних, з’єднувальних  та оздоблювальних матеріалів відповідно основним тканинам, з яких виготовляються вироби; 
шити за індивідуальними замовленнями вироби платтяно-блузочного асортименту нескладної технологічної обробки, виробів дитячого асортименту; виконувати різні способи обробки технологічних вузлів виробів;   
підбирати матеріали відповідно тканинам виробу та їх властивостям для виконання ремонту та оновлення швейних виробів;  проводити середній ремонт швейних виробів; здійснювати машинну штопку та використання декору в ремонті виробів; здійснювати  догляд за швейними машинами.    

	Виробнича практика
	238

	Самостійне виконання робіт кравця третього розряд

	РН 6
	Вміти виготовляти чоловічі сорочки, штани, напівкомбінезони
	210

	Умовне позначення компетентності
	Назва компетентності
	Кількість годин

	Ціль. Навчання проводиться для того, щоб здобувач освіти міг самостійно виготовляти сорочки за індивідуальними замовленнями та з розподілом праці. Виконувати розрахунок і побудову креслення основи чоловічої сорочки; відкладних комірів з застібкою до верху – відкладних та стійок з різним ступенем прилягання; одношовного вшивного рукава.  

	ПК 1. 
	Здатність верхні (чоловічі) сорочки
	66

	Результати навчання
	Критерії оцінювання
	Методи навчання
	Методи оцінювання і завдання
	Теми 

	Вміє шити за індивідуальними замовленнями верхні сорочки.
Визначає види та фасони чоловічих сорочок асортимент,склад, властивості тканин для виготовлення чоловічих сорочок; прикладні та з’єднувальні матеріали; асортимент та вимоги до якості оздоблювальних матеріалів та фурнітури; розмірні ознаки та прибавки для конструювання; 
За вихідними даними виконує розрахунок і побудову креслення чоловічої сорочки; розрахунок і побудову креслення одношовного вшивного  рукава; побудову стояче-відкладних комірів та комірів стояків; знає назви деталей крою, їх зрізи; технологію обробки швейних вузлів; 
виконує технологічну послідовність виготовлення чоловічої сорочки; принцип роботи та особливості швейних машин при виготовлені 
зазначеного виробу.

	Самостійно визначає асортимент, волокнистий склад та властивості тканин для виготовлення чоловічої сорочки; Виготовляє за індивідуальними замовленнями чоловічі сорочки; виконує різні способи обробки технологічних вузлів (обробку застібок, комірів, рукавів та манжетів, петель тощо); виконує волого-теплову обробку виробу; здійснює догляд за швейним обладнанням; вміє виконувати ескізи чоловічих сорочок (вигляд спереду, вигляд з боку, вигляд ззаду)



	Лекція-презентація 
Самостійна робота з пошуку сучасних фасонів верхніх сорочок у візуальній пошуковій мережі Pinterest.
Обговорення технології пошиття верхніх сорочок.

	Усне опитування.
Тестові завдання з тем.
Термінологічний диктант.
Самостійна робота 
	1. Технологія виготовлення  одягу (10)
1. Моделі верхніх сорочок. Опис зовнішнього вигляду. Види волинських чоловічих сорочок (регіональний компонент).
2.Основні етапи обробки верхніх сорочок.
Особливості обробки пілочок та спинки. 
3. Види застібок. Обробка застібки суцільно кроєними планками: імітаційними 
4.Обробка застібки потайними планками. 
5.Обробка застібки відрізними планками.
6. Обробка застібки вшивними вишитими  планками (регіональний компонент).
7.Варіанти обробки коміра у верхніх сорочках та з’єднання їх з горловиною. 
8.Особливості обробки манжет рукавів верхніх сорочок. 
9.Методи обробки розрізів в рукавах  сорочок.
10. Контрольна робота.

	
	Самостійно визначає асортимент, волокнистий склад та властивості тканин для виготовлення блузи. Аргументує переваги та недоліки штучних та синтетичних тканин.
Підбирає оздоблювальні матеріали та фурнітуру для верхніх (чоловічих) сорочок;
Визначає  залежність прикладних, з’єднувальних  та оздоблювальних матеріалів відповідно основним тканинам, з яких виготовляються верхні (чоловічі) сорочки.
	Робота з підручником. 
Самостійна робота по підбору пакету швейних матеріалів для виготовлення верхніх (чоловічих) сорочок.
Опорні конспекти. Лабораторно-практичні роботи.
	Картки –завдання.
Лабораторно-практична робота.
Тестові завдання.


	2. Матеріалознавство (5).
1. Асортимент  штучних та синтетичних тканин для  виготовлення верхніх (чоловічих) сорочок.
2. Лабораторно-практична робота:
1.Визначення асортименту тканин для виготовлення верхніх (чоловічих) сорочок 
3. Властивості натуральних та синтетичних тканин для виготовлення верхніх (чоловічих) сорочок. Переваги та недоліки.
4. Лабораторно-практична робота:
1. Визначення властивостей натуральних та синтетичних тканин для виготовлення верхніх (чоловічих) сорочок.  
5. Асортимент оздоблювальних матеріалів. Властивості оздоблювальних матеріалів. 

	
	Орієнтується у видах , призначеннях, застосуваннях спеціальних  машин на  технологічних  процесах при виготовлені  швейних  виробів  складного  асортименту; напівавтоматах для обробки манжет чоловічих сорочок
Самостійно виконує чищення та змащування машини спеціального призначення.
	Ознайомлення  з будовою спеціальних машин (використання плакатів, презентаційю).
Використання плакатів, рисунків на робочій дошці.
Робота з підручником.
Створення проблемних ситуацій.
Постановка проблемних питань.
Застосування мультимедійних засобів.
Робота з ППЗ, опорними конспектами.
	Індивідуальне та фронтальне опитування.
Тестові завдання. Контрольна робота (технічний диктант).
	Обладнання (10)
1.Швейні  машини  спеціального  призначення 
1-7. Види , призначення, застосування спеціальних  машин на  технологічних  процесах при виготовлені  швейних  виробів  складного  асортименту.
8. Догляд, чищення та змащування швейних машин спеціального призначення.
2. Вузькоспеціалізовані машини напівавтомати, автомати
9. Характеристика машин напівавтоматичної та автоматичної дії: напівавтомат для обробки манжет чоловічих сорочок
10. Контрольна робота.

	
	
	
	
	Основи конструювання швейних виробів (6)
1. Прибавка на вільне облягання фігури в залежності від моделі, тканини, фігури. Вплив прибавок на загальний вигляд виробу. Розрахунок і побудова базисної сітки креслення основи чоловічої сорочки.
2. Побудова основної схеми креслення основи плечового виробу. План побудови основної схеми. Ширина і довжина виробу. Визначення ширини спинки, пілочки, пройми, ширини виробу по лінії талії і стегон.
3. Види комірів, які застосовуються в чоловічих сорочках та їх класифікація. Побудова комірів з застібкою до верха – відкладні сорочкові коміри з різними видами прилягання до шиї (щільне, нормальне, відстаючі види прилягання до шиї), коміри-стійки (вертикальної під нахилом, прилеглої стійки).
4. Побудова креслення вшивного одношовного рукава.
Розрахунок і побудова ширини і довжини рукава. Розрахунок і побудова окату рукава. Оформлення окату і низу прямого рукава. Правила перевірки креслення рукава.
5-6. Лабораторно-практичні роботи 
1-2.Розробка конструкції  чоловічої сорочки.

	
	Самостійно малює робочі ескізи запропонованих верхніх (чоловічих) сорочок прямого та напівприталеного силуетів, точно передає силует, пропорції.  
Самостійно аналізує та використовує в малюванні ескізів опис швейного виробу.
Самостійно виконує творчі ескізи сорочок, дотримуючись завдання, враховуючи зразки тканини та оздоблювальних матеріалів, фурнітури.

	Метод ілюстрацій (фото сорочок із врахуванням останніх тенденцій моди, послідовне зображення ескізів верхніх (чоловічих) сорочок,  взірці-еталони сорочок).
Розповідь-показ щодо послідовності виконання робочих та творчих ескізів верхніх (чоловічих) сорочок.
ПР №33. Виконання робочого ескізу верхніх (чоловічих) сорочок прямого силуету.
ПР №34. Виконання робочого ескізу верхніх (чоловічих) сорочок напівприталеного силуету.
ПР №35. Виконання творчого ескізу верхніх (чоловічих) сорочок. 
	ПР №36.
 Виконання творчого  ескізу верхніх (чоловічих) сорочок за власним задумом,  враховуючи зразки тканини та оздоблювальних матеріалів, фурнітури.


	Спеціальне малювання (5)
12. Виконання робочих та творчих ескізів чоловічих сорочок (5).
Особливості анатомічної будови чоловічої фігури. Схематична побудова чоловічої фігури.
Виконання робочого ескізу верхніх (чоловічих) сорочок прямого силуету.
Виконання робочого ескізу верхніх (чоловічих) сорочок напівприталеного силуету.
Виконання творчого ескізу верхніх (чоловічих) сорочок.

	
	Самостійно, дотримуючись безпеки праці, виконує пошиття сорочки за індивідуальними замовленнями та з розподілом праці. 
Виконує розрахунок і побудову креслення основи чоловічої сорочки; відкладних комірів з застібкою до верху – відкладних та стійок з різним ступенем прилягання; одношовного вшивного рукава.  
Виконує послідовність замальовки робочих ескізів верхніх (чоловічих)  сорочок.
Здійснює  догляд за швейними машинами при пошитті.
	  Метод ілюстрацій (інструкційно-технологічні карти, взірці-еталони, послідовність обробки вузлів по неподільних операціях).
Практична робота.
	Індивідуальне оцінювання навчально-виробничих практичних робіт

	Виробниче навчання (36)
Виготовлення чоловічої сорочки 
1. Ознайомлення з моделлю та технічними умовами на виготовлення чоловічої сорочки. Види волинських чоловічих сорочок (регіональний компонент). Розкрій сорочки.
Підготовка деталей крою до пошиття. 
2.Обробка дрібних деталей. Обробка спинки, пілочок (подвійна накладна, пришивна, настрочна кокетка, накладної кишені, застібки, вшивні вишиті планки, застібки у вишитих сорочках) (регіональний компонент).
3.Обробка плечових зрізів. Обробка коміра та з’єднання з горловиною; обробка коміра у вишитих сорочках (регіональний компонент)
4.Обробка рукавів. 
Вшивання рукавів у пройми.
Обробка бічних зрізів. Обробка низу рукавів без манжет (регіональний компонент). Обробка манжет, розрізу, застібки; обробка манжет у вишитих сорочках (регіональний компонент)
5.Обробка нижнього зрізу виробу.
Кінцеве оздоблення виробу (обметування петель, ВТО готового виробу, пришивання фурнітури). 
Контроль якості готового виробу.
6. Контрольна робота

	Формування оцінки за результат навчання
	Основою оцінювання результату навчання (80%) є виконання здобувачами освіти практичного комплексного завдання з виготовлення верхніх (чоловічих) сорочок . Решта 20% оцінки за результат навчання складає оцінювання практичних завдань інших тем результат навчання.

	Критерії оцінки
	Проходження результату навчання зараховується, якщо здобувач освіти:
Знає: асортимент сучасних тканин для  виготовлення  верхніх (чоловічих) сорочок; волокнистий  склад  тканин, їх будову та пошивні властивості;  технологію обробки швейних вузлів сорочок; технологічну послідовність виготовлення сорочок; призначення, принцип роботи та особливості швейних машин ланцюгової строчки; 
розмірні ознаки та прибавки, які необхідні для побудови креслення чоловічої сорочки; розрахунок і побудову базисної сітки креслення основи чоловічої сорочки; розрахунок і побудову креслення основи чоловічої сорочки; 
види комірів, що застосовуються в чоловічих сорочках, їх класифікацію; побудову відкладних комірів з застібкою до верху – відкладних та стійок з різним ступенем прилягання; розрахунок і побудову одношовного вшивного рукава для чоловічої сорочки;  послідовність замальовки робочих ескізів верхніх (чоловічих)  сорочок.
Уміє: шити за індивідуальними замовленнями та з розподілом праці верхні (чоловічі) сорочки; виконувати різні способи обробки технологічних вузлів верхньої (чоловічої) сорочки (обробку бортів, комірів, горловини, пройм, обшивних петель, розрізів переду планками, з’єднання коміра з горловиною,  обкидання петель вручну, остаточну волого-теплову обробку зазначеного виробу);   здійснювати  догляд за швейними машинами при пошитті чоловічих сорочок.

	ПК 2.
	Здатність виготовляти чоловічі штани
	86

	Ціль. Навчання проводиться для того, щоб здобувач освіти міг виготовити чоловічі штани, самостійно підібрати тканину та матеріал, виконати технічний та творчий ескіз виробу, розрахунки, побудову креслення з дотриманням охорони праці з урахуванням економічної доцільності, виходячи з принципів освіти протягом усього життя.

	Результати навчання
	Критерії оцінювання
	Методи навчання
	Методи оцінювання і завдання
	Теми 

	Визначає фасони брючних виробів; асортимент сучасних костюмних та підкладкових тканин для виготовлення чоловічих штанів; прикладні матеріали та фурнітуру; розмірні ознаки та прибавки; 
За вихідними даними виконує розрахунок та побудова креслення чоловічих штанів; 
розуміє назви деталей крою штанів, їх зрізи; технологію обробки швейних вузлів штанів; виконує технологічну послідовність виготовлення штанів; призначення, розуміє принцип роботи та особливості швейних машин при виготовленні чоловічих штанів
	Самостійно визначає асортимент сучасних костюмних та підкладкових тканин, фурнітуру для виготовляєчоловічих штанів; шити за індивідуальними замовленнями чоловічі штани; обметувати зрізи деталей, петлі на спеціальній машині; 
виконувати різні способи обробки технологічних вузлів (кишень, застібки, поясу, підкладки тощо) відповідно до моделі; проводити волого-теплову обробку виробу; здійснювати догляд за швейним обладнанням; вміти виконувати ескізи чоловічих штанів (вигляд спереду, вигляд з боку, вигляд ззаду)
	  Програмний засіб  навчального призначення.
Лекція-презентація з сучасними моделями чоловічих штанів та їх технологічна послідовність обробки.
Графічні вправи (виконання графічного зображення вузлів)
Метод ілюстрацій (плакати), ЛПР 
	Усне опитування.
Фронтальне опитування.
Термінологічний диктант.
Індивідуальне оцінювання виконання ЛПР.


	Технологія виготовлення одягу (12)
Виготовлення чоловічих штанів 
1.Моделі чоловічих штанів. Опис зовнішнього вигляду. 
2.Волого-теплова обробка передніх та задніх половинок штанів. З’єднання пiдкладки з переднiми половинками штанiв.
3.Обробка кишень. Обробка кишень з відрізним бочком-підзором. 
4.Види кишень на задніх половинках штанів. Місце їх розташування. Деталі кишень, їх призначення. 
Технічні умови обробки кишень на задніх половинках штанів.
5.Обробка гульфика та відкоска. 
6.Обробка застібки банта.
7.Обробка хомутиків. 
8.Обробка верхнього зрізу штанів.
9-10. Лабораторно – практична робота:
1. Виконання зразків обробки низу штанів з подвійною, полуторною манжетою і без манжет.
2. Виконання зразків обробки низу штанів з подвійною, полуторною манжетою і без манжет.
11.Виготовлення замовлень з примірками. Виготовлення чоловічих штанів з однією приміркою і без примірок.
12. Дефекти та способи їх усунення.

	
	Самостійно визначає асортимент тканин для виготовлення штанів. Використовуючи тканини верху штанів,  підбирає прикладні, прокладкові, з’єднувальні матеріали та фурнітуру.
 Визначає відповідність фурнітури основним матеріалам.

	  Робота з ППЗ.
  Метод ілюстрацій (конфекційні карти зі зразками основних тканин і прикладних матеріалів).
Метод самостійної роботи (підбір пакету швейних матеріалів відносно заданого ескізу штанів).
Лабораторно-практична робота.
	Індивідуальне та фронтальне опитування.
Лабораторно-практична робота.
Самостійна робота (виконання тестових  завдань).
	Матеріалознавство (5)
1.Характеристика  асортименту  тканин, що  застосовуються  для  виготовлення  штанів.
2.Фізико-механічні, технологічні і оптичні властивості тканин для виготовлення штанів.
3-4. Лабораторно-практична робота:
1-2. Визначення фізико-механічних властивостей тканин для виготовлення штанів.
5.Асортимент.  Класифікація. Властивості фурнітури. Вимоги  до  якості. Відповідність  фурнітури основним  матеріалам.

	
	Самостійно орієнтується в будові закріплювальних, гудзикових машин-напівавтоматів.
Самостійно виявляє та  усуває неполадки в роботі швейних машин. 
Самостійно виконує схеми малої та великої закріпки, пришивання ґудзиків човниковими та ланцюговими стібками.
Самостійно заправляє верхню та нижню нитки;
встановлює голку при поломці.
Самостійно виконує малу та велику закріпку, пришивання ґудзиків; регулювання верхньої та нижньої нитки.
Самостійно регулює довжину стібка, тиск лапки на матеріал, висоту лапки над голковою пластинкою.
Самостійно підбирає номер голки; визначає причини неполадок; виконує чистку та змащування машини.
	Ознайомлення  з будовою  закріплювальних та ґудзикових машин- напівавтоматів (використання плакатів, презентацій),  з основними видами неполадок, причинами та способами їх усунення.
Робота з підручником.
Створення проблемних ситуацій.
Застосування мультимедійних засобів;
опорних конспектів.
Робота з ППЗ. Лабораторно-практична робота.
	Індивідуальне та фронтальне опитування.
Термінологічний диктант.
Тестові завдання.
Контрольна робота (письмові завдання) Лабораторно-практична робота.

	Обладнання швейного виробництва (10).
1. Машини для обметування петель та виготовлення закріпок 1.Загальна характеристика машин. Основні механізми. Схема заправлення ниток. 2.Регулювання основних механізмів.  
3.Принцип виготовлення петель та закріпок човниковим та ланцюговим стібками.
4-5. Лабораторно-практична робота:
1. Заправлення петельних та закріпочних машин. Основні регулювання механізмів. 
2.Прийоми роботи по виготовленню петель та закріпок.
6. Ґудзикові  машини – напівавтомати 
7-8. Лабораторно-практична робота:
1-2. Заправлення ґудзикових напівавтоматів. Основні регулювання механізмів. Прийоми роботи по пришиванню ґудзиків (фурнітури).
9. Неполадки в роботі швейних машин.
10. Контрольна робота

	
	Самостійно визначає асортимент брючних виробів
 Самостійно, використовуючи розмірні ознаки типової (індивідуальної) фігури виконує розрахунки та побудову креслення класичних чоловічих штанів. 

	Робота з ППЗ.
Лекція-презентація з сучасними моделями брюк.
 Метод ілюстрацій (плакати, креслення на дошці).
Графічні вправи (виконання креслень)
ЛПР 

	Індивідуальне оцінювання виконання ЛПР.
. 
	Конструювання одягу (6)
1.Конструювання чоловічих штанів 
1-2. Асортимент брючних виробів. Деталі конструкції брюк. Розмірні ознаки та прибавки необхідні для побудови креслення чоловічих брюк. 
3-4. Розрахунок та побудова креслення класичних чоловічих брюк (3)
5-6. Лабораторно-практичні роботи 
1-2. Розробка конструкції  чоловічих  брюк.

	
	Самостійно малює робочі ескізи запропонованих верхніх чоловічих штанів, точно передає силует, пропорції.  
Самостійно аналізує та використовує в малюванні ескізів опис швейного виробу.
Самостійно виконує творчі ескізи чоловічих штанів, дотримуючись завдання, враховуючи зразки тканини та оздоблювальних матеріалів, фурнітури.

	Метод ілюстрацій (фото чоловічих штанів із врахуванням останніх тенденцій моди, послідовне зображення ескізів чоловічих штанів).
Розповідь-показ щодо послідовності виконання робочих та творчих ескізів чоловічих штанів.
Робота щодо підбірки сучасних чоловічих штанів у візуальній пошуковій мережі Pinterest.
ПР № 37. Виконання робочого ескізу чоловічих штанів прямого силуєту.
ПР № 38. Виконання творчого ескізу чоловічих штанів прямого силуету.
	ПР № 39. Виконання робочого та творчого ескізів чоловічих штанів за власним задумом.
	Спеціальне малювання (5)
13. Виконання робочих та творчих ескізів чоловічих штанів (5). 
Виконання робочого ескізу чоловічих штанів прямого силуєту.
Виконання творчого ескізу чоловічих штанів прямого силуету.
Виконання робочого та творчого ескізів чоловічих штанів за власним задумом.

	
	Самостійно  виготовляє чоловічі штани за індивідуальним та масовим замовленням.  
	Робота з ППЗ.
Метод ілюстрацій (інструкційно-технологічні карти, взірці-еталони, послідовності обробки вузлів по неподільних операціях).
Практичний показ.
Практична робота.
	Індивідуальне оцінювання навчально-виробничих практичних робіт 
Контрольна робота.


	Виробниче навчання (42)
1. Виготовлення  чоловічих штанів 
1.Ознайомлення змоделлю виробу, технічними умовами на виготовлення чоловічих штанів. Розкрій штанів.
Підготовка деталей крою до пошиття.
2.Волого-теплова обробка половинок штанів.
Обробка виточок, складок, дрібних деталей (хомутиків).
З’єднання передніх половинок штанів з підкладкою. 
Обметування зрізів   деталей штанів.
3.Обробка кишень на передніх половинках штанів. Обробка кишень з відрізним бочком-підзором.
4. Обробка кишень на задніх половинках штанів. Обробка прорізних кишень в «рамку» .
Обробка прорізних кишень з клапаном.
5.Обробка застібки. Обробка бічних та крокових  швів.
Обробка верхнього зрізу штанів пришивним поясом.
Обробка середніх зрізів штанів.
6.Обробка низу штанів різними способами 
(у підгин із закритим та відкритим зрізами, манжетами, спеціальною тасьмою).
Кінцеве оздоблення виробу (ВТО готового виробу, пришивання фурнітури тощо). 
Контроль якості готового виробу, усунення можливих дефектів.
Дефекти при обробці окремих деталей та вузлів швейних виробів, їх усунення.
7. Контрольна робота

	Формування оцінки за результат навчання	
	Основою оцінювання результату навчання  (80%) є виконання здобувачем освіти практичного комплексного завдання з виготовлення чоловічих штанів з підкладкою. Решта 20% оцінки за результат навчання  складає оцінювання практичних завдань інших тем результату навчання.

	Критерії оцінки
	Проходження результату навчання  зараховується, якщо здобувач освіти:
Знає: асортимент сучасних матеріалів та фурнітури для  виготовлення  чоловічих штанів; назву деталей крою чоловічих штанів;  зрізи, їх назви; напрямок нитки основи на деталях крою; технологію обробки швейних вузлів чоловічих штанів; технологічну послідовність виготовлення чоловічих штанів;  
особливості конструювання чоловічих штанів; розмірні ознаки та прибавки, які необхідні для побудови креслення чоловічих штанів; розрахунок та побудову креслення чоловічих штанів; 
послідовність замальовки робочих ескізів чоловічих штанів асортимент сучасних матеріалів та фурнітуру  для  виготовлення  чоловічих штанів;
Уміє: визначати асортимент сучасних матеріалів та фурнітуру  для  виготовлення  чоловічих штанів;
виконувати різні способи обробки технологічних вузлів чоловічих штанів (виконання прорізних кишень,
обшивних петель, викроювання та підгонки підкладки з верхом виробу, тощо). 

	ПК 3.
	Здатність виготовляти напівкомбінезони
	42

	Ціль. Навчання проводиться для того, щоб здобувач освіти міг виготовити напівкомбінезони, самостійно підібрати тканину та матеріал, виконати технічний та творчий ескіз виробу, розрахунки, побудову креслення з дотриманням охорони праці з урахуванням економічної доцільності, виходячи з принципів освіти протягом усього життя.

	Результати навчання
	Критерії оцінювання
	Методи навчання
	Методи оцінювання і завдання
	Теми 

	Визначає види і фасони напівкомбінезонів; асортимент, склад, властивості тканин для виготовлення напівкомбінезонів; прикладні та з’єднувальні матеріали; асортимент та вимоги до якості оздоблювальних матеріалів і фурнітури; розуміє розмірні ознаки та прибавки; особливості конструювання напівкомбінезонів; виконує розрахунок та побудову креслення напівкомбінезонів; розуміє назви деталей крою, їх зрізи; технологію обробки швейних вузлів напівкомбінезонів; виконуєтехнологічну послідовність виготовлення напівкомбінезонів; призначення,розуміє принцип роботи та особливості швейних машин при виготовленні напівкомбінезонів;
	Самостійно  виготовляє чоловічі напівкомбінезони.  визначає асортимент сучасних матеріалів та фурнітуридля виготовлення напівкомбінезонів; шиє за індивідуальними замовленнями напівкомбінезонів; 
виконує різні способи обробки технологічних вузлів (кишень, дрібних деталей, петель, підкладки тощо) відповідно до моделі; проводити волого-теплову обробку виробу; здійснює догляд за швейним обладнанням; вміє виконувати ескізи напівкомбінезонів; (вигляд спереду, вигляд з боку, вигляд ззаду)
	  Програмний засіб  навчального призначення.
Лекція-презентація з сучасними моделями чоловічих напівкомбінезонів та їх технологічна послідовність обробки.
Графічні вправи (виконання графічного зображення вузлів)
Метод ілюстрацій (плакати). 
	Усне опитування.
Фронтальне опитування.
Термінологічний диктант.
Індивідуальне оцінювання.


	Технологія виготовлення швейних виробів (6)
1. Виготовлення напівкомбінезонів
1. Моделі напівкомбінезонів. Опис зовнішнього вигляду. 
Обробка хлястиків, бретель, нагрудника.
2.Обробка кишень. Обробка кишень на передніх половинках напівкомбінезонів. Види кишень на задніх половинках штанів. Місце їх розташування. Деталі кишень, їх призначення. Технічні умови обробки кишень на задніх половинках напівкомбінезонів. 3.Обробка застібки.
4.Обробка верхнього зрізу штанів. Обробка верхнього зрізу напівкомбінезонів еластичною стрічкою. 
5.Обробка штанів із застібкою в бокових швах.
Обробка нагрудника. З’єднання нагрудника з передніми половинками напівкомбінезонів.
6.Виготовлення напівкомбінезонів з однією примірками. Дефекти та способи їх усунення.

	
	Самостійно визначає асортимент тканин для виготовлення напівкомбінезонів. Використовуючи тканини верху напівкомбінезонів,  підбирає прикладні, прокладкові, з’єднувальні матеріали та фурнітуру.
 Визначає відповідність фурнітури основним матеріалам.

	  Робота з ППЗ.
  Метод ілюстрацій (конфекційні карти зі зразками основних тканин і прикладних матеріалів).
Метод самостійної роботи (підбір пакету швейних матеріалів відносно заданого ескізу напівкомбінезонів).
Лабораторно-практичні роботи.
	Індивідуальне та фронтальне опитування.
Лабораторно-практичні роботи.
Самостійна робота (виконання тестових  завдань).
	Матеріалознавство (5)
1.Характеристика  асортименту  тканин, що  застосовуються  для  виготовлення  напівкомбінезонів.
2.Фізико-механічні, технологічні і оптичні властивості тканин для виготовлення напівкомбінезонів.
3. Лабораторно-практична робота:
1. Визначення фізико-механічних властивостей тканин для виготовлення напівкомбінезонів.
5.Асортимент.  Класифікація. Властивості фурнітури. Вимоги  до  якості. Відповідність  фурнітури основним  матеріалам. 
5. Лабораторно-практична робота:
1. Визначення властивостей фурнітури для виготовлення напівкомбінезонів.

	
	Самостійно орієнтується в будові швейних машин ланцюгового стібкаґ; Напівавтомат для обробки прорізних кишень в рамку. Користується засобами малої механізації.
Самостійно виявляє та  усуває неполадки в роботі швейних машин. 
Самостійно підбирає номер голки; визначає причини неполадок; виконує чистку та змащування машини.
	Ознайомлення  з будовою  швейних машин ланцюгового стібка (використання плакатів, презентацій),  з основними видами неполадок, причинами та способами їх усунення.
Робота з підручником.
Створення проблемних ситуацій.
Застосування мультимедійних засобів;
опорних конспектів.
Робота з ППЗ. Лабораторно-практична робота.
	Індивідуальне та фронтальне опитування.
Термінологічний диктант.
Тестові завдання.
Контрольна робота (письмові завдання) Лабораторно-практична робота.

	Обладнання (10)
1. Загальна характеристика швейних машин ланцюгового стібка
1.Конструктивні особливості машин. Технічна характеристика машин. 
2.Основні механізми машин, принцип роботи і основні регулювання. 3.Призначення, властивості та принцип утворення однониткового та двониткового ланцюгового стібків. 4.Економічна ефективність машин. Перспективи застосування ланцюгового стібка. 
5-6. Лабораторно-практична робота:
1-2. Заправлення ниток в машини ланцюгового стібка, регулювання натягу ниток. Основні регулювання механізмів. Місця змащування механізмів машин.
2.Пристрої малої механізації до швейних машин
7. Призначення, конструкція різних пристроїв малої механізації до універсальних та спеціальних машин човникового та ланцюгових стібків. 
8.Види пристроїв малої механізації, їх класифікація та застосування. Пристосування для ручних робіт. Їх роль в покращенні якості обробки виробів і підвищенні продуктивності праці.
3.Вузькоспеціалізовані машини напівавтомати, автомати
9. Напівавтомат для обробки прорізних кишень в рамку.
10. Контрольна робота.

	
	Самостійно визначає асортимент чоловічих напівкомбінезонів
 Самостійно, використовуючи розмірні ознаки типової (індивідуальної) фігури виконує розрахунки та побудову креслення класичних чоловічих напівкомбінезонів. 

	Робота з ППЗ.
Лекція-презентація з сучасними моделями чоловічих напівкомбінезонів.
 Метод ілюстрацій (плакати, креслення на дошці).
Графічні вправи (виконання креслень)


	Індивідуальне оцінювання 
Контрольна робота.
	Конструювання одягу(4)
1.Конструювання чоловічих напівкомбінезонів 
1. Асортимент чоловічих напівкомбінезоні. Деталі конструкції брюк. Розмірні ознаки та прибавки необхідні для побудови креслення чоловічих напівкомбінезонів. 
2-3. Розрахунок та побудова креслення чоловічих напівкомбінезонів чоловічих напівкомбінезонів.
4.Контрольна робота.

	
	Самостійно малює робочі ескізи запропонованих верхніх чоловічих напівкомбінезонів, точно передає силует, пропорції.  
Самостійно аналізує та використовує в малюванні ескізів опис швейного виробу.
Самостійно виконує творчі ескізи чоловічих напівкомбінезонів,, дотримуючись завдання, враховуючи зразки тканини та оздоблювальних матеріалів, фурнітури.

	Метод ілюстрацій (фото чоловічих напівкомбінезонів,  із врахуванням останніх тенденцій моди, послідовне зображення ескізів напівкомбінезонів).
Розповідь-показ щодо послідовності виконання робочих та творчих ескізів чоловічих напівкомбінезонів.
ПР № 40. Виконання робочого ескізу чоловічого напівкомбінезону.
ПР № 41. Виконання творчого ескізу чоловічого напівкомбінезону.
	Контрольна робота РН 6. Виконання творчого ескізу чоловічого напівкомбінензону на фігурі за власним задумом на основі робочого ескізу.

	Спеціальне малювання (5)
14. Виконання робочих та творчих ескізів чоловічих напівкомбінезонів (5). 
Виконання робочого ескізу чоловічого напівкомбінезону.
Виконання творчого ескізу чоловічого напівкомбінезону.
Виконання творчого ескізу чоловічого напівкомбінензону на фігурі за власним задумом на основі робочого ескізу.

	
	
	Робота з ППЗ.
Метод ілюстрацій (інструкційно-технологічні карти, взірці-еталони, послідовності обробки вузлів по неподільних операціях).
Практичний показ.
Практична робота.
	Індивідуальне оцінювання навчально-виробничих практичних робіт 


	Виробниче навчання (12)
1. Обробка чоловічих напівкомбінезонів 
1.Ознайомлення з моделлю виробу, технічними умовами на виготовлення чоловічих напівкомбінезонів.
Обробка дрібних деталей (поясів бретель, хлястиків, нагрудника)
2. Обробка застібки в бічних швах. З’єднання нагрудника з виробом. Контрольна робота

	ПК 4.
	Вміння виконувати ремонт чоловічого одягу та оновлювати швейні вироби
	16

	Ціль. Навчання проводиться для того, щоб здобувач освіти міг виконувати ремонт чоловічого одягу та оновлювати швейні вироби, самостійно підібрати тканину та матеріал для виконання ремонту чоловічого одягу та оновлювання швейних виробів з дотриманням охорони праці з урахуванням економічної доцільності, виходячи з принципів освіти протягом усього життя.

	Результати навчання
	Критерії оцінювання
	Методи навчання
	Методи оцінювання і завдання
	Теми 

	Визначає асортимент, класифікацію, характеристику та властивості матеріалів для виконання ремонту та оновлення швейних виробів; 
Розуміє види та способи ремонту одягу
	Самостійно підбирає матеріали відповідно до тканин виробів та їх властивостей для виконання ремонту; проводить  ремонт чоловічих сорочок, штанів, напівкомбінезонів та оновлювати швейні вироби
	Робота з підручником.
 Графічні вправи (виконання графічного зображення)
	Усне опитування
Індивідуальне оцінювання виконання. Контрольна робота.
	Технологія виготовлення швейних виробів (2)
1. Ремонт чоловічого одягу та оновлення швейних виробів
1. Перелицювання та заміна коміра в чоловічій сорочці. Ремонт кишень.
2.Зміна ширини та довжини виробу. Машинна штопка та використання декору в ремонті виробів.

	
	
	Робота в групах по підбору тканин для ремонту  ушкоджених ділянок виробу. 
Зразки ремонту деталей виробу; основних і клейових матеріалів для ремонту. 
Опорні конспекти. 
Лабораторно- практична робота №1 підбір матеріалів для виконання ремонту окремих деталей виробу
	Індивідуальне оцінювання роботи в групах.
	Матеріалознавство (2)
1. Підбір матеріалів відповідно тканинам виробу та їх властивостям для виконання ремонту окремих деталей виробів 
1-2. Лабораторно-практична робота 
1-2. Підбір матеріалів для виконання ремонту окремих деталей виробу.



	
	
	Самостійно виконує  середній ремонт чоловічого одягу
	Індивідуальне оцінювання навчально-виробничих практичних робіт №№1-2.
	Виробниче навчання (12)
1. Виконання ремонту чоловічого одягу 
1. Перелицювання та заміна коміра в чоловічій сорочці. Ремонт кишень.
2. Зміна ширини та довжини виробу. Машинна штопка та використання декору в ремонті виробів.

	Формування оцінки за результат навчання
	Основою оцінювання результату навчання  (80%) є виконання здобувачем освіти практичного комплексного завдання з виготовлення напівкомбінезонів. Решта 20% оцінки за результат навчання  складає оцінювання практичних завдань інших тем результату навчання  .

	Критерії оцінки
	Проходження модуля зараховується, якщо здобувач освіти:
Знає: асортимент сучасних матеріалів та фурнітури для  виготовлення  напівкомбінезонів; назву деталей крою напівкомбінезонів;  зрізи, їх назви; напрямок нитки основи на деталях крою; технологію обробки швейних вузлів напівкомбінезонів; технологічну послідовність виготовлення  напівкомбінезонів;  
особливості конструювання напівкомбінезонів; розмірні ознаки та прибавки, які необхідні для побудови креслення напівкомбінезонів; розрахунок та побудову креслення напівкомбінезона; 
послідовність замальовки робочих ескізів напівкомбінезонів асортимент сучасних матеріалів та фурнітуру  для  виготовлення  напівкомбінезонів;
Уміє: визначати асортимент сучасних матеріалів та фурнітуру  для  виготовлення  напівкомбінезонів;
виконувати різні способи обробки технологічних вузлів  напівкомбінезонів  (виконання прорізних кишень,
обшивних петель, викроювання та підгонки підкладки з верхом виробу, тощо). Проводити ремонт швейних виробів середньої складності з використанням машинних та ручних робіт

	РН 7.

	Вміти виготовляти верхній жіночий одяг (жилети, жакети, куртки) з виконанням примірок
	297

	ПК 1. 
	Здатність виготовляти жилети
	66

	Ціль. Навчання проводиться для того, щоб здобувач освіти міг виготовити жіночі жилети, самостійно підібрати тканину та матеріал, виконати технічний та творчий ескіз виробу, розрахунки, побудову креслення з дотриманням охорони праці з урахуванням економічної доцільності, виходячи з принципів освіти протягом усього життя.

	Результати навчання
	Критерії оцінювання
	Методи навчання
	Методи оцінювання і завдання
	Теми 

	Визнчає види жіночих жилетів; асортимент сучасних матеріалів для виготовлення жилетів; сучасні прикладні матеріали та фурнітуру; розмірні ознаки та прибавки; 
Виконує  розрахунок та побудова креслення жіночого жилета напівприлеглого силуету; Розуміє назви деталей крою жилета, їх зрізи; Виконує технологію обробки швейних вузлів жилета; технологічну послідовність виготовлення жилета; Розуміє принцип роботи та особливості швейних машин при виготовленні виробу

	Самостійно визначає асортимент жіночих жилетів; орієнтується в сучасних тенденціях моди.
 Самостійно розуміє  технологічну послідовність пошиття, їх ВТО; виконує обробку окремих деталей. 

	  Програмний засіб  навчального призначення.
Лекція-презентація з сучасними моделями жилетів та їх технологічна послідовність обробки.
Графічні вправи (виконання графічного зображення вузлів)
Метод ілюстрацій (плакати), ЛПР 
	Усне опитування.
Фронтальне опитування.
Термінологічний диктант.
Індивідуальне оцінювання виконання ЛПР.
Контрольна робота. 

	Технологія виготовлення  одягу (8)
1. Технологія виготовлення жіночого жилету.
 1. Моделі костюмних і жіночих жилетів, які виготовляються окремо від костюма. Опис зовнішнього вигляду моделей.
Деталі крою. Назви деталей крою. Зрізи, їх назви. Технічні умови на розкрій деталей жилету.
2.Обробка і монтаж: жилету. Дублювання деталей. 
3.Обробка виточок і кишень. Спрасування пілочок. Підрізання пілочок і прокладання пружка.
4. Обробка підкладки пілочок і з'єднання її з підбортами і обшивками низу. 
5.З'єднання пілочок верху жилета і з'єднання її з підкладкою. З'єднання спинки з пілочками. 6.Жилетний метод виготовлення одягу. Особливості виготовлення одягу в ательє вищого розряду.
7. Лабораторно-практична робота. 
1.Складання технологічної послідовності виготовлення виробів.
8. Контрольна робота.

	
	Самостійно визначає асортимент тканин для виготовлення жилетів. Використовуючи тканини верху жіночих жилетів, підбирає прикладні, прокладкові, з’єднувальні матеріали та фурнітуру.
 Визначає відповідність фурнітури основним матеріалам.
	  Робота з ППЗ.
  Метод ілюстрацій (конфекційні карти зі зразками основних тканин і прикладних матеріалів).
Метод самостійної роботи (підбір пакету швейних матеріалів відносно заданого ескізу жіночих жилетів.
	Індивідуальне та фронтальне опитування.
Самостійна робота (виконання тестових  завдань).
	Матеріалознавство (3)
1. Асортимент  тканин  для  виготовлення  жіночих жилетів.
1.Характеристика  асортименту  жіночих жилетів.
2.Волокнистий  вміст. 3.Особливості обробки тканин.


	
	Самостійно орієнтується в будові вузькоспеціалізованих напівавтоматах для обробки прорізних кишень в рамку; швейних машинах спеціального призначення.. Користується засобами малої механізації.
Самостійно виявляє та  усуває неполадки в роботі швейних машин. 
Самостійно підбирає номер голки; визначає причини неполадок; виконує чистку та змащування машини.
	Ознайомлення  з будовою  швейних машин ланцюгового стібка (використання плакатів, презентацій),  з основними видами неполадок, причинами та способами їх усунення.
Робота з підручником.
Створення проблемних ситуацій.
Застосування мультимедійних засобів;
опорних конспектів.
Робота з ППЗ. Лабораторно-практична робота.
	Індивідуальне та фронтальне опитування.
Термінологічний диктант.
Тестові завдання.
Контрольна робота (письмові завдання) Лабораторно-практична робота.

	Обладнання (6)
1. Вузькоспеціалізовані машини напівавтомати, автомати
1-2. Напівавтомат для обробки прорізних кишень в рамку.
2. Пристрої малої механізації до швейних машин
3. Види пристроїв малої механізації, їх класифікація та застосування.
3.Швейні машини спеціального призначення
4-5. Призначення та застосування спеціальних машин на різних технологічних процесах при виготовленні швейних виробів різного асортименту.
6. Контрольна робота.

	
	Самостійно визначає асортимент жіночих жилетів. Самостійно, використовуючи розмірні ознаки типової (індивідуальної) фігури виконує розрахунки та побудову креслення жіночих жилетів. 

	  Робота з ППЗ.
Лекція-презентація з сучасними моделями жіночих жилетів та їх моделювання.
Графічні вправи (виконання креслень).
Метод ілюстрацій (плакати, креслення на дошці)
Лабораторно-практична робота  
	Індивідуальне оцінювання виконання ЛПР .
Виконання завдання (за ескізом моделі жилетів виконати побудову креслення та моделювання).
	Конструювання одягу (14)
1. Конструювання жилету
1. Види жіночих жилетів. Прибавки на вільне облягання фігури в залежності від типу, моделі, фігури. Вплив прибавок на загальний вигляд виробу. 
2. Побудова базисної сітки креслення основи жилету. Визначення ширини спинки, пілочки, пройми, ширини виробу по лінії стегон. 
3. Розрахунок і побудова нагрудної, плечової та талевих виточок. 
4. Розрахунок глибини пройми. Правила оформлення креслення по лінії стегон.
5-6. Побудова креслення жилету прямого силуету.
7-8. Побудова креслення жилету напівприлягаючого силуету.
9-10. Лабораторно-практична робота :
1-2. Побудова креслення основи жилету напівприлеглого силуету на типову фігуру.  
11-12. Технічне моделювання
3-14. Лабораторно-практична робота :
1-2. Технічне моделювання жіночого жилета.

	
	Самостійно малює робочі ескізи запропонованих жіночих жилетів нескладної технологічної обробки, точно передає  силует, пропорції.  
Самостійно аналізує та використовує в малюванні ескізів опис моделі.
Самостійно виконує творчі ескізи жіночих жилетів, дотримуючись завдання, враховуючи зразки тканини та оздоблювальних матеріалів, фурнітури.
	Метод ілюстрацій (фото жіночих жилетів із врахуванням останніх тенденцій моди, послідовне зображення ескізів жіночих жилетів,  взірці-еталони жіночих жилетів).
Розповідь-показ щодо послідовності виконання робочого та творчого ескізів жіночих жилетів.
ПР №42 Виконання робочого ескізу жіночих жилетів прямого силуету.
ПР №43 Виконання творчого ескізу жіночих жилетів за власним задумом.
ПР №44 Виконання творчого ескізу жіночих жилетів прилягаючого силуету.
ПР №45 Виконання творчого ескізу жіночих жилетів напівприлягаючого силуету.
	ПР №46 Виконання творчого ескізу жіночих жилетів за власним задумом.
ПР №46 Виконання творчого ескізу жіночих жилетів за власним задумом.

	5. Спеціальне малювання (5)
15. Виконання робочих та творчих ескізів жіночих жилетів (5).
Виконання робочого ескізу жіночих жилетів прямого силуету.
Виконання творчого ескізу жіночих жилетів за власним задумом.
Виконання творчого ескізу жіночих жилетів прилягаючого силуету.
Виконання творчого ескізу жіночих жилетів напівприлягаючого силуету.

	
	Самостійно  виготовляє жіночі жилети та жакети, куртки; за індивідуальними замовленнями;
виконує різні способи обробки технологічних вузлів жилету; 
здійснює  догляд за швейними машинами при пошитті жилетів.
	  Робота з ППЗ.
Метод ілюстрацій (інструкційно-технологічні карти, взірці-еталони, послідовність обробки вузлів по неподільних операціях).
Практичний показ виконання завдання.
.

	Індивідуальне оцінювання навчально-виробничих практичних робіт 
Контрольна робота.
 Контроль якості готового виробу (перевірка обробки вузлів жіночих жилетів).
	Виробниче навчання (30)
1.Виготовлення жилетів 
1.Види жіночих жилетів. Розкрій жилета на підкладці. Підготовка до І примірки
Перевірка деталей крою, перевірка залишків тканини, що призначена для  підкроювання дрібних деталей. Дублювання  пілочок та дрібних деталей, волого-теплова обробка пілочок та спинки.
Перенесення контрольних знаків на симетричні деталі, нанесення конструктивних ліній моделі. Зметування виробу до примірки.
2. Проведення примірки.
Уточнення ліній, що змінилися  під час примірки.
3.Обробка спинки пілочок (виточок, рельєфів, складок, кишень, тощо), обробка плечових, бічних зрізів, обробка краю борту, обробка коміра та з’єднання його з горловиною виробу . 
ВТО деталей.
4. Обробка деталей підкладки. З’єднання підкладки з виробом.
Кінцева обробка виробу. Контроль якості виробу.
5. Контрольна робота

	Формування оцінки за результат навчання
	Основою оцінювання результату навчання (80%) є виконання здобувачем освіти практичного комплексного завдання з виготовлення жіночих жилетів. Решта 20% оцінки за результат навчання складає оцінювання практичних завдань інших тем результату навчання.

	Критерії оцінки
	Знатє: назву деталей крою жилету;  зрізи, їх назви; напрямок нитки основи на деталях крою; технологію обробки швейних вузлів жилету; технологічну послідовність виготовлення жилету; види жіночих жилетів; розмірні ознаки та прибавки, які необхідні для конструювання жилету; розрахунок та побудову креслення жіночого жилету напівприлеглого силуету;  послідовність замальовки робочих ескізів жилету; особливості виготовлення швейного виробу з не текстильних та комплексних матеріалів; характеристику, принцип роботи та особливості швейних машин напівавтоматів спеціального призначення;  моделювання вертикальних та фігурних рельєфів; послідовність замальовки робочих ескізів моделей жилету. 
Уміє: виготовляти жилет за індивідуальними замовленнями; виконувати різні способи обробки технологічних вузлів жилету; користуватися швейним обладнанням; здійснювати  догляд за швейними машинами при пошитті жилетів; розрізняти текстильні та не текстильні матеріали для виготовлення одягу; розрізняти ткані та неткані матеріали.

	ПК 2. 
	Здатність виготовляти жакети
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	Ціль. Навчання проводиться для того, щоб здобувач освіти міг виготовити жіночі жакети, самостійно підібрати тканину та матеріал, виконати технічний та творчий ескіз виробу, розрахунки, побудову креслення з дотриманням охорони праці з урахуванням економічної доцільності, виходячи з принципів освіти протягом усього життя.

	Результати навчання
	Критерії оцінювання
	Методи навчання
	Методи оцінювання і завдання
	Теми 

	Визначає види жіночих жакетів; асортимент сучасних матеріалів для виготовлення жакетів; сучасні прикладні матеріали та фурнітуру; розмірні ознаки та прибавки; 
Виконує розрахунок та побудова креслення жіночого жакета; розрахунок та побудова креслення вшивного двошовного рукава; розрахунок та побудова відкладного коміру для різних видів застібки; Розуміє особливості конструювання та моделювання жакетів різних покроїв;
назву деталей крою жакета, їх зрізи;
Виконує технологію обробки швейних вузлів; технологічну послідовність виготовлення жакета; Розумієпринцип роботи та особливості швейних машин при виготовленні виробу
	Самостійно визначає матеріали для виготовлення жакетів; сучасні прикладні матеріали та фурнітуру; виготовляє жакети за індивідуальними замовленнями з виконанням примірок; 
виконує різні способи обробки технологічних вузлів жакета (бортів, лацканів, комірів, горловини,  пройм, кишень, петель, викроювання та підгонку підкладки з верхом виробу, обробку низу жакета);
проводить волого-теплову обробку виробу; 
здійснює догляд за швейним обладнанням; вміти виконувати ескізи жакетів (вигляд спереду, вигляд з боку, вигляд ззаду)
	  Програмний засіб  навчального призначення.
Лекція-презентація з сучасними моделями жакетів та їх технологічна послідовність обробки.
Графічні вправи (виконання графічного зображення вузлів)
Метод ілюстрацій (плакати), ЛПР 
	Усне опитування.
Фронтальне опитування.
Термінологічний диктант.
Індивідуальне оцінювання виконання ЛПР.
Контрольна робота. 

	Технологія виготовлення швейних виробів (32) 
1. Виготовлення жакетів
1. Моделі жіночих жакетів. Опис зовнішнього вигляду.
2.Деталі крою. Назви ліній та зрізів. Технічні умови на розкрій. 
3.Дублювання деталей жіночого жакету. 
4.Правила і способи зшивання виточок та рельєфів. Волого-теплова обробка виточок. ВТО пілочок.
5.Обробка бортів підбортами. Уточнення країв борту та низу, прокладання пружка. Призначення підбортів, види підбортів. Форма і їх розміри. Кількість і місця допустимих надставок. З’єднання основних частин. ВТО підбортів. 6.Наметування підбортів на пілочки. Спрасування посадки і обшивання бортів і низу. Виметування краю борту. Виконання оздоблювальної строчки по краю борта. 
7.Способи обробки бортових країв. 
8.Обробка внутрішньої застібки.
9.Обробка спинок. Обробка деталей з кокетками. 
10.Обробка спинки зі шлицею. 
11.Обробка спинок суцільних і зі швом по середині.
12.З‘єднання пілочок зі спинкою по боковим та плечовим зрізам. Контрольні надсічки на деталях виробу, їх призначення для правильного з’єднання деталей. З’єднання бокових зрізів у виробах з різним ступенем прилягання. Місця посадки. Технічні вимоги до з’єднання бокових зрізів. ВТО бокових швів. 13.Обробка виточок по плечових зрізах спинки, ширина шва з’єднання плечових зрізів. Наявність і величина посадки. ВТО плечових швів. 
14.Обробка низу виробу. 
15.Обробка коміру та з‘єднання його з горловиною. З’єднання частин нижнього коміра. Технічні умови і способи з’єднання нижнього коміра з прокладкою. Волого-теплова обробка нижнього коміра. Уточнення зрізів нижнього коміра. 
16.З’єднання нижнього коміра з верхнім обшивним швом. 17.З’єднання коміра з виробом. 
18.Обробка рукавів. Види рукавів. Складові частини рукавів. 
19.Обробка верха двох шовного вшивного рукава без шлиці. 
20.Технологія обробки підкладки рукавів і способи з’єднання її з рукавами. 
21-23.Обробка рукавів з простроченими, відлітними і відкритими шлицями.
24-25. Лабораторно-практична робота:
1.Обробка рукавів зі шлицями. 
2.З'єднання рукавів з проймами. 
26-27.Контрольні точки для з'єднання рукавів з проймами. Розподіл посадки по окремих ділянках. Величина посадки рукавів в залежності від конструкції виробу і тканини. Вметування і вшивання рукавів у пройми. 
28.Обробка пройм, (обробка верхніх і задніх плечових накладок, підокатників).
29.Тканини, які використовують для підкладки. Призначення підкладки. Деталі крою підкладки. Послідовність обробки підкладки та з’єднання її з виробом. 30.Виготовлення жакета з примірками. 
31.Дефекти та способи їх усунення.
32.Контрольна робота.

	
	Самостійно визначає асортимент тканин для виготовлення жакетів. Використовуючи тканини верху жакетів, підбирає прикладні, прокладкові, з’єднувальні матеріали та фурнітуру.
 Визначає відповідність фурнітури основним матеріалам.

	  Робота з ППЗ.
  Метод ілюстрацій (конфекційні карти зі зразками основних тканин і прикладних матеріалів).
Метод самостійної роботи (підбір пакету швейних матеріалів відносно заданого ескізу жакетів).

	Індивідуальне та фронтальне опитування.
Самостійна робота (виконання тестових  завдань). 
Контрольна робота.
	Матеріалознавство (8)
1. Асортимент  тканин  для  виготовлення  жакетів
1.Характеристика  асортименту  пальтово- костюмних  тканин 
2.Волокнистий  вміст 3.Особливості обробки тканин
4. Лабораторно - практична  робота 
1.Вивчення  асортименту пальтово-костюмних  тканин. 
2. Властивості  пальтово - костюмних  тканин
5. Характеристика  властивостей 
6.Вплив  властивостей  на  процеси  швейного  виробництва 
7.Лабораторно-практична  робота (1).
1.Визначення  властивостей пальтово- костюмних тканин.  
8.Контрольна робота

	
	Самостійно орієнтується в обладнанні для кінцевої ВТО швейних виробів;
для  виготовлення окремих  вузлів та  деталей; напівавтоматів  для з’єднання  внутрішнього краю  підборту  з  підкладкою; для  обробки  прорізних  кишень  в рамку.
Самостійно виявляє та  усуває неполадки в роботі швейних машин. 

	Ознайомлення  з 
обладнанням для кінцевої ВТО швейних виробів; для  виготовлення окремих  вузлів та  деталей; напівавтоматів  для з’єднання  внутрішнього краю  підборту  з  підкладкою
(використання плакатів, презентацій),  
Робота з підручником.
Створення проблемних ситуацій.
Застосування мультимедійних засобів;
опорних конспектів.
Робота з ППЗ.
	Індивідуальне та фронтальне опитування.
Термінологічний диктант.
Тестові завдання.
Робота з підручником.
Створення проблемних ситуацій.
Застосування мультимедійних засобів;
опорних конспектів.
Робота з ППЗ. Контрольна робота.

	Обладнання швейного виробництва (8)
1. Обладнання  для  кінцевої  ВТО  швейних  виробів .
1. Обладнання   для  дублювання. Види. Особливості застосування.
2. Паро-повітряні  манекени. Призначення. Будова, Особливості  застосування.
2. Напівавтомати  та  автомати для виготовлення  виробів  пальтово-костюмного  асортименту 
3. Характеристика  обладнання  для  виготовлення окремих  вузлів та  деталей.
4.Напівавтомат  для з’єднання  внутрішнього краю  підборту  з  підкладкою.
5. Напівавтомат для  обробки  прорізних  кишень  в рамку .
6-7. Лабораторно – практична  робота 
1-2.Вивчення  процесу виготовлення прорізних кишень в рамку.
8. Контрольна робота.

	
	Самостійно визначає асортимент жіночих жакетів.
 Самостійно, використовуючи розмірні ознаки типової (індивідуальної) фігури виконує розрахунки та побудову креслення жіночих жакетів; двошовного рукава; комірів; жакета з поглибленою проймою 
Самостійно виконує моделювання жакета та рукавів.

	  Робота з ППЗ.
Лекція-презентація з сучасними моделями жіночих жакетів та їх моделювання.
Графічні вправи (виконання креслень).
Метод ілюстрацій (плакати, креслення на дошці)
Лабораторно-практична робота  
	Індивідуальне оцінювання виконання ЛПР .
Контрольна робота. Виконання завдання (за ескізом моделі жакетів виконати побудову креслення та моделювання).
	Основи конструювання одягу (24).
1. Конструювання жакета
1. Види жіночих жакетів. Прибавки на вільне облягання фігури в залежності від типу, моделі, фігури.
2. Побудова базисної сітки креслення основи жакета. 3. Розрахунок і побудова пілочки та спинки пальта. 4. Розрахунок і побудова нагрудної, плечової та тальової виточок.
5-8. Лабораторно-практичні роботи:
1-2. Побудова креслення основи жакета прямого силуету на типову фігуру.  
3-4. Побудова креслення основи жакета прилеглого силуету на типову фігуру
2. Конструювання двошовного рукава до жакета
9. Побудова креслення вшивного двошовного рукава.
Основні мірки для побудови ліній рукава, вертикальної діаметральної пройми.
Розрахунки для визначення висоти окату рукава, ширини рукава, ліній ліктів та низу рукава.
10. Розрахунок і побудова верхнього та нижнього окату рукава; переднього та ліктьового зрізу нижнього і верхнього рукава. Правила перевірки креслення рукава.
11-12. Лабораторно-практична робота:
1-2. Побудова креслення двошовного рукава
3. Конструювання основних видів комірів. 13-14. Оформлення краю борту та вилогів
Розрахунки для побудови нижнього коміра.
Розрахунок для визначення довжини коміра, його ширини і форми кінців. Побудова комірів з застібкою до верху і з лацканами.
Оформлення краю борта та вилогів. Визначення ширини борту та розташування першої петлі для оформлення вилогів.
15-16. Лабораторно-практична робота:
1-2. Побудова креслень комірів
4. Конструювання виробів з поглибленою лінією пройми
17. Особливості побудови виробів з поглибленою проймою.
Ознайомлення з різними видами поглиблення пройми, різним ступенем розширення і опущення плеча. 
18. Розрахунок і побудова конструкції: з невеликим розширеним плечовим поясом і невеликим поглибленням пройми, та розрахунок і побудова основи без нагрудної виточки з розширеним плечовим поясом.
19-20. Лабораторно-практична робота:
1-2. Виготовлення конструкції з поглибленою лінією пройми на типову фігуру.
5. Основи технічного моделювання
21. Види технічного моделювання. Правила та прийоми технічного моделювання. Нанесення фасонних ліній на базову основу. 
22. Способи перенесення нагрудної виточки.
Конічне та паралельне розширення різних деталей одягу.
Моделювання горизонтальних та вертикальних конструктивно - декоративних ліній (рельєфи, кокетки, підрізи, складки, та інше)
Розробка фасонів виробів методом моделювання на площині.
23-24. Лабораторно-практичні роботи:
1.Моделювання основи виробу по заданому ескізу
2.Моделювання рукава

	
	Самостійно малює робочі ескізи запропонованих жіночих жакетів нескладної технологічної обробки, точно передає  силует, пропорції.  
Самостійно аналізує та використовує в малюванні ескізів опис моделі.
Самостійно виконує творчі ескізи жіночих жакетів, дотримуючись завдання, враховуючи зразки тканини та оздоблювальних матеріалів, фурнітури.
	Метод ілюстрацій (фото жіночих жакетів із врахуванням останніх тенденцій моди, послідовне зображення ескізів жіночих жакетів,  взірці-еталони жіночих жакетів).
Розповідь-показ щодо послідовності виконання робочого та творчого ескізів жіночих жакетів.
Робота щодо підбірки сучасних жіночих жакетів у візуальній пошуковій мережі Pinterest.
ПР №47. Виконання робочого ескізу жіночих жакетів прямого силуету.
ПР №48.Виконання творчого ескізу жіночих жакетів за власним задумом.
ПР №49.Виконання творчого ескізу жіночих жакетів прилягаючого силуету
ПР №50.Виконання творчого ескізу жіночих жакетів напівприлягаючого силуету.
	ПР №51.Виконання творчого ескізу жіночих жакетів з поглибленою проймою.
	5. Спеціальне малювання (5)
16. Виконання робочих та творчих ескізів жіночих жакетів (5).
Виконання робочого ескізу жіночих жакетів прямого силуету.
Виконання творчого ескізу жіночих жакетів за власним задумом.
Виконання творчого ескізу жіночих жакетів прилягаючого силуету
Виконання творчого ескізу жіночих жакетів напівприлягаючого силуету.
Виконання творчого ескізу жіночих жакетів з поглибленою проймою. 

	
	Самостійно  виготовляє жіночі жакети; за індивідуальними замовленнями;
виконує різні способи обробки технологічних вузлів жакету (обробку бортів, лацканів, комірів, горловини, пройм, прорізних кишень, обшивних петель, з’єднання коміра з горловиною, викроювання та підгонки підкладки з верхом виробу, спрасування вручну пілочок верху для створення форми в області грудей, наметування підборту, верхнього коміра, остаточної волого-теплової обробки, обробляти деталі верху, низу виробу) ; 
здійснює  догляд за швейними машинами при пошитті жакетів.
	  Робота з ППЗ.
Метод ілюстрацій (інструкційно-технологічні карти, взірці-еталони, послідовність обробки вузлів по неподільних операціях).
Практичний показ виконання завдання.
.

	Індивідуальне оцінювання навчально-виробничих практичних робіт 
Контрольна робота.
Контроль якості готового виробу (перевірка обробки вузлів жіночих жакетів).
	Виробниче навчання (42)
1.Виготовлення жіночого жакета 
1.Види моделей жіночих жакетів. Розкрій жакету на підкладці. Підготовка до першої примірки.
-перевірка деталей крою, перевірка залишків тканини, що призначена для  підкроювання дрібних деталей; дублювання  пілочок, волого-теплова обробка пілочок та спинки. Перенесення контрольних на симетричні деталі, нанесення конструктивних ліній моделі.Зметування виточок, складок,  рельєфів, тощо (по моделі). Вметування нижнього коміра в горловину. Обробка рукава. Вметування правого рукава в пройму.
Прикріплення плечових накладок. Заметування низу.
2. Проведення першої  примірки. Ліквідація недоліків після примірки.
Підготовка виробу до  другої примірки. Уточнення ліній, що змінилися  під час примірки. Перенесення нових намічених ліній на симетричну деталь виробу.
Обробка спинки пілочок (виточок, складок, кишень, тощо).
3. Обробка плечових, бічних зрізів, обробка краю борту,
4.Виготовлення коміра та з’єднання його з горловиною виробу .
5. Обробка  підкладки та з’єднання її з виробом.
Прикріплення плечових накладок. Обробка низу виробу.
6. Кінцева обробка виробу. Пришивання фурнітури. Кінцеве ВТО виробу. Контроль якості
7. Контрольна робота

	Формування оцінки за результат навчання
	Основою оцінювання результату навчання (80%) є виконання здобувачем освіти практичного комплексного завдання з виготовлення жіночих жакетів нескладної технологічної обробки без підкладки. Решта 20% оцінки за результат навчання складає оцінювання практичних завдань інших тем результату навчання.

	Критерії оцінки
	Знатє: назву деталей крою жакетів;  зрізи, їх назви; напрямок нитки основи на деталях крою; технологію обробки швейних вузлів жакетів; технологічну послідовність виготовлення жакетів; види жіночих жакетів; розмірні ознаки та прибавки, які необхідні для конструювання жакетів; розрахунок та побудову креслення жіночого жакетів прямого та напівприлеглого силуету; із заниженою проймою;  послідовність замальовки робочих ескізів жакетів. Неткані матеріали для виготовлення швейних виробів та їх пошивні властивості, сучасні прокладкові матеріали; пальтово-костюмні тканини; виготовлення одягу; особливості виготовлення швейного виробу з не текстильних та комплексних матеріалів; характеристику, принцип роботи та особливості швейних машин напівавтоматів для виготовлення петель на верхньому одязі;  розмірні ознаки та прибавки, які необхідні для конструювання жакету;розрахунок та побудову креслення жіночого жакету напівприлеглого силуету, виробів із заниженою проймою; розрахунок та побудову креслення вшивного двошовного рукава для жакету; розрахунок  та побудову відкладного коміра з вилогами; особливості конструювання жакетів різних покроїв, моделювання вертикальних та фігурних рельєфів; послідовність замальовки робочих ескізів моделей жакету; технологію обробки швейних вузлів куртки;; призначення, характеристика та принцип роботи новітнього обладнання для виготовлення одягу; технічне моделювання простих моделей жакетів;  послідовність замальовки робочих ескізів моделей жакетів.
Уміє: виготовляти жакетів за індивідуальними замовленнями; виконувати різні способи обробки технологічних вузлів жакету; здійснювати  догляд за швейними машинами при пошитті жилетів; розрізняти текстильні та не текстильні матеріали для виготовлення одягу; розрізняти ткані та неткані матеріали.

	ПК 3. 
	Здатність виготовляти куртки
	94

	Ціль. Навчання проводиться для того, щоб здобувач освіти міг виготовити жіночі куртки, самостійно підібрати тканину та матеріал, виконати технічний та творчий ескіз виробу, розрахунки, побудову креслення з дотриманням охорони праці з урахуванням економічної доцільності, виходячи з принципів освіти протягом усього життя.

	Результати навчання
	Критерії оцінювання
	Методи навчання
	Методи оцінювання і завдання
	Теми 

	Визначає види жіночих курток; асортимент сучасних матеріалів для виготовлення курток (плащові, курткові, комплексні, шкіряні та матеріали з плівковим покриттям тощо), фурнітуру; розмірні ознаки та прибавки; Виконує розрахунок та побудова креслення жіночої куртки; моделювання простих моделей курток;
Розуміє назву деталей крою, їх зрізи; технологію обробки швейних вузлів; Виконує технологічну послідовність виготовлення куртки; розуміє призначення, характеристику та принцип роботи швейного обладнання для виготовлення курток
	Самостійно розрізняєтекстильні та не текстильні матеріали для виготовлення виробу; виготовляє куртки за індивідуальними замовленнями з виконанням примірок; 
виконує різні способи обробки технологічних вузлів куртки (бортів, комірів, горловини,  кишень, застібок різних видів, з’єднання коміра з горловиною, рукавів з проймами; 
викроює та здійснює підгонку підкладки з верхом виробу тощо); 
виконує остаточну обробку виробу;
здійснює догляд за швейним обладнанням; вміти виконувати ескізи курток (вигляд спереду, вигляд з боку, вигляд ззаду)
	  Програмний засіб  навчального призначення.
Лекція-презентація з сучасними моделями жакетів та їх технологічна послідовність обробки.
Графічні вправи (виконання графічного зображення вузлів)
Метод ілюстрацій (плакати), ЛПР 
	Усне опитування.
Фронтальне опитування.
Термінологічний диктант.
Індивідуальне оцінювання виконання ЛПР.
Тестові завдання. 

	Технологія виготовлення швейних виробів (12)
1.Виготовлення курток
1.Види жіночих курток. Опис зовнішнього вигляду. 
2.Обробка дрібних деталей: хомутиків, вішалок, поясів, хлястиків.
Особливості обробки спинки та пілочок. 
3-5.Обробка бортів. Обробка бортів з суцільно кроєними та відрізними підбортами з різними видами застібок: з наскрізними на ґудзики та петлі, з потайною, кнопки, пряжки, тасьму-блискавку. 6.Технічні вимоги на обробку бокових швів. Способи обробки низу курток. Обробка низу швом у підгин. Обробка низу обшивкою та пришивним поясом. 
7. Види комірів. Технічні вимоги на їх виконання. Обробка плечових швів та з’єднання коміра з горловиною. Обробка капюшонів. Зєднання капюшонів з горловиною.
8. Види рукавів. Обробка вшивних рукавів та з’єднання їх з проймою.
9. Особливості обробки рукавів покрою реглан. Деталі крою. Назви ліній та зрізів. Конструктивні та технологічні особливості моделей. Технологічна послідовність обробки курток з рукавами покрою реглан. Особливості обробки одношовного, двохшовного, трьохшовного рукавів реглан. Особливості обробки пройм. З'єднання рукавів з проймами.
10. Особливості обробки курток з суцільновикроєними рукавами.  Деталі крою. Конструктивні і технологічні особливості моделей. Технологічна послідовність обробки виробів з суцільновикроєними рукавами. Волого-теплова обробка основних деталей виробу. З'єднання верхніх зрізів пілочок, спинки і верхніх зрізів рукавів. З'єднання бокових зрізів і нижніх зрізів рукавів. З'єднання ластовиць з виробом. 
11.Способи обробки низу рукавів .Обробка рукавів з манжетами (відкладними, пришивними замкнутими і які застібаються на ґудзик). 
12.Технічні вимоги на їх виконання. Кінцеве оздоблення виробу.

	
	Самостійно визначає асортимент тканин для виготовлення штанів. Використовуючи тканини верху жіночих курток підбирає прикладні, прокладкові, з’єднувальні матеріали та фурнітуру.
 Визначає відповідність фурнітури основним матеріалам.

	  Робота з ППЗ.
  Метод ілюстрацій (конфекційні карти зі зразками основних тканин і прикладних матеріалів).
Метод самостійної роботи (підбір пакету швейних матеріалів відносно заданого ескізу жіночих жилетів, жакетів та курток).

	Індивідуальне та фронтальне опитування.
Самостійна робота (виконання тестових  завдань).
	Матеріалознавство (8)
1. Асортимент  тканин  для  виготовлення  жіночих курток
1-2. Характеристика  асортименту плащових, курткові, комплексних, шкіряних тканин та матеріали з плівковим покриттям.
3.Волокнистий  вміст
4. Особливості обробки плащових, курткові, комплексних, шкіряних тканин та матеріали з плівковим покриттям.
5. Прикладні, прокладкові, з’єднувальні матеріали та фурнітура.
6-7.  Лабораторно - практична  робота 
1.Вивчення  асортименту  плащових, курткові, комплексних, шкіряних тканин та матеріали з плівковим покриттям.
2.Визначення властивостей  плащових, курткові, комплексних, шкіряних тканин та матеріали з плівковим покриттям.
8. Контрольна робота

	
	Самостійно орієнтується в обладнанні для виконання потайного стібка; для  виготовлення окремих  вузлів та  деталей; 
Самостійно виявляє та  усуває неполадки в роботі швейних машин. Орієнтується в технічному обслуговуванні швейного обладнання.

	Ознайомлення  з 
машинами потайного стібка; обладнанням для  виготовлення окремих  вузлів та  деталей; 
(використання плакатів, презентацій),  
Робота з підручником.
Створення проблемних ситуацій.
Застосування мультимедійних засобів;
опорних конспектів. Лабораторно-практична робота.
Робота з ППЗ.
	Індивідуальне та фронтальне опитування.
Термінологічний диктант.
Тестові завдання.
Робота з підручником.
Створення проблемних ситуацій.
Застосування мультимедійних засобів;
опорних конспектів.
Робота з ППЗ. Лабораторно-практична робота.
Контрольна робота.

	Обладнання швейного виробництва (8)
1. Машини потайного стібка
1. Призначення, характеристика, процес утворення потайного однониткового ланцюжкового стібка.
Конструктивні особливості машин однонитковго ланцюжкового потайного стібка.
2. Заправлення ниток. Основні регулювання. Сфера застосування. Прийоми роботи.
3. Лабораторно-практична робота:
1. Робота, заправлення та обслуговування машин потайного стібка.
2. Напівавтомати  та  автомати для виготовлення  виробів  пальтово-костюмного  асортименту 
4-5. Характеристика  обладнання  для  виготовлення окремих  вузлів та  деталей.
3. Технічне обслуговування швейних машин
6. Система планово-попереджувального ремонту обладнання. Поточний, середній, капітальний ремонт обладнання. Змащування швейних машин, види мастил. 
7.Обов’язки робітниці по догляду за швейною машиною. Види неполадок в роботі швейних машин та способи їх усунення. Порядок здачі машин після зміни
8. Контрольна робота.

	
	Самостійно визначає асортимент жіночих курток.
 Самостійно, використовуючи розмірні ознаки типової (індивідуальної) фігури виконує розрахунки та побудову креслення жіночих курток; рукавів різних покроїв; комірів; курток з поглибленою проймою. 
Самостійно виконує моделювання курток. 

	  Робота з ППЗ.
Лекція-презентація з сучасними моделями жіночих курток та їх моделювання.
Графічні вправи (виконання креслень).
Метод ілюстрацій (плакати, креслення на дошці)
Лабораторно-практична робота  
	Індивідуальне оцінювання виконання ЛПР .
Контрольна робота. Виконання завдання (за ескізом моделі курток виконати побудову креслення та моделювання).
	Основи конструювання одягу (19)
1.Конструювання куртки
1. Розмірні ознаки та прибавки, які необхідні для конструювання куртки.
2-3. Розрахунок та побудову креслення жіночої куртки прямого силуету. 
4-5. Побудова креслення основи куртки з рукавом реглан.
6-7. Побудова креслення основи куртки з рукавом напівреглан.
8-9. Побудова креслення основи куртки з суцільно-кроєним рукавом.  
10-11. Побудова креслення основи куртки із заниженою проймою.  
12-13. Побдова креслення рукавів.
14. Побудова креслення вшивного капюшона.
15. Побудова креслення комірів із застібкою до верху.
16-17. Лабораторно-практична робота:
1. Побудова креслення основи куртки прямого силуету на типову фігуру.  
Лабораторно-практична робота:
2. Побудова креслення основи куртки прямого силуету на типову фігуру.  
2. Технічне моделювання простих моделей курток.
18-19. Технічне моделювання простих моделей курток. 

	
	Самостійно малює робочі ескізи запропонованих жіночих курток нескладної технологічної обробки, точно передає  силует, пропорції.  
Самостійно аналізує та використовує в малюванні ескізів опис моделі.
Самостійно виконує творчі ескізи жіночих курток, дотримуючись завдання, враховуючи зразки тканини та оздоблювальних матеріалів, фурнітури.
	Метод ілюстрацій (фото жіночих курток із врахуванням останніх тенденцій моди, послідовне зображення ескізів жіночих курток,  взірці-еталони жіночих жакетів).
Розповідь-показ щодо послідовності виконання робочого та творчого ескізів жіночих курток.
Демонстрація еталону-взірця жіночих курток, учнівських робіт.
Робота щодо підбірки сучасних жіночих курток у візуальній пошуковій мережі Pinterest.
ПР №52. Виконання робочого ескізу жіночих курток прямого силуету з вшивним рукавом.
ПР №53. Виконання творчого ескізу жіночих курток за власним задумом.
ПР №54. Виконання творчого ескізу жіночих курток з рукавом покрою реглан.
ПР №55. Виконання творчого ескізу жіночих курток з суцільно кроєним рукавом.
	Контрольна робота РН 7.
Виконання творчого  ескізу курток за власним задумом,  враховуючи зразки тканини та оздоблювальних матеріалів, фурнітури.
	5. Спеціальне малювання (5)
17. Виконання робочих та творчих ескізів жіночих курток (5). 
Виконання робочого ескізу жіночих курток прямого силуету з вшивним рукавом.
Виконання творчого ескізу жіночих курток за власним задумом.
Виконання творчого ескізу жіночих курток з рукавом покрою реглан.
Виконання творчого ескізу жіночих курток з суцільно кроєним рукавом.
Виконання творчого ескізу жіночих курток з поглибленою проймою.

	
	Самостійно  виготовляє жіночі куртки; за індивідуальними замовленнями;
виконує різні способи обробки технологічних вузлів куртки (обробку бортів, лацканів, комірів, горловини, пройм, прорізних кишень, обшивних петель, з’єднання коміра, капюшона з горловиною, викроювання та підгонки підкладки з верхом виробу, спрасування вручну пілочок верху для створення форми в області грудей, наметування підборту, верхнього коміра, остаточної волого-теплової обробки, обробляти деталі верху, низу виробу) ; 
здійснює  догляд за швейними машинами при пошитті курток.
	  Робота з ППЗ.
Метод ілюстрацій (інструкційно-технологічні карти, взірці-еталони, послідовність обробки вузлів по неподільних операціях).
Практичний показ виконання завдання.
.

	Індивідуальне оцінювання навчально-виробничих практичних робіт 
Контрольна робота.
Контроль якості готового виробу (перевірка обробки вузлів жіночих курток).
	Виробниче навчання (42)
1. Виготовлення куртки
1. Види моделей жіночих курток. Розкрій куртки на підкладці. Підготовка до першої примірки.
-перевірка деталей крою, перевірка залишків тканини, що призначена для  підкроювання дрібних деталей; дублювання  згідно моделі, волого-теплова обробка пілочок та спинки. Перенесення контрольних на симетричні деталі, нанесення конструктивних ліній моделі.Зметування виточок, складок,  рельєфів, тощо (по моделі). Вметування нижнього коміра в горловину, вметування капюшона. Обробка різного крою рукавів (одношовні, двошовні, реглан, суцільнокроєні та з ластовицею). Вметування рукавів в пройми.
Заметування низу виробу.
2.Проведення першої  примірки. Ліквідація недоліків після примірки.
Підготовка виробу до  другої примірки. Уточнення ліній, що змінилися  під час примірки. Перенесення нових намічених ліній на симетричну деталь виробу.
Обробка спинки пілочок (виточок, складок, кишень, тощо).
3. Обробка плечових, бічних зрізів, обробка краю борту, обробка застібки на тасьму –блискавку.
4.Виготовлення коміра, капюшона та з’єднання їх з горловиною виробу. Проведення другої примірки. Уточнення після примірки.
5. Обробка  підкладки та з’єднання її з виробом.
Обробка низу виробу.
6. Кінцева обробка виробу. Пришивання фурнітури. Кінцеве ВТО виробу. Контроль якості
7. Контрольна робота

	Формування оцінки за результат навчання
	Основою оцінювання результату навчання (80%) є виконання здобувачем освіти практичного комплексного завдання з виготовлення жіночих курток нескладної технологічної обробки без підкладки. Решта 20% оцінки за результат навчання складає оцінювання практичних завдань інших тем результату навчання.

	Критерії оцінки
	Знатє: назву деталей крою курток;  зрізи, їх назви; напрямок нитки основи на деталях крою; технологію обробки швейних вузлів курток; технологічну послідовність виготовлення курток; 
види жіночих курток; розмірні ознаки та прибавки, які необхідні для конструювання курток; розрахунок та побудову креслення жіночого курток прямого; із заниженою проймою;  з рукавом покрою реглан; суцільнокроєним рукавом.
 Неткані матеріали для виготовлення швейних виробів та їх пошивні властивості, сучасні прокладкові матеріали; особливості виготовлення швейного виробу з не текстильних та комплексних матеріалів;  асортимент плащових, курткові, комплексних, шкіряних тканин та матеріали з плівковим покриттям.
Характеристику, принцип роботи та особливості швейних машин напівавтоматів для обробки вузлів у  верхньому одязі;  призначення, характеристика та принцип роботи новітнього обладнання для виготовлення одягу; технічне моделювання простих моделей курток;  послідовність замальовки робочих ескізів моделей курток.
Уміє: виготовляти жакетів за індивідуальними замовленнями; виконувати різні способи обробки технологічних вузлів жкурток; здійснювати  догляд за швейними машинами при пошитті курток; розрізняти текстильні та не текстильні матеріали для виготовлення одягу; розрізняти ткані та неткані матеріали.

	ПК 4.

	Вміння виконувати ремонт верхнього жіночого одягу та оновлювати швейні вироби
	18

	Ціль. Навчання проводиться для того, щоб здобувач освіти міг виконувати ремонт верхнього жіночого одягу та оновлювати швейні вироби, самостійно підібрати тканину та матеріал з дотриманням охорони праці з урахуванням економічної доцільності, виходячи з принципів освіти протягом усього життя.

	Критерії оцінювання
	Критерії оцінювання
	Критерії оцінювання
	Критерії оцінювання
	Критерії оцінювання

	Визначає асортимент, класифікацію, характеристику та властивості матеріалів для виконання ремонту та оновлення швейних виробів; види та способи ремонту одягу
	Самостійно підбирає матеріали відповідно до тканин верху виробу; виконує ремонт жилета, жакета, куртки; ремонтувати жилети на підкладці; оновлювати одяг різними способами; усувати дефекти виробів
	Робота з підручником.
 Графічні вправи (виконання графічного зображення)
	Усне опитування
Індивідуальне оцінювання виконання. Контрольна робота.
	Технологія виготовлення швейних виробів (4)
1.Ремонт верхнього жіночого одягу та оновлення швейних виробів.
1.Середній та значний ремонт, оновлення одягу. Перешивання одягу. 
2.Методи ремонту окремих вузлів одягу.
3. Лабораторно-практична робота:
1. Перелицювання та заміна  деталей. Ремонт кишень, ушкоджених швів виробу. Ремонт або заміна підкладки. 
4.Контрольна робота.

	
	
	Робота в групах по підбору тканин для ремонту  ушкоджених ділянок виробу. 
Зразки ремонту деталей виробу; основних і клейових матеріалів для ремонту. 
Опорні конспекти. 
Лабораторно- практична робота №1. Підбір матеріалів для виконання ремонту окремих деталей виробу
	Індивідуальне оцінювання роботи в групах.
	Матеріалознавство (2)
1. Підбір матеріалів відповідно тканинам виробу та їх властивостям для виконання ремонту окремих деталей виробів 
1-2. Лабораторно-практична робота 
1-2. Підбір матеріалів для виконання ремонту окремих деталей виробу



	
	
	Самостійно виконує  середній ремонт жіночого верхнього одягу
	Індивідуальне оцінювання навчально-виробничих практичних робіт №№1.
	Виробниче навчання (12)
1.Виконання ремонтів верхнього жіночого одягу та оновлення швейних 
1. Перелицювання та заміна  деталей. Ремонт кишень, ушкоджених швів виробу.
2. Ремонт або заміна підкладки.

	Формування оцінки за результат навчання
	Основою оцінювання результату навчання (80%) є виконання здобувачем освіти практичного комплексного завдання з виконування ремонту верхнього жіночого одягу та оновлення швейних виробів. Решта 20% оцінки за результат навчання складає оцінювання практичних завдань інших тем результату навчання.

	Критерії оцінки
	Знатє: асортимент, класифікацію, характеристику та властивості матеріалів для виконання ремонту та оновлення швейних виробів; види та способи ремонту одягу. 
Уміє: підбирати матеріали відповідно до тканин верху виробу; виконувати ремонт жилета, жакета, куртки; ремонтувати жилети на підкладці; оновлювати одяг різними способами; усувати дефекти виробів

	Виробнича практика 
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	Самостійне виконання робіт кравця четвертого розряду
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